---
title: "[AUDIO][APUNTE] Taller de Instalación y Reparación de aires acondicionados (Clase 4) - Dictado. Definiciones. Watts/BTU/Frigorías. "
date: 2024-07-29T05:23:44-03:00
tags: ['AC']
---
#### Audio de la clase:

https://youtu.be/LoXVq-A2ozs


O miralo desde una instancia de invidious https://redirect.invidious.io/watch?v=LoXVq-A2ozs


En equipos más grandes ese tramo de caño que tenés hasta el evaporador también actúa como condensador por lo tanto es más caliente.

### Presión de la refrigeración
La presión se genera por los refrigerantes por el medio de los conductos. Vamos a utilizar un instrumento de medición que es el manovacuometro. Para calibrar la rueda de un vehículo vamos a utilizar un manómetro, pero cuando hacemos una refrigeración necesitamos un manovacuometro, son dos instrumentos fusionados en 1 sólo. Vacuometro que sirve para medir presiones negativas por debajo del 0 grados, por debajo de la presión atmosférica (la presión atmosférica es el 0 grados centígrafos). 
Por debajo de la atmósfera vamos a tener la misma graduación pero -1,-2,-3 por encima serán presiones positivas y por debajo presiones negativas. Cuando compramos un manómetro en cualquier lugar tenemos el riesgo de comprar un manómetro sin vacuometro el tensiometro que usamos para medir la presión es un manómetro.

Lo mismo pasa con la pestañadora se usa en refrigeración 1/2,1/4,5/8 en pulgadas, NO pestañadora milimétrica.

Manómetro se usa para medir presiones en los neumáticos, pero manovacuometro se usa en refrigeración.

Las presiones positivas las vamos a utilizar cuando queramos medir la presión del refrigerante. Y la presión negativa cuando queramos usar vacío en el equipo. Entonces vamos a tener que hacer un tiempo determinado de vacío para asegurarnos de que se haya sacado toda la humedad suciedad del sistema. 

Si nuestro manómetro no trae vacuómetro para medir presiones negativas no vamos a poder hacerlo, lo vamos a hacer pero la aguja siempre quedará en 0, no vamos a saber si llegó a -5 o -10, y eso es importantísimo porque si hacemos vacío en el equipo tenemos que llegar a -30. Si llegamos a -30 si apagamos la bomba y cerramos el manómetro el manómetro se tiene que mantener en -30, si tiene una pérdida alguna pinchadura, va a chupar aire del ambiente y va a volver a 0 que es la presión ambiental. **Lo mismo que un globo.**

Al hacer vacío yo puedo darme cuenta si mi pestaña estaba mal si la tuerca está rota, si tiene alguna pérdida el equipo. Es importantísimo hacer vacío para darme cuenta si tiene algún tipo de pérdida antes de largar el refrigerante. Si vuelve al 0 tiene una pérdida, cuando prendamos la bomba van a ver que al principio empieza a salir un humo que eso es la humedad que tiene la cañería adentro, cuando nosotros desconectemos el equipo ya va a tener humedad, porque va a tener humedad del ambiente.

#### Consulta alumno
Alumno: Al hacer vacío cuanto tiempo tarda
Profesor: Depende del tipo de bomba que tengamos, más o menos debemos dejar 10-15 minutos de vacío.

Si tenemos una bomba chica, vamos a hacerlo en 2 veces, en 5-8 minutos de vacío cerramos el manómetro, apagamos la bomba y esperamos que la bomba descanse, mientras la bomba descansa controlamos que la aguja no regrese al 0. Si la aguja regresa al 0 por suerte hicimos la mitad del vacío, y no nos comimos 20 minutos para darnos cuenta luego que tenía una pérdida. Vamos a hacer los 5-8 minutos de vacío esperamos unos 3-5 para ver si no regresa la aguja, a veces la pérdida es muy chica y no te das cuenta que hay una mínima pérdida. Es recomendable pegarle un pedacito de cinta.

Cuando comprás un aire nuevo trae casi todo, lo que queda comprar por el cliente son los caños y las mensula.

---

## Dictado
#### Calor 
Es una fuente de energía que se transmite siempre de mayor a menor temperatura y nunca lo contrario. 

#### Temperatura
Es una unidad de medida que indica la cantidad de calor que hay en un determinado lugar. Para medir esto se utiliza, un termómetro que podemos encontrar de varios tipos: mercurio, laser, infrarojo, digital etc. Teniendo en cuenta que la escala termométrica en nuestro país es el grado centígrado, que toma como punto de congelamiento del agua el 0 grado centígrado y como de ebullición los 100 grados. Otra escala que debemos conocer en refrigeración por tener influencia británica en los diferentes equipos es el grado Fahrenheit que toma como punto de congelamiento destilado al nivel del mar los 32 grados Fahrenheit y como punto de ebullición los 212 grados Fahrenheit.

#### Frío
El frío no existe, es la ausencia del calor porque por más bajo que esté la temperatura de un cuerpo todavía le podemos seguir sacando calor bajando más la temperatura del mismo. Por eso en refrigeración decimos que un equipo refrigera o no refrigera.

#### Caloría
Podemos hablar de dos tipos de calorías: la chica o microcalorías que son los que se designan a determinados elementos y sus medidas son internacionales. Las macro calorías o kilocalorías/hora son los que vamos a utilizar en refrigeración, teniendo en cuenta que una kilocaloría es la cantidad de calor que hay que agregarle a un litro de agua para que aumente 1 grado centígrado y frigoría es la cantidad de calor que hay que sacarle a 1 litro de agua para que descienda a 1 grado C.  

Si un equipo viene designado en caloría/horas son los que van a extraer del ambiente para llegar a la temperatura deseada y si viene en frigoría son las que van a tener que dar a un ambiente para llegar a la temperatura deseada.

### BTU
Unidad térmico británica, en un BTU entran 3,97 frigorías para facilitar el cálculo tomamos por 4 para pasar de frigorías a BTU.

#### Entra en el examen
Ejemplo:
```
3.000 fg.  * 4 = 12.000 BTU
12.000 BTU / 4 = 3.000 fg.
19.000 BTU / 4 = 4.750 BTU
25.000 BTU / 4 = 6.250 fg.
6.000 fg.  * 4 = 24.000 BTU
3.500 fg.  * 4 = 14.000 BTU
```

Una frigoría/hora es el equivalente a 1,163 vatios, por lo tanto 1000 vatios. 1 kilowatt equivale aproximadamente a 860 frigorías/hora. 1 frigoría equivale a 4 BTU, normalmente los sistemas de AC para el hogar se encuentran entre las 2000 y 6000 frigorías.

#### Watts 
Si el equipo viene designado en watts y lo queremos pasar a frigorías, se toma los watts y se lo multiplica por una constante de 0,86. 

Ejemplo:

```
6000 watts * 0,86 = 5.160 fg.
3200 watts * 0,86 = 2752 fg.
```

##### Hay una estafa el más vendido es el de **3200 watts** que en realidad son 2752 frigorías cuando el técnico te dice que el aire acondicionado óptimo para la habitación es el de 3000 frigorías los vendedores te cagan poniendo el número bien grande de watts en vez de frigorías. Te cobran como un equipo de 3000 frigorías pero sólo tiene 2752 frigorías.


##### Balance térmico:
Es el cálculo que se realiza para saber la cantidad de frigorías que necesita un recinto para llegar a la temperatura deseada, hay varias formas de realizar un balance térmico, lo más exacto es bajar un programa o aplicación donde le pedirán diferentes datos, por ejemplo, tipo de techo, tipo de cielo raso, tipo paredes, ventanas ubicación cardinal (esto importa porque a veces el sol le da de mañana y de tarde a la habitación, constantemente está calentando las paredes), etc.

Estos datos se multiplicarán por una constante dándonos la frigoría necesaria.

Hay otra forma de hacer un rápido cálculo teniendo en cuenta el criterio y la experiencia del técnico. Se procede a tomar la superficie de la habitación lado x lado y al resultado se lo multiplica por una constante de 200. A ese resultado se le agrega la cantidad de personas como máximo que van a haber en ese lugar, teniendo en cuenta que cada persona genera 70 calorías aproximadamente.

##### Ejemplo:
1. Se saca la superficie de la habitación lado x lado: 5 x 5=25 metros cuadrados = m^2.
2. Se lo multiplica por una constante de 200: 25 x 200 = 5000
3. Sumamos cuántas personas, como máximo van a haber en ese lugar empelo 10 personas,  se multiplica por 70 calorías por persona y nos da como resultado 7000 calorías.
4. Se suma 5000 mas 7000 y nos da el resultado en frigorías.
5. En ese momento es que entra el criterio del técnico con su experiencia que no es lo miso refrigerar un aula con 30 personas que un aula con 30 personas mas 30 computadoras.

---

## Notas
#### Como se evaluará la práctica
Te damos un equipo completamente desarmado o un equipo con algún tipo de problema y tenés que diagnosticar que problema tiene o te damos una unidad quemada y tenés que cambiarle la plaqueta, tenés 15 minutos para resolverlo. Por ejemplo: cambio de capacitor dual. En la cursada anterior hubo un chico que desarmó todo el equipo para practicar en su casa.

### Hay muchos chantas y el profesor sé comió varios versos en su carrera profesional
Pasaban las tarjetas y todas rechazadas, venite la semana que viene, mirá quedé sin laburo justo.   
Imaginate los versos que me voy a comer yo XD

Cuando hay humedad a veces la placa queda con humedad. Una vez en una limpieza, el rocío de la hidrolavadora dejó la placa húmeda y tuvieron que secarla con una secador de pelo. Dentro de la cañería no hay humedad (por eso se hace el vacío). Una vez que desconectaste para hacer el service ya entró humedad, porque eso estaba presurizado y cuando vos abriste se fue a la presión ambiental, de -30 se fue a 0.
No es recomendable instalar el aire arriba de la ventana.
Si el aire es muy chico para el ambiente es recomendable hacerlo entender al cliente y hacerle firmar que no es un aire recomendado para esa pieza pero que va a funcionar. Tenemos que saber cuantas frigorías es recomendable para esa habitación. Cuando todos fuman el filtro del aire queda amarillento queda una grasa por más que le metas detergente, cif es difícil sacarlo cuando es una casa de fumadores.
