---
title: "Electricidad / Clase 17: Alarmas. Guardar cable pasante con manguera o caño corrugado. Página 47 GUIA AEA.  Saul Kuperman (director de la escuela) viene a darnos la bienvenida, habla de la vestimenta, tarjeta ieric. Si yo no tengo un soporte los peer¿? tienen la posibilidad de tener un rango de 90 grados. Profeosr trabajó con alarma X28, trabajó en eso pero no ganaba mucho. Yo se abarataron mucho los precios, la alarma más cara era X28, la gente no quiería pagar. Hay alarmas que graban a partir de algún movimiento y graba todo."
date: 2025-04-23T21:16:50-03:00
tags: [electricidad]
---

###### Audio en Vocaroo:
https://vocaroo.com/1ekttX93zXKA
###### Audio en Archive.org:
https://archive.org/details/record-97 
###### Audio en YouTube
https://www.youtube.com/embed/CjxdRc7iQsw

![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3_u9KfGEhRmDuwewjWzWzeRW_YmS6XZEDRsBw81rVGDPVfTWV5NEuiO_-kJCddTHZnefka1nV3afbgXsmL0ZXEe-Z2sL3Enn1AdUV0PkOfF-ldFzvTXCIDiDnGSLjewUlhBhUHWQjLFKljdHqtoWmla3tPKWF18Y4aowuBiYaOOosjizua8Z03S_7qfg/s4160/IMG_20250423_183942934.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMimx5vj4mcEinTepW0yqxFaa6d8Lx55maTP3XeDlJb538Fx5gJTdy48fkjweRABDnKq7kc-ixf9bxExHrqBAoDrMPPulC5KmJCVyn3sRajTgZzJ50lbGiQ-KqE_nSyInxbyAjRb4gkf0XdVBRwe5RYOWhjFkpTpeGVFZB5V1tlSoMUNmZ2tlYBB3wQTo/s4160/IMG_20250423_192642379.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWU4xTKIlzRPxELMk-kIfgAJpVmyLM7T_CRgy60n0_hUuLLQ775geleJbNk4ZnvK-840km_2gG6vLqA36cDTWtDcmvVhIgmmahpVbgoGISPA-3adPk3atP3ylaM4eno9O4ieszp7hReTOyiXi7yFKu8yfWHxqp26KY9hjr4Da0Xlab6ALhLrWNBzAvZr0/s4160/IMG_20250423_195309687.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQ1aDXxW2p2JZhPRco9p6YCxztoVpqhKgPzcVQySRrZnbF_YKVMat0sBD04ZeTc9ClnGuLq855PU2JE4dYtKdF11Uchrs54lpWybprv85iGxFG1oLfWj0MqMZTiJCHCOVa1n3K1s41gsHaNIrwkR7ADaYZ2RX9km3Gv0ZouazFfcCIy295AJbtZOPjcLE/s1080/IMG-20250423-WA0001.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvGuXJ_Ex58mbcw6lOHECmh0qOgQ6eHXkhoyXzq5UN2hXa0wUH4HnpIDFq-df0P7K1o1IjJgBK1tM_Z0hfW8cfh3OEqhYtyFIJtOHTDp6tp4g25Xp9-Wr96kBElNpZJdZkkzCDMvRfMDjKUQt0uzh6tDVyHAL9nOWTa-2ltHFgrOG6z4M9mdMwl7FWPWM/s774/IMG-20250423-WA0002.jpg)

---

###### Transcripción
    
Gustavo Barrientos: No vas a encontrar justo un cuadrado (una maqueta). El otro día yo pasé frente del Mitre terminaban haciendo una obra y tiraban toda la madera, yo tenía que ir para otro lado cuando volví ya habían llevado todo.      
Leiva: Si, llevan todo.      
Antonio Cardozo: Llevan para ellos.      
Gustavo Barrientos: Sí o para otra obra. Yo veo un contenedor y ya me quedó.      
Leiva: Sí si, siempre hay algo.      
Gustavo Barrientos: El otro día fui a llevar un trompito ahí cerca de la panadería Tacuarí y se ve que le echaron a un loco y había un contenedor y un montón de cosas tirada y yo tengo una tía, mi vieja hacen manualidades entonces vienen esos botellones Dama Juana de antes: ah voy a llevar para que ellos pinten. Empiezo a mirar encuentro un cargadorcito de 12 voltios, freídora a gas todo abandonada una mugre adentro pero le guardé, una tele 20 pulgadas.      
Sebastián Melgarejo: Ese está bueno para video juegos videos.      
Gustavo Barrientos: Le dí a un compinche que arregla y vendió y fuimos a media. Y vendí 50 mil pesos la freidora, dije freidora era de mi viejo estaba guardada hace años quedó con el aceite todo y vino un vago y llevó, después el otro día iba en la moto viste?       
VoySebastián Melgajero: Es como encontrar 50 mil pesos en la calle.      
Gustavo Barrientos: Sí, el otro día iba en la moto viste hace 3/4 meses por ahí, me iba por Santa Catalina bien en frente del motel viste que hay 2 moteles creo que es Dutra la calle esa, antes de Almirante Brown, miro así al lado de un basurero un taladro de banco verde viste, frené ahí di la vuelta y decí que tiene una linga viste ese plástico ese le enganché y me fui y así le saqué una foto a reparar 50 mil llevaron, 50 mil o permuto por una garrafa y vino un vago y me pagó los 50 mil (Minuto 02:07).      
Sebastián Melgarejo: Ese de banco pero a motor no es a mano.      
Gustavo Barrientos: **A motor, es de banco pero chiquito porque después está el de pie que es alto, este es de banco, es de mandril de 3 sería.**      
Leiva: Muchas cosas que sirven podes encontrar en un contenedor si la gente tira no más.      
Gustavo Barrientos: Y el cargadorcito ese llegué y enfuché, el cargador de batería, una batería de auto 6 voltios 12 voltios así chiquitito, de 10, hasta hoy uso, tarda un poquito para auto tiene que cargar una noche.      
Leiva: Y publicaron ¿? Ruido (Minuto 03:21)      
Gustavo Barrientos: A mi me gusta las Eco, tengo 2 jeep, los jeeps viejos y ese cuando queres arrancar tenes que poner la batería...      
Habla Antonio Cardozo y Martin de un accidente al parecer.      
Sebastián Melgajero: Capaz estiramos la mesa y se desarma todo (tablero armado clase anterior), separamos las 2 mesas así. Decí que nadie tocó. Esto haces en una primaria y te... Ni se puede hacer directamente.      
Leticia Botolli: No.      
Habla Antonio Cardozo y Martin de un accidente al parecer.      
Leticia Botolli: No llega Internet ni para ver el reporte del tiempo, yo me conectaba el año pasado pero parece que hasta acá no llega.      
\* Llegan las chicas (Margarita y Daniela)      
Profesor: Como andan, yo soy el cachero así que no se preocupen. Bueno vamos a hacer algo por la patria. Yo sé que otra compañera envió un manual...      
Botolli: Ah si, imprimí las hojas más importantes profe.      
Profesor: Ahora vamos a mirar un poco, voy a esquematizar algo rápido y después vemos ahí.      
Botolli: Me pidió que instale eso ¿?(Minuto 10) de una amiga, con ayuda se compró una alarma y ahora... Voy a probar      
Profesor: Ahí vi que están haciendo ahí adelante la radio así que.      
Ayudante(Alejandro): En donde desaparecieron caños se ¿?       
Profesor: Eso se habrán desaparecido los caños, pero lo que vamos a hacer es ir a mirar para ver como hace la otra gente, ellos supuestamente cobran por eso así que... Le voy a pedir la llave ahí que me abra espero que la puerta esa por lo menos      
Ayudante(Alejandro): Ya esté instalada.      
Profesor: Claro, porque ahora viste que instalaron ayer no vaya ser que justo tocamos nosotros y se cae, entonces espero que ellos abran primero y ahí trabajaremos nosotros en ese sistema ahí.      
      
Bueno, eso que está explicando es malo si no tenes plantas ¿? (Minuto 11:23) antes que nada siempre busco cosas y encuentro: este es soporte para ventilar pásense después esto a veces viene más cerrado más abierto y depende de que característica tenga.      
Gustavo Barrientos: Ese va en el negrontol¿?¿?¿ (Minuto 11:30)      
Profesor: Eso podes colocar en cualquier lado, este soporte para hacer y colocar acá la goma que ellos tienen acá para que absorba todo las vibraciones entonces esto va fijo acá se pone un tornillo y acá se pone un tornillo, ese que yo me olvidé de traer la otra vez pero esto trabaja así, no vayan a.... Ese es el mecanismo, **puede ir en una caja octogonal no hay problemas, pero generalmente puede ser exterior si en una caja octogonal yo ya tengo el gancho U entonces para que voy a colocar eso**.      
      
Vamos a ver algo 1ero: hay partes que también hacemos nosotros que es la parte de... Ya que estás vamos a sacar ese, me acordé de algo. Creo que hay 2 cintas, traeme la cinta más chica pasacables después, la cinta pasacables más chica más fina para mostrarle rápido no más, para que... Hoy va a llover no va a llover no sé que pasa.      
Botolli: Mañana.      
Profesor: Yo por eso pienso si viajo con o sin equipo o algo por el estilo dice. Espero que hayan entendido algo, esto en gran parte depende del esquema que tengamos, o el plano que tengamos y esto es lo que se hace no hay otra forma tiene que estar lo mejor sujeto posible para que no se mueva si está embutido tenemos que embutir bien, ver todas las posibilidades para que quede lo mejor posible eso, no es difícil uno ve que al principio es como si, no sé si alguna vez cuando era chico yo en mi época jugaba al rasting que van armando cositas ahí esto es lo mismo.      
      
Bueno, ustedes vieron que a veces es complicado el sistema esto en el arrollamiento todo lo que ustedes quieran. A ver vamos a cortar este. Cortame acá más o menos. Hay veces que es importante llevarlo de un lugar a otro transportarlo y después volverlo a guardar porque uno con el trabajo **(están hablando de guardar la cinta pasacables dentro de un caño corrugado)**, esto está nuevo pero a veces con el tiempo se enrolla mal pierde la rigidez o la forma entonces lo que se hace que todo esto, no sé si va a entrar bien pero yo tengo un poquito más grande esto, se pone acá dentro (del caño), esto va a apoyado así hacé pasar todo esto, hacele pasar y que gire y va enrollando entonces uno tiene constantemente, **esto lo ideal sería hacer no con un corrugado sino con una manguera**, una medida factible para trabajar entonces uno llega y transporta sin problemas y no, esto a veces está ¿?(Minuto 15:39) de tanto trabajo o se ensucia lo que sea, yo necesito que esto esté funcionando el día de mañana y no se enriede(enrede), entonces él le va a mostrar ahí (mete la cinta pasacables dentro del caño corrugado).      
Para que tengan no más, la idea es que cuando tengan herramientas que tengan la posibilidad de cuidarlo almacenarlo y llevarlo y transportarlo de un lugar a otro sin tener problemas después cuando quiero utilizar, **este lo ideal es una manguera ustedes fíjense que tiene corrugado ahí**.      
Ayudante(Ale): Corrugado cuesta más.      
Profesor: Sí. El corrugado cuesta. La idea es que yo pueda trabajarlo, en casa tengo una manguera pero al no tener manguera o nada la idea es que ustedes sepan como trabajarlo.      
      
Bueno, yo no leí los textos de la señora nada por el estilo, tengo un catálogo de alarmas.       
Voy a prender la luz allá porque van a pensar que nunca estamos acá después... ¿? (Minuto 17:09)      
Y uno de los temas fundamentales que están NO de moda, debido a la inseguridad la gente pone más o presta más atención el tema de las alarmas entonces no es muy difícil hay gente que son instaladores eléctricos o montadores electricista pero no quieren meterse en el tema de las alarmas, pero nosotros podemos hacer hasta la instalación después se puede ver si hacen la parte de programación, no es muy difícil pero hay que poner el código todas esas cosas, **lo ideal es que tengan una goma para que ustedes vean, lo que quiero mostrarle es que una simple manguera póngale de 40cm me puede ayudar constantemente a cuidar mi cinta pasacables yo no traje la mía porque dije voy a encontrar acá un...** Tiene que haber un corrugado más grande.      
Y el tema de la instalación de alarmas no es muy complejo porque generalmente.      
Ayudante(Ale): Sería una idea (habla del pasacables dentro del caño corrugado). La idea es que entre todo en este caso no se puede.      
Profesor: Claro, entonces que hace con este sistema uno puede desarrollar o enrollarlo otra vez, tiene que ser un poco más grande por lo menos 1 pulgada y `1/4` más porque esta cinta mínimamente tiene 12 metros o 10, después vamos a mirar eso. La idea es eso tener un elemento que me permita enrollar y desenrollar tranquilamente la cinta pasacables y no se enreda sino, entonces no tengo necesidad **a veces la gente pone cinta aisladora y después queda el pegamento se ensucia y otra vez me cuesta pasar entonces tengo que tener las cosas limpias para poder trabajar**      
      
###### Alarma instalación      
Bueno, ya que nadie le gustó esto voy a agarrar para mi no más (el gancho U). Algo va a salir.      
Ayudante(Ale): Para un ventilador.      
Profesor: Bueno, la compañera pasó el tema del catálogo era?      
Botolli: Sí, el manual de instalación.      
Profesor: El manual de instalación, yo no tuve tiempo lastimosamente.      
Botolli: Pero era inalámbrico todo profe.      
Profesor: Bueno pero en algún lado vas a tener que alimentarlo.      
Botolli: Sí, parece que tiene un enchufe.      
Profesor: Bueno pero lo correcto vamos a hacer un esquema rápido este es el tablero seccional de la casa entonces si o si por más inalámbrica que sea la alarma siempre tiene que tener una central esta central de alarma depende de donde esté hay gente que quiere tenerla escondida depende de que característica tenga yo tengo que llevar instalación directamente yo directamente vamos a hacerle directamente de acá a acá, ¿por qué le pongo 2 cables? Porque esto es fase y neutro para alimentar a la... **Del tablero acá se coloca o se debe colocar una térmica de `2x6 amper` y saco todo lo que yo pongo nuevo ya sea alarma de incendio, lo que tenga. Necesito sacar del tablero principal, el tablero principal va la alimentación a la central de alarma que está en algún lugar acuérdense que esto tiene una batería en el caso de que se corte yo tengo que saber, o tiene algún problema yo tengo desenchufar eso ya es otro, yo no haría un enchufe no más. No puede estar desenchufando, viene un tipo y desenchufa no es lógico.**. O sea enchufá y desenchufá un tipo va desenchufa la alarma y ya no tenes más alimentación. Entienden?      
Botolli: Claro.      
Profesor: Pero bueno, este cable tiene que estar escondido y acá entra 220 tiene un transformador adentro y sale 24 voltios, esto si es inalámbrico va a tener normalmente vamos a suponer que tengo 2 o 3 habitaciones tengo detectores de movimiento, **ella lo que me mostró era apertura unos imanes que son la apertura y cierra de puerta, son imanes uno está conectado: esta en la parte fija y esta en la parte móvil. Acá atornillo esto y mientras estoy conectado o sea no es que perforo todo puedo perforar el marco y ahí en caso de madera o ponerle arriba no hay problema entonces eso hace contacto y directamente abre y cierra el circuito**.       
      
###### Vamos a suponer que venga un ladrón y esté cerrado eso, intenta abrir o abre tiene que sonar la alarma, lo que tiene principalmente acá, que de acá sale par telefónico lo que sea a veces son 4 cables y va a un lugar que tengo generalmente una sirena exterior tiene bastantes decibeles eso depende de que característica tenga, y después tengo otro que va a una parte interna y tenúa si es del interior¿? (Minuto 23:37).      
Ya estoy teniendo los dos elementos auditivos que me hace que vea el sistema, esta también puede ir antes ahora tenemos todos celulares pero puede tener un sistema de activación telefónica ahora con este sistema antes tenía un módulo que iba directamente a 4/5 teléfono y eso, uno de esos teléfono era la policía. Siempre y cuando vos tenes que hablar con ellos todo ese tema, o sino la gente que hace el recorrido de seguridad. Ese de seguridad tenes que pagar.       
      
Tiene una batería interna ahí que me permite el uso en caso de que se corte no tenga luz que esto siga activado, el sistema telefónico hay unos terminales que me indican que es lo que tengo que hacer, que es lo que tengo que conectar y hay distintas zonas que yo puedo tener para poder comandar la parte de adelante, la parte de atrás al costado izquierdo lo que sea, si tengo una casa bastante grande 1er piso 2do piso lo que sea.      
**Botolli: Los detectores de movimientos, y los sensores de la puerta y la sirena cada uno cuenta con una batería?      
Profesor: Una pila.**      
Botolli: Una pila?      
###### Profesor: Sí, si es inalámbrico tiene una pila redondita ahí que después tiene una relación de 1 o 2 años y ahí hay que cambiar.      
Profesor: Hay que cambiar, mantenimiento.      
Profesor: Entonces eso implica en algunos casos....       
      
Buenas y pase dijo....      
Director del colegio: Permiso Buenas Noches.      
\* Saludan       
Profesor: Director Kuperman, nuestro director.      
Saul Kuperman: Le vamos a robar un segundo de tiempo. Buenas noches me voy a presentar mi nombre es Saul Kuperman soy el director de la escuela me acompaña Darío Vallejos él es el secretario de la escuela, Soledad es la preceptora que viene a tomar la asistencia y colabora con la parte administrativa, básicamente agradecerle por habernos elegido que nos conozcan que sepan que estamos a disposición más allá del docente que obviamente es el que está en frente al aula y es el que va a estar en contacto permanente con ustedes, parte del equipo nuestro es una psicóloga Gissel Benegas que tenemos un sector de... No me sale el nombre...      
Secretario(Darío): Gabinete      
Saul Kuperman: Gabinetes psicológico que está a disposición de ustedes no sé si pasó por el curso, es un área para nosotros importante que aparte de trabajar la parte específica del oficio la escuela pretende darle interversidad a los alumnos, así que está a disposición esta señora para los que quieran hacer una consulta se comunican con el docente o la secretaría y ponernos a disposición sabemos que son épocas complejas le pedimos que asistan, el gran desafío de la educación aparte de estudiar por supuesto es la asistencia. Hay dos componentes claves dentro de lo que el profesor va a evaluar: el conocimiento a través de las discusiones a través del aprendizaje de ustedes, la práctica pero también la asistencia. Hay un mínimo necesario que ustedes tienen que asistir y es importante porque la asistencia le permite estar diariamente en lo que ustedes eligieron y esta es una 1era etapa lo que quieran continuar pueden hacer otra 2da etapa en donde los profesionaliza aún más, así que piensen en darle continuidad. Los que quieran por supuesto, no obstante eso ustedes van a tener una certificación intermedia y a fin de año la certificación de montador, siempre digo nosotros tenemos 2 jefes o 2 patrones:       
1. El consejo de educación porque esta es una escuela común y corriente solamente que es de adulto y de oficio       
2. La fundación UOCRA.      
Nosotros somos parte de una gran red de escuelas de la UOCRA, la UOCRA es el sindicado de los obreros de la construcción fue diseñada esta escuela y peleada en su momento para que se habilite hace 3 años que estamos en la Ciudad de Posadas, tenemos una sede en Itaembé Guazú por nuestro secretario general que es Héctor Vallejos y que es el que heredó esta modalidad educativa un tema que destacamos **el tema de la indumentaria, sabemos que no les podemos dar una vestimenta acorde al oficio que ustedes están estudiando lo que sería una ropa de trabajo, un zapato de trabajo, no podemos lamentablemente, pero si le pedimos que vengan con un atuendo mínimo necesario para que en algunas prácticas que ustedes hacen NO tengan un accidente, o si lo tienen que sea lo más benévolo posible**.      
      
###### Qué se trata la vestimenta?      
1. Un pantalón largo.      
2. Un zapato cerrado.      
Decimos esto porque muchas veces se va a trabajar con alguna estrategia que puede generar riesgo y es importante que ustedes vengan con ese atuendo.       
      
Un tema que no es menor que no sé si hay algunos interesados estamos trabajando el pasaje gratuito quiero decirles que lamentablemente nosotros como centro de formación, ningún centro de la ciudad de Posadas ni del Interior ningún centro tiene pasaje gratuito, no obstante eso todos los años con algunos convenios que hemos hecho con algunas instituciones hemos conseguido si no vino va a venir después la preceptora y lo que tengan un interés en ese tema se anota por favor.      
      
Lo que sí le voy a recalcar es una probabilidad hoy por hoy, estamos trabajando con 2 instituciones a ver si nos facilitan ese beneficio va a depender del número, va a depender de la voluntad de 3eros y obviamente si conseguimos la gestión mínima que tienen que hacer ustedes como algunos sabrán hay que hacer para conseguir los pasajes pero siempre le voy a recalcar es una probabilidad estamos haciendo la gestión, por eso tenemos que en breve generar ese listado de los interesados como para transmitirle a estas instituciones cosas que nos digan es viable no es viable, si es viable van a saber porque vamos a avisar, **y si no es viable le vamos a transmitir: NO SE CONSIGUIÓ FORMALIZAR EL ACUERDO**, porque me parece que es un tema importante necesario no sé si todos pero sé que hay gente que se movilizan con moto otros otra plataforma pero el pasaje siempre fue importante para resolver el translado. Eeehh, tu tema.      
Secretario(Darío): Sí, también está disponible a partir del 1ero de abril el progresar trabajo por ahí los que están interesado nosotros estamos en el progresar trabajo como CFP17 UOCRA ahí tienen que elegir el curso de electricidad si no está pueden elegir otro y nosotros igual le certificamos tiene que cumplir con los requisitos que pide el ANSES que creo que es de 18 a 24 años y se extiende hasta 34 a las personas que no tienen trabajo ahora en blanco así que es un ingreso que pueden obtener un beneficio que pueden aprovechar que mediante si no sale el boleto eso por ahí puede ayudar un poquito, así que no hay problemas nosotros le certificamos ustedes nos avisan y nosotros le damos de alta en el sistema, pero cumpliendo con los requisitos que tiene ANSES, así que cualquier duda estamos en secretaría si necesitan algo.      
Saul Kuperman: Un tema que les compete, esto que les decía de la doble pertenencia que tenemos nosotros al finalizar el curso aprobar el curso obviamente, nosotros otorgamos la tarjeta IERIC no sé si todos saben la tarjeta IERI no sé si todos saben la tarjeta Ieric es una tarjeta magnética que reemplaza hace muchos años ya la libreta de Soy Constructor eso le habilitaría a ingresar a las empresas de construcción también eso le permite cursos que hagan vinculados a la industria a cargarlos en ese perfil automáticamente los que aprueban nosotros mandamos a Buenos Aires, demora reconocemos que tiene su tiempo porque es un trámite administrativo bastante engorroso ¿? pero llega eso le va a permitir incorporar no solo los cursos sino los que ingresen a la empresa de construcción tener todos sus antecedentes laborales dentro de esa tarjeta magnética que es como una tarjeta de crédito una tarjeta de débito.      
Leiva: Y los que ya tienen? Se carga no más en la tarjeta?      
Secretario(Darío): El que ya tiene sí, automáticamente.      
Saul Kuperman: El que ya tiene, porque la tarjeta es única para una persona si ustedes hacen el curso cuando se manda a Buenos Aires se carga en la misma tarjeta el oficio que ustedes hicieron.      
Leiva: Pero hay que traer?      
Saul Kuperman: No no no. Eso se manda a Buenos Aires y cargan del sistema.      
Secretario(Darío): Por ahí si vos presentas la tarjeta y no está cargado tu curso, vos tenes el certificado que te abala entonces ahí si por las dudas le pasas para que carguen al sistema.      
Saul Kuperman: Cual duda cualquier situación. Vengan, asistan, tienen un excelente profesor, muy dedicado.      
Secretario(Darío): Pinchabocas.      
Saul Kuperman: Eso hace hay que exprimirlo al profesor, tratar de sacar el mayor provecho en lo educativo porque cuando uno salga a la profesión ahí empiezan muchas dudas, entonces es importante aprovechar no solamente el conocimiento técnico científico de un docente sino de la experiencia porque es una persona que está en la experiencia diaria y eso lleva a que uno sea mejor profesional y eso se hace viniendo (a clases) a parte le permitirá incorporar conocimiento esta es una 1era etapa y en la 2da etapa que se pone quizás más denso porque tiene otro volumen otra dificultad, esta es la base y la base hace que sea más fácil transitar la 2da etapa. Así que le agradezco le pido disculpas el tiempo que le robamos y cualquier cosa a la órden.      
Leticia Botolli: Gracias.      
Profesor: Este es el verdadero parece.      
      
Vos tenes una copia ahí, quiero ver la partesita esto.      
Botolli: Eso es todo lo que tiene.      
Profesor: Ah todo lo que ella tiene. Bueno había una caja con varias condiciones ahí un panel de control que ponen el código lo que sea algunas tienen en forma remota detector de movimiento fíjense ellos le ponen PIRRE¿? (Minuto 36:40) detecta cuando alguien camina o se acerca esa ¿qué particularidad tiene ese sustento? **Si yo no tengo un soporte los peer¿? tienen la posibilidad de tener un rango de 90 grados**, 90 grados, 90 grados, 90 grados. Entonces tengo que ver la apertura que yo necesito para proteger en ese sentido entonces lo más correcto o pongo acá a mi me conviene poner acá el peer ese, vamos a poner como dice ahí...      
Botolli: ¿En oposición a la puerta de ingreso sería?      
Profesor: Claro. Acá tengo la ventana acá yo pondría acá, entonces tiene apertura de 90 grados justo en el rincón tengo que hacer, si pongo en el medio sigo teniendo 90 grados ero tengo que ver si protejo esas 2. Tengo que buscar la forma de que ese peer me banque todas las necesidades o las aperturas principales si yo pongo allá puedo tener la particularidad pero voy a tener que poner a un rincón de tal forma de que me banque todos esos sectores pero no sé si me va abarcar ese tengo que tengo ¿qué buscar que altura? Y más o menos 2 metros, **2,10 metros más o menos un poquito más arriba de 2 metros porque la apertura siempre son 2 metros entonces tengo que poner un poco más arriba**.      
      
Tiene un sistema de inclinación adentro se regula para que indique que **longitud o que distancia yo necesito proteger es igual que el detector de movimiento para las luces** tenes que ver que distancia tengo. Si este es sistema inalámbrico no necesita ningún cable la otra vez le mostré que hay una pipeta generalmente se pone la pipeta ahí al costado y si lo hace todo el sistema de cableado va a aparecer solo el agujerito de la pipeta para hacer las conexiones ahí generalmente van 4 pares telefónicos NO.       
      
El de 2 pares telefónicos son 4 cablecitos, 2 para el que dee la señal recibe la señal con 24 voltios lo que sea, y después los otros 2 son de protección si alguien corta la alimentación esto como no tiene cable es inalámbrico así que pero el otro sistema de cableado tiene 4 cablecitos entonces **2 son de protección y los otros 2 para que haga el sistema de apertura y cierra del circuito**.      
      
¿Qué problema tiene? Llegan a cortar la alimentación a ese peer y activa la sirena, este es inalámbrico, el inalámbrico tiene solo una batería ahí adentro. Una batería y tipo una antenita que hace que la central comande todo ese sistema, no hay otra cosa también tiene este: el panel y etiqueta remota control remoto sensor de puerta, eso sensor de puerta que les dije son **2 imanes uno fijo y otro móvil**.      
      
Fijo: Seguramente estarán la antena inalámbrica para detectar todo ese movimiento, serena estermos¿?, sirena inalámbrica opcional dice, suena cuando suena la alarma, y después tiene todo adentro: corriente, soporte, cubierta interior, tornillo y todo lo que ustedes puedan necesitar para esto, pero no es difícil pero vamos a lo nuestro nosotros somos instaladores electricista y tenemos que canalizar eso de vez en cuando, vamos a suponer que no tenemos la alarma de este tipo la alarma inalámbrica es interesante cuando yo tengo una construcción ya realizada y no quiero pasar ni los cables por arriba ni que se vean nada por el estilo, entonces lo único que hago es hacer esta partesita nada más y en algunos casos ya puedo tener la opción de hacer inalámbrica la sirena o a su vez cablearlo eso depende de qué característica tenga el equipo pero tengo la posibilidad de hacer eso,      
      
¿qué tiene la sirena exterior? También tiene un switch es tipo un forzador **en caso de que quieran desarmar también activa la alarma** o sea todos los sistemas y hay centrales que permite a través de un sistema de video, control de video entonces puedo esa misma alarma hacer un sistema opcional con cámaras en distintos lugares y activar y desactivar con el control del celular. Es un programa que se pone y directamente vos controlas si tenes 2 o 3 alarmas te van distintos sectores y vos podes controlarlo en un mismo cuadro los 4, 5, 6 cámaras que están colocadas, la gente que se dedica a eso es bueno (plata).      
Yo antes me dedicaba a eso pero a veces uno tiene amigos que trabajan juntos y después la cantidad de trabajo a veces no es en proporción lo que uno quiere ganar, entonces dejamos 1 no más que se encargue del tema de la alarma. Aprendimos a hacer el curso siempre con la alarma **X28** y para nosotros no sé si fue la mejor pero tenía un sistema de capacitación a todos los instaladores y daba la posibilidad de qué cuando se actualizaba la central y nos mandamos información y asistíamos cursos acá y allá en Corrientes, Resistencia lo que sea y tenía respaldo en caso de que mandaba los equipos y tenía algún problema en seguida te mandaban otro la central por ejemplo entonces teníamos un cierto apoyo de ellos.      
      
Lo que pasa es que hoy ya se abarataron los precios antiguamente una de las alamas más caras era X28 y la gente no quería pagar.       
      
Nosotros le decíamos este equipo vale tanto y la instalación tanto, de acuerdo a la cantidad de detectores de equipamientos todo lo que ustedes tengan. Se cobra también tipo boca, hay lugares en donde muestran tantas sirenas, tanta magnético cobra yo tengo un catálogo que me había dado la gente X28 si consigo le voy a traer para que ustedes tengan idea de todos los elementos que van ahí por ejemplo ustedes saben que tienen o le provee esa cantidad de cosas que tienen, 1 2 o 3 lo que quieran elegir.       
      
Pero lo ideal es que ustedes sepan una tipo plano este está hecho tipo un dibujo entonces hasta en algunos casos que me estoy acordando en **los garages ya ponen una barrera infrarroja, desactiva la barrera infrarroja en caso de que vos cortes empieza a sonar la alarma**.      
      
Cada alarma tiene distintos elementos que uno son opcionales por supuesto y que uno puede agregar para mayor seguridad pero hay lugares yo necesitaba por ejemplo colocar justo en la cochera sino justo en el pasillo de entrada también se pone una **barrera que está fija la otra móvil allá pasa un haz de luz, esa luz no se ve pero ustedes cortan eso y automáticamente se activa la alarma y esto es para que sirve la sirena para que lo interiores es para que el tipo que está adentro salga rápido(entre en pánico) y la exteriores es en caso de que pase algún vecino y sepa que está activada la alarma.**       
  
A veces sin querer una rata puede activar la alarma entonces es interesante hay muchas maneras yo he visto algunos lugares aparentemente casas recién terminadas no sé si es interesante pero no sé si vienen en la medianera los rollos de alambre esos que parecen campos de concentración evidentemente alguien ya le estuvo pasando la...   
Martin: Ya le saltó.  
Profesor: Ya saltó entonces eso incomoda porque como es arriba tenes que saltar o lo que sea y te **incomoda** y hay gente que levantaron el muro con más de 2 metros y pico igual pasaron entonces es interesante el tema más ahora que tenemos bastante tecnología que tranquilamente te suene tu celular ya estás mirando ahí que es lo que está pasando, y **hay lugares que vos activas y hay un video y directamente activa hasta que las personas tiene una computadora y de acuerdo a la cantidad de memoria que tiene te graba todo lo que pasa ahí en ese momento más si hay gente, peor todavía**  
      
La otra vez estaba mirando una casa que entraron a robar y estaba la cámara no tenía alarmas sino que tenía alarma, ellos entraron sabían que no había nadie reventaron la entrada del garage y entraron a la casa al departamento  tenía solo la cámara y la cámara sola no sirve porque el tipo vaya a saber donde estaba demoraron robaron todo lo que quisieron y tampoco se ve bien porque estaba con la gorra encapuchado solo saben que salieron en auto Toyota pero capaz que era robado también así que...  
  
Vamos a ver algo que me interesa a mí que ustedes sepan ya vimos algo aparte de canalización vimos y empezamos a ver conductores subterráneos y también el tema de las bandejas acuérdense que yo puedo tener un sistema de canalización aparte de lo que vimos con conductores subterráneos, estos conductores que ustedes ven que saqué del.... Esto estaba lleno de... Pero le lavé un poco.  
  
Hay distintos tipos de subterráneo pero yo le voy a pasar importante que ustedes vean como es el sistema de protector de los conductores, fíjense que es bastante reforzado pero igual sufre deterioro si le meto varias paladas encima este es de un conductor de 2,5mm^2 subterráneo todos estos conductores pueden estar enterrados directamente en la tierra, no hay problema. Yo le voy a mostrar la distancia la distancia la altura que tiene que tener el pozo para que ustedes puedan ver y voy a mostrarles si me queda todavía,   
  
Puedo enterrarlo directamente en la tierra o pasar a través de un caño camisa todo depende que dimensiones tenga el caño y generalmente trabajamos con 1 pulgada y media 2 depende de que tipo de conductor subterráneo y en algunos casos, no es que yo puedo hacer una cierta cantidad de metros subterráneos tengo que poner unas **cámaras de paso** que de acuerdo al recorrido que tenga yo puedo profundizarlo y llevarlo hasta esa cámara de paso.  
  
Una época la gente hacía esas cámaras de paso de mampostería, si yo tengo un sistema canalización y se rompe mampostería muy probable que se llene de agua, la idea es que la tierra absorba el agua, yo pongo ahí se forma tipo una pileta mientras el conductor sea solo **cámara de inspección o cámara de paso no hay problema porque es lo mismo que está ahí**, este conductor va a pasar por la cámara de paso y no va a sufrir ningún empalme mientras no sufra ningún empalme esto está previsto hasta trabajar en el agua **MIENTRAS NO ESTÉ CORTADO**.  
  
Esto creo que es de 10, 10 o 16, vamos a suponer que es de 10 o 16 ustedes van a ver que a medida que **va aumentando la sección de los conductores esto es subterráneo, las 3 fases generalmente son de sección iguales y el neutro es distinto, es de menor sección**. Este es igual porque son... Este es de 10.  
  
Ahí dice 4x16 o sea estos conductores son de 16, estos son de 25 y este que está acá el neutro es de 16mm^2, sistema trifásico este de 2,5mm^2 para que vayan viendo que diferencia hay entre uno y otro.  
Pero siempre la protección es igual tiene un forro tiene otro sistema de aislación y es muy difícil que a un simple golpe... **Porque a veces dicen que: ¡ay! Un simple golpe se rompió bueno... Tiene que ser un poquito más fuerte**, por qué traje ahora voy a hacer el dibujito para que ustedes vean, que esto aunque este a 0,70 a nivel del piso de la zanja y esto esté sobre tierra arriba a una distancia de 20 cm ahora vamos a ver de acuerdo a las normas **tengo que colocar un elemento de protección mecánica**.  
  
Entonces ladrillo o algunos lugares entonces sacamos la teja pusimos la teja o cualquier elemento que sirva para que cualquier esfuerzo que haga directamente no llegue al conductor, vamos a hacer el dibujo primeramente agua y pozo fíjense la pala viene de 20x25, la pala de punta. Hoy en día ese es el obrero simple pero generalmente las empresas tienen su retrocavadora chiquitita en un rato hace todo siempre y cuando no tenga piedra porque sino rompe todo cuando es pozo común o tierra común no hay problema.   
Alumno: Tosca.  
Profesor: Tosca, entonces que es lo que hacen 1ero? Y se hace en cualquier momento si ustedes van a Itaembé Guazú verán a gran escala.  
      
Verán a gran escala por cada hay un caño camisa que sale en algunos casos diría que es por cada inmueble un conductor alla está hecho todo por sistema monofásico exceptuando algunos lugares en donde los consumos supuestamente previstos ya son mayores de los 6000 o 5500 kilowatts entonces ya le ponen sistema subterráneo, póngale tipo una galería o un supermercado que estaba previsto pero si es una casa normal con conductores de 2 de 10 monofásico ya hace un recorrido de 10 metros.   
  
Vamos a leer un poco la norma, siempre esa chica anda por todos lados.  
  
Después le voy a pasar información.  
  
Adrián Torres: Profe y ahí no se puede plantar árboles en Itaembé, por las raíces.  
Profesor: Para que las raíces de un árbol, a ver. Vas a tener que tener el árbol bastante años y ser muy fuerte hay excepciones y he visto 2 o 3 problemas que tuvimos la alimentación o la acometida principalmente la propia raíz le pero para mi hubo algo más fíjense para que la raíz perfore esto no es lógico, porque yo voy a pasar para que vean ahí, mostrale ahí a la gente ese conductor tiene que ser de una buena raíz.  
  
Hay un caño camisa por eso no va a tocar. Si ese caño camisa está.  
  
Vamos a hacerle de frente 1ero este es el nivel de piso mínimamente pone 0,70 metros no es 1 metro o 70 cm es la distancia de acá hasta ahí.  
Cualquier conductor que ustedes vean ahí depende de que característica de sección tenga vamos a suponer que tengo que hacer la canalización vamos a dejarle el hueco por las dudas.  
  
Y la medida que me piden 0,70 del nivel del piso el ancho ustedes me dicen **¿como hago el ancho?** Y depende de que elemento estoy utilizando pero generalmente la mayoría de los obreros que he visto hacen con pala y esas palas deben tener 20 como máximo.  
Rubén Leiva: Es bajo tierra pero como la pared depende del caño que tenes, cuando es dentro de la pared, como usted dijo, si va a ser un caño de 110.  
Profesor: Claro, primero vamos a hacer un sistema sin caño camisa, entonces lo 1ero que se hace es el hueco, ponele que esto tenga para que vos de vez en cuando puedas agacharte porque sino vas a trabajar ahí abajo vas a estar arrodillado la idea a veces depende de que tipo de conductor tenes hay un rodillo de cantidad de cables suficiente entonces hay que hacer y transportar.  
  
Entonces no es tan fácil tirar no más el conductor, **lo 1ero que se hace la base ponen arena.**  
###### La arena sirve para apoyar el coso este y no tenga ningún elemento cortante.  
Vos apoyas un poco de arena.  
Martín: Ah yo pensé que era por si otro venía después en el futuro y estaba   
Profesor: Acá la norma te pide protección mecánica el ladrillo ese que está venimos acá, acá vamos a poner conductor ya sea con 3, 4 conductores esto es conductor subterráneo.  
  
Gustavo Barrientos: Todo el trayecto?  
Profesor: Todo el trayecto.   
  
###### Primero ponemos arena  
Si no tengo junto la arena ahí y después empieza a colocar el conductor.  
Gustavo Barrientos: Arriba o acá?  
Profesor: Arriba de la arena gira el conductor ahí, el de metálico no tiene mucho cortante no arrastra ni la aislación ni nada por el estilo entonces tiene la posibilidad de eso. Una vez que tengo ahí hay gente que le dice bueno empiezo a poner la   
###### 1er puse arena y después pongo tierra con arena otra vez, hasta cubrir directamente todo el conductor o sea ahí ya pongo la tierra con parte de arena hay veces que trabajan ¿? o sino directamente tierra con arena.  
Desde ahí o sea de ese conductor yo tengo 10cm de ahí pongo el ladrillo ese ladrillo que ustedes generalmente, el común. Hacen recorrido en toda su longitud vamos a suponer que ahí tengo el sistema y el ladrillo va en toda su longitud, estamos?  
Más vale que pone el ladrillo acá y no acá, pongan arriba del conductor porque hay cada uno también.  
  
Ese ladrillo que ustedes generalmente hace el recorrido en toda su longitud, vamos a suponer que ahi tengo el sistema y el ladrillo va en toda su longitud  
**mas vale que pone ladrillo aca y no aca pongan arriba del conductor porque hay cada uno tambien**.   
  
Una vez que tengo esto ahi ya me empiezo a poner toda esta parte, ya es tierra. Normal, la que saque de aca porque yo voy a hacer el pozo y lo pongo aca al  
costado entonces despues tengo que meter devuelta, como tapo? Va a ser jodido que haga un perimetral y despues vendi la tierra.  
  
Maru: Ahi dice?  
Profesor: Tierra con arena.  
Maru: Y abajo?  
####### Profesor: La 1er capa de arena este que esta aca el redondo es el conductor, el 2do empieza a colocar tierra directamente y a 10 cm del conductor  
seria, 10 cm o 0,10 metros colocan un elemento que en ese caso seria un ladrillo, este es para proteccion mecanica, despues le voy a pasar una figurita para  
que ustedes vean la caracteristica y la gente que tiene.  
  
Si alguna vez sacaron copia lo que sea copia lo que sea es otro cantar.  
  
Ahora me estoy acordando que el director vino porque estaba enfermo, porque el suele venir cuando empieza el curso.  
Profesor: No dijo que vos tenes que repetir el curso si venis tarde siempre. (Chiste)  
Adrian Torres: No, hoy no mas.   
Profesor: Nah, te estoy cargando.  
  
Hay una hoja que esta pagina 47 esta el sistema esto explicado de otra forma pero el dibujito es lo mismo.  
Pagina 47: instalacion interperie le da la caracteristica del conductor toda la proteccion mecanica, acuerdense que yo puedo con una proteccion mecanica  
puedo respetar 10cm minimo ahi yo puedo hacerlo un poquito mas arriba no hay problema.   
Pero hay una cosa que yo antes tenia pero no se si traje porque de vez en cuando hacemos de forma subterranea, y habia...  
  
###### Ayudante: El cable tenes que cubrirle 10 cm de tierra con arena y a esos 10cm le pones el ladrillo, arriba del cable.  
Maru: Y los 70 son?  
Profesor: 0,70 es la profundidad total de su pozo, vos cabas el pozo a 0,70 m pones la capa de arena arriba del conductor despues cubris ese conductor  
con tierra y arena.  
Maru: 10 cm?   
Profesor: 10 cm minimo y ahi arriba el ladrillo.  
  
Profesor: Esto va asi mira, no tengo pero tenia un rollo por ahi y una cosa muy importante, ahi tenia un rollo de seguridad esa cinta de seguridad con  
respecto al nivel del piso esta a 0,20 metros, es una cinta, cinta de seguridad.   
Ayudante: Algo asi como una cinta de peligro.  
Profesor: Es una cinta de peligro.   
Gustavo Barrientos: Ah por si alguien cable.  
Ayudante: Si para que vos sepas que si seguis cabando te vas a encontrar con un cable.  
Profesor: Manda la foto pue chamigo ya que tenes celular. Para que ustedes vean ahi la canalizacion el sistema. Aca tengo otro ayudante tecnologico.  
  
Esto es todo subterraneo puede ir en un sistema de tierra, sin un caño camisa un caño de proteccion lo que sea, porque tambien en algunos lados habia   
ahi ahi ahi. Generalmente usamos, nosotros somos los vivios y trratamos de usar los caños de PVC que estan en el desague lo que sea, entonces usamos  
como todo caño de PVC tambien tiene distinta caracteristica o sea mayor espesor mayor lo que ustedes quieran.  
  
Entonces tratamos que no pase esto no mas pero sirva para proteger el sistema, lo unico que no mantemos en el sistema por ejemplo normalizado es cuando  
tenemos que pasar un piso de hormigon o piso de mamposteria ahi si o si tenemos que pasar con un caño camisa, si va enterrado a una distancia no es  
necesario estar tan bajo sino directamente depende de que caracteristica tenga pasamos un caño camisa.  
  
Sobre ese caño camisa vamos a suponer que esto sea mi entrada y este sea el piso de mamposteria, pasa el caño camisa y el conductor, este caño tiene que  
por supuesto pasar 10cm para alla y 10cm para alla del caminito del piso.   
Ayudante: Del piso.  
Profesor: Del piso porque hay piso de hormigon pobre lo que sea, entonces me sirve para que en caso de que yo tenga que reemplazar hubo un problema electrico  
o sin querer entro una descarga muy grande al conductor pueda remplazar porque este caño camisa va a estar aca abajo del piso, entonces puedo deslizarme  
aca no hay problema porque yo ya hice el pozo tengo solo tierra y esto desentierro y se cambia.  
Ayudante: Ahora si le cargas hormigon arriba esta dificil que saques.  
Profesor: Si la gente tiene un buen inspector de obra enseguida le va a dar los puntos que ellos quieren para ejecutar eso y esta cinta de seguridad siempre es interesante  
porque a veces no se ve la trayectoria que pueda tener el conductor subterraneo, la persona que esta haciendo cualquier otra instalacion aula lo que sea  
cuando hace la primera palada y llega 0,20 va a empezar a ver la cinta de seguridad, enseguida el tipo que tiene conocimientos tecnicos va adecir no ahi algo pasa  
si algo pasa ahi probablemente tenga que tener cuidado porque el va a seguir introduciendo la pala y va a llegar hasta aca.  
Martin: Va a empezar que hay un tesoro y va a seguir.  
Profesor: Claro ahi va a llegar aca y ahi directamente te va a decir no hermano, ahi hay un limite. Ahi se va a dar cuenta que no tiene que seguir avanzando  
porque probablemente llegue a un elemento que transporte energia y si transporta energia es muy probable que....  
  
Mande una gente ahi en Ituzaigo y estaban haciendo iluminacion perimetral de una casa de algun pobre seguramente, entonces estaban haciendo colocando los faroles  
y en una de esas el tipo sigue cavando y hizo un pequeño cortocircuito. No tenia la cinta, tenia la alimentacion principal de la casa que iba directamente  
desde el medidor hasta aca subterraneo, no sabia a ciencia cierta porque era un sistema de pasto y no se veia nada y plantaron el pasto despues de haber colocado  
los conductores el señor queria tipo una farola perimetral hasta el lugar y los vagos para hacer la farola depende de que altura tenga, tengo que hacer una   
profundidad minima de casi 1 metro para poder.  
Martin: Para la zapata.  
Profesor: Si depende de que altura tenga entonces para que quede bien fijo y bueno en ese interin junto agarraron la conexion primero pensaron que era **tosca**  
tenia un elemento de proteccion parece tipo una teja golpea y bueno penso que era tosca entonces le meta un golpe mas cuando hace el quilombo siente PAF hasta  
a el le salto.  
  
##### Cinta de seguridad  
El año pasado mostraba en la television una gente que fue a robar un conductor subterraneo en el lugar entonces el entra al pozo a sacar el conductor  
y empieza a cortar cuando corta el primero no habia problema porque tenia solo 1 tension este era aislante, corta los dos, cuando empieza a cortar el otro  
conductor recibe la descarga, encima no era de baja tension sino era un conductor de media tension, recibe la descarga y lo 1ero que hace en esos momentos  
la tension muy grande, entra la corriente a tu cuerpo y te quema, entonces que pasa el tipo del susto pudo salir ustedes veian todo el cuerpo quemado ya saliendo  
humo empezo a caminar, quedo sentado cuando viene la ambulancia el intenta subir y parte del tiempo ya se le cae parte de la carne.  
  
Logra todavia con vida y van al hospital y a las 5 horas se muere.  
  
Adrian Torres: Le falto la ropa de seguridad   
Profesor: Esta afanando.  
Adrian Torres: Y bueno pero tenes que ser prudente para robar.  
Martin: Tenia que hacer un curso antes de ir a robar. (Chiste)  
  
  
Explica el posible boleto con la SUBE.  
##### Convenio con la universidad SUBE (1:17)  
  
Profesor: Aca nuestro amigo y estimado.  
Letti: Que ya coloco el... (riel link) (Chiste)  
Profesor: Donde encuentro una vivienda generalmente **cuando yo hago la alimentacion subterranea desde el medidor atras tengo el tablero general, del tablero general  
hasta el tablero seccional que posiblemente tenga para una distancia determinada de la linea municipal hasta la vivienda entonces ahi hago en forma subterranea.**  
Despues puedo tener otro...  
  
###### Maru: Esos 70 son del nivel de piso para abajo.  
Profesor: Exactamente.  
Maru: Eso viene **todo entero no se puede hacer un empalme**. Y cuanto seria del nivel del piso para arriba? Hay algun, yo pense que esos 70 era para hacer el empalme.  
Profesor: Esto va en profundidad podes colocar a traves de un caño camisa o enterrado.  
  
Vamos a suponer que yo tenga aca el tablero general atras del medidor estamos. Eso baja de el tablero general que esta generalmente a 1,40 metros  
1,50 metros detras del medidor y tengo que unir de aca hasta alla y alla tengo otro tablero que vamos a suponer que sea seccional vengo con  
el conductor aca que es lo que se hace normalmente? Tengo una distancia **mayor que 8 o 5 metros me conviene hacer una camara de paso 60x60 y alla la entrada la mamposteria otra camara de paso**  
son camaras de paso ustedes van a ver que en algunos casos que el conductor tiene un enrollamiento ahi dentro de la camara de paso pero no esta cortado  
entonces va directamente al tablero que va hasta ahi o sea viene sube a traves de un caño de PVC porque aca vos tenes la camara de paso ahi en profundidad.  
  
Maru: Pero ese si o si tiene que tener los dos, la camara tiene que estar?  
Profesor: Si vos tenes cerca en algun lado tenes que hacer una camara de paso, porque esto automaticamente si va enterrado vos podes hacerlo directamente por aca   
por pared vas a tener que poner una canalizacion para poder meter esto, lo ideal siempre es hacer una camara de paso aca con una cañeria de plastico mayor que  
la seccion de conductor y esto va directamente a la camara de inspeccion externa.  
Maru: Eso en el tablero seccional?  
Profesor: Si entonces esto entra directamente llega a la camara puede ir enterrado llega a la camara aca y sube a traves de un caño y a un tablero y respeto  
mi tablero.  
Maru: La camara que es es un cuadrado?  
Profesor: Es un cuadrado que tiene la misma caracteristica de profundidad que el pozo que vos hiciste, a veces vos venis con el caño camisa y tambien dejo ahi  
porque esa camara de paso que esta aca que es 60x60 tiene una tapa arriba en algunos casos me permite colocar la jabalina para hacer puesta a tierra.  
  
Maru: Esa camara de paso va cubierta por cemento como si fuera una rejilla de un desague?  
Profesor: Si si, tipo una tapa pero mas grande. Viene premoldeadas siempre y cuando vos tengas un sistema subterraneo necesites  
**la camara premoldeada tiene ventaja de que ya tenes el piso de mamposteria entonces se forma tipo una pileta lo ideal es que la tierra abosrba eso**  
Maru: Desde el medidor hasta el tablero seccional?  
Profesor: Si.  
Maru: Despues si usted quiere usar el mismo sistema por ejemplo para poner en un patio que vaya por tierra, canalizarlo que vaya por tierra tambien  
se puede usar los mismos...  
Profesor: Claro porque si encima tengo, si vos tenes un caño de entrada despues vamos a suponer que quiero llevar a ese sector (Ruido?),  
si vos seguis esta camara de paso haces otra bajada y directamente esa camara de paso lo uso para alla   
Maru: En ese caso que venga de la parte de adelante?  
Profesor: Claro  
Ruido?  
Maru: Pero si atraviesa o sea termina toda la para un quincho se hace lo mismo que se hizo del ...  
Profesor: Claro no hay problema.  
###### Maru: Y ahi tiene que sacar desde el tablero seccional?  
Profesor: Es lo ideal. Hay gente que tiene el ultimo toma alla en la pieza que alimenta el quincho pero a veces el quincho en algunos casos lo hacen con baño  
que lo quieren independizar porque viene gente y en algun lado le ponen un ...  
Maru: pero ahi no seria otro tablero especial para la iluminacion exterior digamos?  
Profesor: Claro, si si pero va a alimentar con el subterraneo.  
Maru: Claro por eso digo que termine primero la casa, yo no estoy pensando estoy pensando en lo que por ahi...  
###### Profesor: ...En la ampliacion que vos tengas.  
###### Maru: Claro. Seria otro tablero seccional indendiente(parte nueva) y que este siempre en la parte exterior sacaria la alimentacion por via subterraneo  
entonces tomando todo eso queda mas prolijo si lo canaliza bien **y no tiene que estar picando pared**.  
Leti Botolli: Vio que yo tenia subterraneo lo que alimentaban a mi suegra y no pudieron los muchachos sacar y agarron y hicieron eso con la pared y pusieron  
ese de PVC que se revento con el...(Granizo) **si yo pongo un subterraneo me va a salir demasiado mas caro que comprar un PVC duro, semiduro o semipesado?**.  
Profesor: En planta si, hoy si, claro porque vos vas a reemplazar cañeria y ya tenes conductor, aca vos compras conductor y este conductor hoy en dia de esta  
caracteristica esta carisimo como 5000 y pico el metro, hay otro que esta mas caro todavia.  
Leti Botolli: Ah no no es un poquito mas de 2,5.   
Profesor: De 4 o 6 es. Hay otra cosa que quiero comentar.  
Leti Botolli: Puede quedar a la interperie eso o el sol le va a afectar?  
Profesor: No por eso le estaba mostrando, esto esta en el sol el rayo ultravioleta le va resecando queda color este como tenia tirado no hay problema lo que le  
quiero decir es que ustedes van ver dos tipos fijense el color este o este. Estos son los nuevos que salieron ahora son mas flexibles y tienen la caracteristica  
de que segun dicen si esto esta colocado dentro de un sistema en donde hay mucha gente, esto tiene una composicion quimica porque **los ultimos que salieron son los lilas**  
Si por desgracia o hay un incendio o lo que sea, esto tiene una emision bajisima de humo y gases toxicos, **cuando ustedes vean gris esto es afometica?** otra   
caracteristica que tiene el subterraneo fijense este sistema en el caso de que haya un incendio lo que sea, la emision de humo y gases toxico este elemento es   
minima con respecto al otro subterraneo que tambien tiene las mismas condiciones.  
###### El conductor subterraneo lila en caos de incendio la emision de humo y gases toxico es minima.  
Una epoca cuando uno era mas joven, los subterraneos tenian la particularidad de que los conductores, aca yo tengo hilos de conductor de cobre, hilos de conductor  
de cobre, una epoca los subterraneos eran directamente 1 solo conductor que reemplazaban, ahora hay que reemplazar los hilos conductores entonces hacen mas flexibles  
antes costaba soldar un conductor de cobre subterraneo porque eran unifilares.  
  
###### Ayudante: Antes los conductores subterraneos eran unifilares era 1 solo alambre  
  
Profesor: Entonces era mas dificil poder hacer las uniones y todo. Hablando de esos sistemas que dijo la señora, lo que usted esta diciendo es baja en forma  
subterranea por el piso y cuando tengo que llegar a un lugar por ejemplo si la caja no esta sobre una pared determinada sino esta mas adentro lo que sea  
tengo que buscar un lugar donde porque no puedo mandar todo el subterraneo ahi.  
1. Que tengo que poner una canalizacion mas grande para que pase porque esto una vez que entra en algun lugar tiene que tener superficie para poder doblarlo por  
eso es que se hace la camara una ahi otra aca o una directamente porque hacer en U directamente sin se complica a veces y que es lo que se hace normalmente se  
llega a una caja de paso que puede estar vamos a suponer que esta es la parte que esta es la pared que ustedes tiene aca, una pared que da al exterior necesito  
hacer otra caja de este lado a **una altura minima de 30 cm**, entonces llego esa caja que esta ahi depende de que conductor tenga puede ser de 15x15 o 20x20  
llego con el conductor subterraneo esta es la parte exterior llega a esta caja que esta de este lado, ahi yo hago la conexion puedo poner una bornera puedo hacer  
un empalme cualquiera si es conductores de 4 mm^2 hago un empalme cualquiera o sino pongo la bornera y de ahi hago la union entre los conductores y ahi ya me  
conviene a mi utilizar conductores unipolares hago la alimentacion de esa caja a traves de cañeria y voy al tablero donde este el tablero seccional y hago ya  
con los conductores unipolares, la parte principal ya la hice llego hasta la camara de paso y ahi hago la conexion de ahi salgo con conductores unipolares a la   
caja,  
###### generalmente cuando tengo que hacer una obra importante coloco subterraneo,trato de que el conductor subterraneo no se corte llege directamente al tablero  
###### general hasta el seccional sin cortarse porque la corriente maxima que soporta estos conductores es mayor que un conductor unipolar, unipolar es mas fino  
hay otros conductores que son todos los conductores normales que necesitan cañerias para su proteccion entonces la misma seccion de conductor son de corriente.  
  
El conductor subterraneo tiene la particularidad de tener una corriente maxima que soporta el conductor es 10 veces mas que un conductor, corriente maxima admisible.  
Si se cocina se derrite toda la baina y a veces suele quedar el cobre, o directamente se fusiona y se corta.  
##### Profesor: Siempre y cuando este mal protejido porque si esta bien protejido salta la proteccion  
Ayudante: Ese en el caso de que este de 2,5mm^2 le metieron una de 50 (amper) no va a cortar.  
Profesor: No va a cortar porque para que llegue a esa temperatura   
Adrian Torres: Para eso necesitamos la bornera para pasar de este a este?  
Ayudante: Ecole.  
Adrian Torres: Claro porque yo me imaginaba meterle cinta no mas ahi.  
Profesor: Vos podes llegar hasta aca por ejemplo con eso, tenes la caja de paso y ahi haces un empalme cualquiera como hicimos normalmente porque esto tiene ahi los   
conductores no hay problema. **Ahora si tu seccion de conductor pasa los 4, arriba de los 4mm^2 ahi ya conviene meter una bornera**. Entonces hacemos el trensando  
que ustedes vieron ahi de cola de rata y ahi ponemos a la bornera que ya esta fija en la caja de paso directamente ahi, entonces va apretado en las 2 partes tengo  
la cola de rata ahi y sigo de largo. **Siempre la union se hace no en el piso por mas que yo tenga posibilidades o tenga una camara de paso aca, la union siempre se hace dentro de una caja de paso y a una altura mayor de 30cm del suelo porque puede haber agua o lo que sea**  
cualquier elemento por mas que tenga cinta aisladora tarde o temprano el agua entra ablanda la cinta y pasa energia y una vez que tengo ese problema no hay cosa que  
explota. Autosoldante con el tiempo, dura un tiempo pero despues se ablanda con el agua.  
  
La otra opcion que yo no tengo la posibilidad una es enterrado directamente y otra es a traves de caños, estos caños tambien estan a **esta altura tengo que hacer si o si el pozo a 0,70m pongo el caño**  
y ahi paso el conductor por adentro, esto tiene un caño camisa es lo mismo que si yo hago canalizacion para un desague por ejemplo bueno, esa parte hago y sigo todo  
mi trayectoria va a tener este sistema. Eso no implica que siga con los elementos de seguridad las proteccion mecanica sigue igual.   
  
Fijense una palita le va a hacer, entonces tengo que tener los elementos de proteccion arriba para evitar cualquier problema y a su vez.  
#### Botolli: Cuando tengo que unir esos cables tiene que usarse algun pegamento la cupla o ...  
Profesor: Si es lo mismo, viste que hay gente que trabaja con tema de desague vieron que en algun lado en el extremo tiene un poquito mas grande para el enchufe no se si ustedes vieron.  
Ayudante: Hay acople o se agranda con pistola calor. Se agranda con calor.  
Botolli: Pero no hay que sellarlo porque me imagino si entra agua ahi pasa lo mismo que...  
Profesor: No no, el agua tiene esta ventaja.  
  
La finalidad de este sistema es que...  
Ayudante: Es para que no tenga ningun impacto mecanico y vos llegues a cortar el cable.  
Profesor: Y aparte si tengo que cambiarlo tengo la posibilidad de eso.  
Ayudante: De sacarlo facil y no tenes que hacer el pozo.  
##### Profesor: Algunos lugares en donde se hizo el sistema este para evitar que se terminaba la obra pero no habia cerco perimetral entonces alimentaban en forma aerea venia la gente bajaba la termica atras del medidor y cortaban el preensamblado y llevaban.  
Entonces la idea era hacerlo en forma subterranea pero que implicaba hacer esto, si hacia en forma subterranea venia la gente como sabia que habia ... Levantaban esto y PUM.  
Entonces lo 1ero que se empezo es: vamos a empezar a hacer el cerco permimetral pero tambien vamos a canalizarlo.  
  
###### Cual es la ventaja? Vos canalizas esta la profundidad que tiene que estar, y la mayoria deja una alambron (una sonda le dicen algunos) es un alambre de alla hasta aca una vez que mas o menos ya estaba hecho el perimetral y sabia que le iba a costar un poco a la gente entrar recien se coloco el conductor subterraneo  
Que quiere decir? Que yo puedo hacer el tema de canalizacion hacer 1ero la canalizacion como hicimos directamente esto colocar a una profundidad determinada y despues  
dejar todo previsto para colocar por ultimo el conductor subterraneo.  
Sebastian Melgarejo: El alambron hace de pasacables?  
Profesor: De pasacables, exactamente va un lado a otro uno despues cuando ya pasa directamente...  
Ayudante: Le vas metiendo y va del otro lado se va estirando el alambron y metes todo en un solo cable.  
Profesor: Lo que pasa es que a veces esto generalmente viene en rollo entonces en lugares muy largos es interesante la gente que trae. Trae el rollo le hace pasar pasan pasan y despues le cortan porque la idea es optimizar no cortar de mas y tampoco dejar cables de mas porque es costoso.  
En Itaembe Guazu se canalizo primero y despues se paso los cables 1ero por una vivienda y despues para el otro, estaba aca iba alla pasaban todo ese sistema es interesante   
porque trabajan planificando que es lo que se hace primero suele suceder, todo eso que ustedes ven es lo que se hace normalmente despues si ustedes me dicen bueno pero yo vi una obra que estaban haciendo de esta forma hay gente que mientras funcione no les interesa de como esta hecho  
la idea es que vean cualquier cosa para que primero consulten hay mucha informacion tenemos acceso a la tecnologia, algunos videos del sistema de puesta a tierra que te ayuda a otro nivel a otra escala poniendo mas un elemento que hace que la tierra que se llama ventolita mejore la conductividad o sea que la resistencia de la tierra disminuya  
para que la descarga se haga lo mas rapido posible.  
###### Ayudante: Antes nosotros preparabamos 2 valdes de 20 con agua salada y eso vos tiras donde esta la jabalina y el agua salada aumenta la conductividad entonces la descarga se hace mucho mas rapido.  
##### Profesor: Despues hay una sustancia que se llama ventonita se compra tipo una bolsa de 10 kilos, se prepara todo el sistema lo mismo que hizo el. Se tira sal y otro se hace con sistema ventonita, pero las ventaja que tenemos es que si usamos jabalina generalmente la jabalina tiene que estar hincada, **la tierra nuestra por la gran cantidad de hierro que tiene no es buena conductora.**   
### La tierra niau es la mejor para hacer el sistema de puesta a tierra.  
Pero eso no implica que uses otra tierra, hay metodos de mejoramiento y depende de que lugar yo tenga que proteger por ejemplo si tengo una sala de informatica y que las computadoras tienen una pequeña descarga si o si tengo que hacer una bvuena puesta a tierra.  
Maru:  Pero eso solamente se hace en el momento de instalar la jabalina y ya queda con esas propiedades la tierra?  
Profesor: No, siempre lo ideal es que esa jabalina se coloque en un lugar humedo en donde le llueva. Hay gente que coloca dentro por mas que me diga con el tiempo la humedad... No es asi traten de colocar afuera en lugar en donde haya agua, la gente que tiene plantas (las chicas) lo mas conveniente es ahi porque la tierra es buena constantemente le van a regar a las plantas entonces constantemente va a tener humedad.  
###### Una vez uno de los alumnos dijo bueno pero ya que estamos necesitamos mucha humedad dejemos en el agua, no es asi.  
Si se forma un charco se humedece pero no es lo correcto. **Tiene que tener un lugar en este caso la tierra para dispersar cualquier fuga de corriente.**  
  
Es importante que tengan esa idea y que cualquier jabalina despues vamos a ver vamos a ver puesta a tierra, pero antes de eso tenemos que saber que es lo que pasa porque habla mucho de puesta a tierra y que es lo que pasa en la puesta a tiera, es una corriente de fuga que para no ir a otro lado  
y ni provocar cosquilleo se tiene que ir para otro lugar que es la tierra, y cuando la tierra tiene menos resistencia permite que la corriente se vaya lo mas rapido posible.  
Pero tenemos que saber que es corriente, que es intensidad de corriente, y si nos ayuda, el lunes empezamos con ese sistema, para que ustedes vean los circuitos, que es corriente, que es tension, que es diferencia de potencial en un elemento a otro para que ustedes vayan teniendo idea que se encuentra por ahora lo ultimo es canalizacion  
ahora vamos a empezar con la parte electrica los fenomenos fisicos que comportan y algunas magnitudes que es importante que conozcan y que son medibles.  
  
###### Importante: Las corrientes que pasan no se ven pero se detectan cuando recibe la descarga, esa corriente es que la que nos sirve a los electricistas a calcular de acuerdo al consumo primero el conductor para que el conductor no se derrita la aislacion y no se provoque un incendio, si se la corriente elijo el conductor, si elijo el conductor se que interruptor puedo elegir, porque con mi interruptor de proteccion o interruptor termomagnetico protego el conductor, una vez que sepa eso es mucho mas facil tener una idea exacta de que es lo que pasa.  
##### Horriblemente explicado y aburrido  
Pasa por los conductores ya sea fase y neutro la corriente me genera CALOR ese calor tengo que EVITAR para que el conductor no se deteriore pero tengo que estar protegiendo.  
  
###### NO protege el conductor, protege el equipo. Porque el equipo que vos pones aca puede ser que funcione auna determinada corriente o potencia no es tan grande como la corriente que soporta el conductor.  
Vos proteges el conductor si este elemento o receptor que en ese caso sea un elemento cualquiera o una pava electrica que consume bastante,  
##### la corriente grande va a saltar el disyuntor termomagnetico porque actua sobre sobrecarga y cortocircuito.  
El cortocircuito se provoca cuando toca fase y neutro. Sobrecarga cuando pasa la corriente y es mayor de lo que puede soportar el conductor es una sobrecarga, eso vamos a ir viendo aca no importa que nos adelantemos  
pero ustedes que son auxiliares la gente que no quiere seguir que por lo menos sepa como proteger la instalacion.  
  
Cualquier informacion que tengan manden al grupo, cualquier cosa.  
  
Ruben Leiva: El 1ero que manda algo de futbol le bloquea.  
Profesor: Ahi cierro.  
  
  
---  
  
FIN.  
  
