---
title: "Exámen final - Taller de reparación de electrodomesticos"
date: 2024-10-17T19:32:51-03:00
tags: ['electrodomesticos']
---
![](/img/clase16electro/IMG_20241017_140539215.jpg)
![](/img/clase16electro/IMG_20241017_140508685.jpg)

1. Concepto de electrodomésticos   
1. ¿Qué es línea marrón?   
1. ¿Qué es línea blanca?   
1. Nombre grandes electrodomésticos.   
1. Nombra pequeña aplicación de electrodomésticos.   
1. Realiza un circuito eléctrico de una estufa eléctrica halógena de tres velas e identifica sus componentes.   
1. Si una o más velas no encienden, menciona la causa, y cuál sería la solución y/o la reparación.   
1. Realiza un circuito de una plancha eléctrica.   
1. ¿Cómo se realiza una medición de continuidad?   
1. Si una plancha funciona pero no se logra la temperatura adecuada, nombre la causa, y cual es la solución.   
1. ¿Por qué se frena un ventilador y cómo solucionar?   
1. Realiza el diagrama eléctrico del ventilador y la disposición de las bobinas de un ventilador de tres velocidades.   
1. ¿Cómo medir continuidad de un ventilador?   
1. ¿Por qué motivo un secador de ropa centrífugo no arranca?   
1. Nombra los componentes de un lavarropas semiautomático.   
1. Si un lavarropas semiautomático ajustamos el tiempo de lavado y el motor no arranca, menciona la causa y la solución.   
1. Nombra los componentes de un lavarropa automático.   
1. De que distintas formas el lavarropas manifiesta "ERROR"   
1. Detalla la tabla de errores.   
1. Detalla las conexiones en una placa de lavarropas automático.   
1. Realiza un circuito de comprobación de lavarropa.   
1. Nombra la causa de un lavarropa sin estabilidad en el centrifugado.      


---

# Soluciones

1. Concepto de Electrodomésticos

Los **electrodomésticos** son aparatos eléctricos diseñados para facilitar tareas en el hogar, como cocinar, limpiar y conservar alimentos. Ejemplos incluyen frigoríficos, hornos y lavadoras[1][2]. Estos dispositivos son esenciales en la vida cotidiana, ya que permiten realizar actividades de manera más eficiente.

2. **Línea Marrón**: Se refiere a los electrodomésticos relacionados con el entretenimiento y la comunicación, como televisores, equipos de audio y computadoras[5][6]. 
3. **Línea Blanca**: Engloba los electrodomésticos utilizados principalmente en la cocina y la limpieza del hogar, como neveras, lavadoras y cocinas[5][7].

4. Grandes Electrodomésticos

Los grandes electrodomésticos incluyen:
- Frigoríficos
- Lavadoras
- Secadoras
- Cocinas
- Lavavajillas

5. Pequeños Electrodomésticos

Ejemplos de pequeños electrodomésticos son:
- Batidoras
- Cafeteras
- Tostadoras
- Afeitadoras
- Freidoras

6. Circuito Eléctrico de una Estufa Eléctrica Halógena

**El horno eléctrico es una replica de una estufa**

Para un circuito eléctrico básico de una estufa eléctrica halógena de tres velas, se identifican los siguientes componentes:
1. **Fuente de alimentación**: Proporciona energía eléctrica.
2. **Interruptor**: Controla el encendido y apagado.
3. **Resistencias (velas)**: Generan calor al ser alimentadas por electricidad.
4. **Conectores**: Permiten la conexión entre los componentes.

---

7. Problemas con las Velas de la Estufa


**Causas Comunes**

Fallo en las Resistencias: Las resistencias pueden estar quemadas o dañadas, lo que impide que se calienten y, por ende, que el horno funcione correctamente.

Conexiones Sueltas: Un cable suelto o mal conectado puede interrumpir el flujo eléctrico hacia las resistencias. 

Problemas Eléctricos: Puede haber problemas con la alimentación eléctrica, como un mal contacto en el enchufe o en el cableado interno del horno. Esto puede causar que algunas resistencias no reciban energía.

Avería en el Termostato: Si el termostato no funciona correctamente, puede no permitir que las resistencias se activen como deberían.

[Esto dimos en la clase 7](/post/7ma_clase_reparacion_electromesticos/)

Es bueno quedarse con las dos velas, por si alguna falla, no cambien las 4. Las dos velas de arriba valen 44.000 pesos, no sé si querés cambiar las de abajo o esperar a que se queme. El termostato controla velas y temperatura, y el temporizador controla el encendido del horno. 

Si una o más velas no encienden:    
- **Causa**: Puede ser un problema con el interruptor o una vela quemada.
- **Solución**: Revisar el interruptor y reemplazar las velas dañadas.

8. Circuito de una Plancha Eléctrica

Plancha (dimos en la clase 3)
![plancha](/img/plancha.jpeg)

El circuito de una plancha eléctrica incluye:
1. **Fuente de alimentación**
2. **Interruptor**
3. **Elemento calefactor**
4. **Termostato**: Regula la temperatura.

```plaintext
[Fuente] -- [Interruptor] -- [Elemento calefactor] -- [Termostato]
```

9. Medición de Continuidad

Para medir continuidad:
1. Desconectar el aparato.
2. Usar un multímetro en modo de continuidad.
3. Colocar las puntas del multímetro en los extremos del componente a medir.

---


10. Si la plancha funciona pero no alcanza la temperatura adecuada:
- **Causa**: Termostato defectuoso o elemento calefactor dañado.
- **Solución**: Reemplazar el termostato o el elemento calefactor.

11. Problemas con un Ventilador

Un ventilador puede frenarse por:
- **Causa**: Acumulación de polvo o un motor defectuoso, falta de lubricación, internas dañadas, como rodamientos o el mismo eje, esto puede causar fricción excesiva y eventual bloqueo del ventilador.
fallo en componentes eléctricos, como el capacitor del motor, puede hacer que el ventilador no arranque correctamente o se detenga después de un corto tiempo4
- Deformación del Buje:
Con el uso y la exposición al calor, el buje puede deformarse, lo que reduce el espacio entre él y el eje. Esto provoca un bloqueo que impide que el ventilador gire1
.
- **Solución**: Limpiar el ventilador y verificar el motor.
Limpiar y Lubricar: Limpiar cualquier residuo acumulado y aplicar un lubricante adecuado puede ayudar a restaurar la funcionalidad del ventilador.
Reemplazar Componentes Dañados: Si se identifica desgaste en los bujes o ejes, es recomendable reemplazarlos para evitar futuros problemas.

12. Realiza el diagrama eléctrico del ventilador y la disposición de las bobinas de un ventilador de tres velocidades

El diagrama incluye:
1. **Fuente de alimentación**
2. **Interruptor**
3. **Bobinas (para diferentes velocidades)**

```plaintext
[Fuente] -- [Interruptor] -- [Bobinas]
```

13. Medición de Continuidad en un Ventilador

La medición se realiza igual que con la plancha, usando un multímetro para verificar si hay flujo eléctrico a través del motor.


Para medir la continuidad de un ventilador con un multímetro, puedes seguir estos pasos:

**Herramientas Necesarias**
- Multímetro digital.
- Destornillador (si es necesario para desmontar el ventilador).

**Procedimiento**

1. **Desconectar el Ventilador**:
   - Asegúrate de desconectar el ventilador de la corriente eléctrica para evitar cualquier riesgo de descarga.

2. **Acceder a la Bobina**:
   - Si es necesario, utiliza un destornillador para desmontar la carcasa del ventilador y acceder a la bobina o los terminales que deseas probar.

3. **Configurar el Multímetro**:
   - Ajusta el multímetro en la función de prueba de continuidad. Este modo a menudo se indica con un símbolo de diodo o un sonido (pitido) que se activa al detectar continuidad.

4. **Conectar las Puntas del Multímetro**:
   - Conecta las puntas del multímetro a los terminales de la bobina o al componente que deseas probar. La polaridad no importa en este caso, así que puedes conectar cualquier punta a cualquier terminal.

5. **Realizar la Medición**:
   - Observa el multímetro:
     - Si el multímetro emite un pitido o muestra un valor cercano a cero, significa que hay continuidad y el componente está en buen estado.
     - Si no hay sonido o muestra "OL" (circuito abierto), indica que no hay continuidad, lo que sugiere que el componente está defectuoso y necesita ser reemplazado.

6. **Inspección Visual**:
   - Además de la prueba de continuidad, realiza una inspección visual en busca de daños evidentes, como alambres rotos o quemaduras en la bobina[2].

Consideraciones Finales: Si se determina que la bobina está defectuosa tras estas pruebas, será necesario reemplazarla para restaurar el funcionamiento del ventilador.

---

14. Secador de Ropa Centrífugo No Arranca

Un secador centrífugo puede no arrancar por:
- **Causa**: Problemas eléctricos o bloqueo mecánico.
- **Solución**: Revisar conexiones eléctricas y asegurarse que no haya obstrucciones.

15. Componentes de un Lavarropas Semiautomático

Los componentes incluyen:
1. Tambor
2. Motor
3. Bomba de agua
4. Interruptores
5. Mangueras

16. Si el motor no arranca al ajustar el tiempo de lavado:
- **Causa**: Problema en el interruptor o motor dañado.
- **Solución**: Verificar el interruptor y reparar o reemplazar el motor.

17. Componentes de un Lavarropa Automático

Incluyen:
1. Tambor
2. Motor
3. Bomba
4. Control electrónico
5. Sensores

Elementos de un lavarropa: motor, solenoide de carga de agua(electroválvula), presostato, blocapuertas, electrobomba(el solenoide que despide), resistencia para calentar agua.

18. Formas en que un Lavarropas Manifiesta "ERROR"

Los errores pueden manifestarse como luces parpadeantes, sonidos inusuales o mensajes en pantalla.

19. Tabla de Errores

| Código | Descripción               | Solución                   |
|--------|---------------------------|----------------------------|
| E01    | Problema en el motor      | Revisar conexiones         |
| E02    | Fuga de agua              | Verificar mangueras        |
| E03    | Error en la carga         | Comprobar sensores         |

20. Conexiones en una Placa de Lavarropas Automático

Las conexiones típicas incluyen entradas para agua, conexiones del motor, y salidas para bombas.

21. Circuito de Comprobación de Lavarropa

Un circuito simple incluiría:
1. Fuente de alimentación
2. Interruptores para cada función (lavado, centrifugado)
3. Sensores para monitorear el nivel del agua.

22. Causa de Inestabilidad en Centrifugado

La inestabilidad puede deberse a una carga desbalanceada o problemas mecánicos en el tambor.


