---
title: "Electricidad / Clase 47: Comienzo del curso montador electricista. Bienvenida a nuevos alumnos. Repaso conceptos de las primeras clases."
date: 2025-07-29T03:36:44-03:00
tags: [electricidad]
---

###### Audio en Vocaroo:
https://vocaroo.com/1979ylz1KTim
###### Audio en Archive:
https://archive.org/details/record-190
###### Audio en YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=NB4SV-JIt1E

###### La clase que viene trabajaremos con hoja cuadriculada.
###### Traer hoja cuadriculada / regla / metro.
   
Símbolos eléctricos.   
Repasamos conceptos viejos porque hay nuevos alumnos.   
Escala - metro patron.   
Metro unidad patrón, podemos tener cinta carpintero.   
Lo más importante es la canalización.   
Ubicación de las cajas octogonales.   
Planta eléctrico = es como si se le saca el techo.   
Montante eléctrico en un edificio hay tensiones bajas, internet, incendio. Detectores de humo pasillo,    
Sacar gas hacer con energía eléctrica   
Planta - es como sacar el techo.   
Alejandro siempre llega a las 7 pm.   
Plano eléctrico = bosquejo. Ubicación de bocas.   
Recta indica unión.   
Nos guiamos a través de la AEA.   
Caño corrugado mal.   
PVC(caño rígido) TR - PVC. RL - cañería de hierro.   
En ningún plano eléctrico aparecerá caño corrugado.   
Corrugado anaranjado está prohibido.   
19/16: 16 diámetro interno. 19 diámetro externo.   
A veces solo ponen 16 (es el diámetro interno)   
Los caños se compran por pulgada.   
Hay 3 tipos de caño = liviano, semipesado, pesado (También en PVC)   
Pesado se usa en industria   
Semipesado (embutido)   
PVC ahora viene con memoria   
Antes se doblaban caños con arena y a veces fuego (al profesor no le gustaba muy peligroso).   
Nomenclatura que indique tipo de caño   
Si vas a usar corrugado directamente compra uno más grande (7/8) en vez de 3/4.   
En la obra compraron corrugado de 5/8 en vez de 3/4 (vamos a ver si pasan los cables probablemente no).   
Espeche siempre intenta que tenga otra bajada.   
Sea PVC o hierro todos tienen elemento auxiliar: cupla, contectores.   
Entre 2 cajas debe haber    
##### Es importante definir que cañería usar de principio a fin, siempre usar el mismo caño.   
Si uso hierro, todo hierro. Si uso PVC, todo PVC. (Algunos intercalan PVC con hierro está mal hacer eso)   
###### Aunque si quiero cambiar de cañería(PVC a hierro) no hacerlo en la curva, siempre cambiar canalización en una boca.   
Alumna: ¿Cómo se representa caño liviano?   
Aparece en el plano hay un pliegue que dice usar cañería de hierro.   
Los electricistas no leen las especificaciones y el profesor les dice que hay que sacar todo porque eso no es lo especificado.   
Lo más importante es la simbología (tema de escala)   
En electricidad 1:100 o 1:50   
Teniendo dimensiones puedo calcular cantidad de caños. Cada caño tiene 3 metros.   
Debo tener altura de ubicación de las bocas. Primero hay que tener altura a nivel de piso.   
En la cocina los caños de electricidad deben estar arriba de la cañería de agua.   
Mesada 0,90 de ahí para arriba colocar tomacorriente.   
Eje simétrico es la mitad.   
El capataz da nivel de piso.   
Se puede usar laser para calcular el nivel de piso pero cuesta demasiada plata, hasta 400 dólares puede costar uno.   
Nosotros vamos a usar nivel de agua. Es preferible comprar una manguera transparente.    
Profesor cuenta tipo que trabaja con porcelanato en la pared 84x84 hay que esperar que se seque porque se viene abajo, hasta 1,50 (porcelanato). Usaban bases.   
No sirve usar solo el buscapolo.   
Ayudante arreglo 6 probadores de tensión.   
Curso montador duraba el año completo, pero lo separó en 2.   
Profesor vendrá 30 minutos antes.   
Tablero de bombeo (daremos a fin de año)   
Tablero de desagote, coacal y fluvial.   
En el Tablero de bombeo se usa neutro ¿?   
Electromanes (todo neutro) ¿?    
Cisterna toma todo del neutro, 24 voltios es seguro más de eso no.   
Profesor recibió descarga reparando flotadores.   
Montador deberá saber tableros y tablero de bombeo.   
Protector de tensión y fase.   
No podemos ir a trabajar en la obra por horarios (todas las clases de práctica lo hacemos en el aula).   
Montador debería saber leer un plano, ubicar cañería y cajas.   
Caños: Depende de la cantidad de circuitos. Hasta 3 circuito por caño.   
Hay un grupo de WhatsApp.   
El curso empezó el 10 de Marzo.   
##### Repasamos la 1er pregunta del examen que está en la 1era fotocopia: Una instalación es segura y confiable cuando ha sido...   
No damos matrícula, preparamos a gente de oficio.   
Tarjeta IERIC.   
Vamos a hacer cálculo y cómputo de presupuestos (antes este trabajo lo hacía el ingeniero ahora las empresas quieren ahorrar y lo hace el electricista).   
Caño no sujeto (hierro si se puede fijar) PVC no.   
Fijar boca estructura del techo.   
Hay un montador electricista de la UOCRA que el profesor sugirió y apenas entró a la obra dijo que estaban todos mal hechos los planos, no hay que ser así, se debe mejorar lo que ya está porque sino toda la responsabilidad cae sobre el electricista montador.   
Guía AEA sirve para la gente que proyecta.   
En el garage el toma corriente va a 1,50 metros por la apertura del auto (no aplica si es una camioneta) para hacer uso de una aspiradora.   
Partimos de la base (instalador electricista) la línea de 220/380 sale del transformador en baja tensión.   
13,2 kilovoltios (media tensión)   
Neutro de la tierra al transformador   
Transformador posee parte primaria y secundaria.   
Entra en triangulo y estrella.   
Se toma neutro de la puesta a tierra, RST más neutro es la red urbana.   
No puedo unir    
De la línea urbana hasta el medidor (es todo acometida)   
Coeficiente de simultaneidad se usa para sacar la sección del conductor de entrada.   
Iluminación = 1,5mm^2   
Para aires acondicionados se usa 4mm^2 aunque muchos usan 2,5mm^2 por si se toma motocompresor (en mi opinión con un 2,5mm^2 ya te basta para un aire).   
Cocina eléctrica está entre 7500 y 8000 watts va con cable de 6mm^2 o 10mm^2.   
Anafe eléctrico está entre 5500 y 6000 (se usa conductor de 4mm^2).   
Los montadores deben saber leer el plano, ubicar bocas y cañerías.   
Se recomienda siempre luego de finalizar un trabajo probar la instalación dejando un portalámparas.   
Probar todas las tomas con lámpara de prueba y probador de tensión.   
Al comprar tester viene sin pila.   
En el aula hay un detector de movimiento (tiene llave combinada: manual y automática).   
Bosquejo como elijo caño, circuito.   
19/16 significa es 3/4 de 1 pulgada.   
5/8 solo se usa en línea recta.   
Siempre los caños con conectores por más que sea corrugado.   
Profesor armará una carpeta. En 1 mes hay que igualar los conocimientos de los nuevos.   
   
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0fWnXQ5N6WFLHPbBpqOKokIulC4lLBzYJbNueakllTTi1KR-IAoaa4US-l2sLZENtuXkqVmLjipu2FR0HURepnK8on6eLMqn-fi9BX1QzKXn-2gjuXwLhV0uoOMo-dMQXkHeaYUo19CAe_IhcmleJt-Z82pYqsY7aR7ePp3OBQVzMgEOtaCKdO4YoOR4/s4160/IMG_20250728_202443243.jpg)
