---
title: "[AUDIO][APUNTE] Taller de instalación y reparación de aires acondicionados (Clase 6) - Presión. Manómetro. PCI. Pascal."
date: 2024-08-10T18:13:02-03:00
tags: ['AC']
---
#### Audio de la clase
https://youtu.be/tfCzHKKO6IQ


#### O miralo en una instancia de invidious (lo mismo pero más ligero y sin publicidad)
https://redirect.invidious.io/watch?v=tfCzHKKO6IQ

--- 

Manómetro es un instrumento de medida de presión en fluidos líquidos y gaseosos en un circuito cerrado. 
Mide la diferencia entre presión real o absoluta y la presión atmosférica, llamándose a este valor presión manométrica.
A este tipo de manómetro se lo conoce como manómetro de presión. Lo que hace es comparar la presión atmosférica (la de afuera de la atmósfera) con la de adentro del circuito por donde circula el fluido.
Por eso se dice que los manómetros miden la presión relativa.
La presión manométrica es la presión relativa a la presión atmosférica.
La presión manométrica es la presión positiva para presiones por encima de la presión atmosférica por y negativa para presión debajo de ellas.
La presión absoluta es la suma de la presión manométrica y la presión atmosférica recordando que la presión se define como la fuerza por unidad de superficie que ejerce un líquido a un gas perpendicularmente a dicha superficie.

```
P=F/S
```

![Dibujo manómetro](/img/5ta_clase_aires/IMG_20240803_120116802.jpg)

Los aparatos que miden la presión atmosférica son los varometros, NO confundir con los manómetros que utilizamos en las industrias de los circuitos neumáticos e hidráulicos.

Hay algunos manómetros llamados detectores de vacío que son sensores calibrados para hacer utilizados y medir la presión inferior a la presión atmosférica dentro de un sistema, incluso para la presión de vacío en el interior, son muy utlizados en la fabricación de alimentos enlatadas, detectando cuando se ha hecho un vacío dentro de una lata de comida. Las unidades son muy variadas. En el sistema internacional de unidades es pascal (PA), en química se utiliza el milímetro de Hg al que se llama también Tor (en honor a Torres Sergi) y a la atmósfera ATM.
El problema del pascal es que es una unidad pequeña para los valores habituales de presión en los fluidos, es por eso que se utilizan otra.
`1 bar = 100 pascal`.  
En la industria se utiliza el `kilopascal/centímetro al cuadrado`. Cuando alguien dice que la presión de un neumático es de 2kg se está refiriendo a esta unidad el `kilopascal/centimetro cuadrado`


```
kilopascal/centímetro cuadrado = 98.000 pascales
```

Esta forma de expresar la presión es incorrecta pero todo el mundo la sigue usando.
Los manómetros industriales suelen tener una escala graduada que mide la presión en bares, pascales o en PCI `(fuerza * pulgada cuadrada)`

