---
title: "Final práctica AC"
date: 2025-01-26T10:03:59-03:00
tags: ['AC']
---
### Audio de la Clase en Vocaroo
### Audio de la Clase en YouTube
### Audio de la Clase en Archive
https://archive.org/details/record-42


#### Teoría preguntas (Hora 01:45 - 01:46:50)
1. Cuales son las escalas que se utilizan de presión?
2. Ejercicio de balance térmico
3. Hallar línea, arranque y trabajo.
4. Describa una instalación de aire acondicionado.
* Convenir con el cliente el precio: los materiales por un lado, la mano de obra por el otro, NO INCLUYE PRECIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
* Realizar el balance térmico y asesorar al cliente sobre la capacidad del equipo.
* Ubicar el evaporador a lo largo de la habitación a 10 cm del techo y 20 cm de la pared lateral.
* En la parte de atrás del evaporador encontraremos la chapa soporte.
* Tomamos la medida del borde de la chapa y el centro de la salida de los caños.
* Retiramos la chapa soporte y la colocamos a la mitad del lugar destinado a instalar el evaporador dejándola amurada a nivel.
* Una vez colocada la chapa soporte se realiza la perforación por donde se pasará los caños y el cable de alimentación, junto con la manguera de desagote.
* Procedemos a realizar la perforación pasando primero la mecha vidia de 6mm y de 30 a 40 cm. de largo.
* Pasamos la mecha copa utilizando la perforación guía.
* Conectamos el evaporador y condensador respetando el orden numérico y los colores
* Envolvé los caños del evaporador con una cinta junto con los cables y manguera de desague pasándola por la perforación.
* Se coloca la ménsula en la parte exterior.
* R-22 mínimo 2 metros de caño. R-410 mínimo 3 metros.
* Una vez colocado los caños se unen las unidades para realizar el vacío y liberar refrigerante.
* Usar: agua con detergente para buscar pérdidas con el equipo apagado.
5. Un equipo de tanto que capacitor lleva.
6. Si se congela el caño de alta, ¿qué pasa? Si se congela el caño de baja, ¿qué pasa?
7. Diferencias entre inverter y convencional, ¿cuáles son los beneficios que trae?
