---
title: "Electricidad / Clase 15: Canalización. Doblamos caño PVC con la rodilla y caño resorte, radio (56mm). Perfilería: es como un caño hacer empalmes ahí está prohibido. Prohibido sujetar con cable canal. El resorte depende del caño que sea, y todos los resortes son para cañería liviana. Al profesor le rompieron una perforadora con percutor porque la empujaban. Como máximo 2 curvas. Para evitar CURVA y CONTRACURVA se hace la S. Sistema en bandeja, nunca hacer la unión es lo mismo que una canalización: Tendría que meter una boca, una caja, octogonal acá o lo que sea y después ahí hacer la unión. Subterráneo por las bandejas. Ciudad del Este encarnación, USA quiere triplefrontera, no dejar auto en Ciudad del Este dejarlo en Brazil. Si pasas 2 o 3 veces en encarganación te revisan todo el auto. Paraguay Box. La idea de los políticos es hacerse más plata ellos y no poner tanta industria. Diputado gana 20 millones de dólares por mes y no va a 2/3 secciones al mes. Espeche no tiene la idea de que el político haga cosas por nosotros. NO tengo que entrecruzar los caños, hacerlo de la forma más prolija para evitar el entrecruzamiento. No me hagas un caño que cruza por encima o por abajo del otro. Siempre el mejor electricista tiene que seguir una determinada estética. Hay algunos que atornillan la placa al durlock. Yo vi muchas obras con durlock que adentro no van tuberías adentro le mandan corrugado no más y a la mierda. "
date: 2025-04-22T14:11:06-03:00
tags: [electricidad]
---
        
###### Audio en Vocaroo:        
https://voca.ro/1ducR52fkSsq        
###### Audio en Archive.org:        
https://archive.org/details/record-92        
###### Audio en YouTube:        
https://www.youtube.com/embed/5z4CWtm1z_A        
        
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkPMOWPHxPVGuh9bRttWjXb3CAiYKnf0nqgg2HhovkRTWJR1gihlmGajXWfFIJ1uVuv7y5IrT2OdvC-A-qUiA52YS514SgvJL0T92IicpaF5JfzcFyTPOgr9jORBzsh-oeGah-NDFpg17auoryEqdd6ju_ZrfsIrwxithbaz6_yWZfwYKmK1NEsGiTK0k/s4160/IMG_20250422_182437335.jpg)        
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWRjLMgVd9lCtq9TtO3CICszitK_T4AVe_Bx0hx34In2iF0sNRcWVlXobhFmmyYkbvA3iQefcom1OuuDOBkpqcZf-ztzJzS6CdAcmT1rJv9YJBiN7ZAWwrPSHsTZu7N5gdYQF9v4OGldPi-PJRa3UsD09wLkI-5GuoM9bNGX6GcY6UanyBaVrbCeUB4LU/s4160/IMG_20250421_184123019.jpg)        
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1s-CJR0bFzcVOI3sEgvSdIbtKZtVoCCRK6JJVsU8ZQkn_ITYM2z1wH6xMY_2hif-zGA_NOhSYyrwBeHRyw8kl0lcIGC36G6-1IgHdZZQRU9Vq_XubmQR4p_n3pEeNb7GWI1-1Xh_l7Kr0FeBJUDMPoj7eVmYwE8gIAnnakIoC2BJ4ncVNnKIx6gq5NXI/s4160/IMG_20250421_201749037.jpg)        
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhH-_79wwsA0x3vYMxq88Qyg0jjmNCdQqIq_RwlEed-8ikmaCGAv2t0Oqr7BL44vWOzcJdc-4eXzANhwwfjcXUnCvSZZmLheGfyrH8Caon-iMJl9fPRuQmMzNAl7LAXlBv0cCiR6nokJQuQDcWCBFT0E2g5LHJYzYP6sBOXmwbZ3X5T0FELm0qTamPTWs/s4160/IMG_20250421_201752348.jpg)        
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrIfGwN0rOeZotqdaWT2IjZ3bns3wPPmJRWdmWKM6XDKhe_ufqAcPJwQjLKPjkAfhY068vp2xXthFshJ3olfPjgFNaqOiyyrusKMaLiOY5A8G26s1wjNtRy3FkOoZXOCltSp0LzQ88kO74IRHq3BTSGRtST8vxHv0_GQ0UBcGh09eEMAfe2dQyxMZ2K8s/s1599/WhatsApp%20Image%202025-04-17%20at%2010.16.59%20AM.jpeg)        
        
Acá están todas las notas que tomé hasta ahora (son una cagada) con el audio y las fotos te debería bastar: https://imlauer.blogspot.com/2025/04/notas-de-mierda-del-curso-de.html        
        
---        
        
###### Transcripción        
Minuto 1: Se saludan.        
        
Profesor: Vamos a ver si mi ayudante va a venir.         
        
Aparentemente las cajas salen iguales o sea el precio, así que el que le gusta el... Voy a empezar a vender, el que le gusta PVC usa PVC al que le gusta el otro... Así que..        
        
**Estoy mintiendo**        
La caja metálica sale más barata que la caja de PVC. Bueno, voy viendo eso.        
        
Espero que me dure porque siempre presto y desaparece así que, la idea es que ustedes empiecen a conocer un poco los materiales **empiecen a trabajar un poco con resorte para que ustedes vean como se hace el doblez** tiene la posibilidad de ahí creo que en una parte dice caño de 3/4 liviano te da un radio, un radio mínimo para que vos puedas doblar porque si vos pasas ese radio te va... Tu curva no va a salir tan perfecta como quiera, ahora vamos a ver. Tiene que ser caño liviano no más sino... Está ese. Después le voy a traer un sistema que para doblar está bien, tengo una caja no sé si va a servir pero por lo menos para empezar a ver las cosas.        
        
Por las dudas mañana voy a una obra así que si encuentro algunas cosas vamos a hacer más, la idea es tratar de organizar ver más o menos que puedo hacer y ir viendo el tema como va a ser... Ruido (Minuto 10)        
        
Vamos a agarrar uno de los caños esos de PVC, vamos a cortar por partes la cuestión es que tengamos **como hacer el doblez**.        
Cada vez menos me preocupa, ahora voy a venir solo la próxima vez.        
        
Quienes vinieron el miércoles?         
De vez en cuando nos prestan algo para mirar si no es un proyector que todavía no lo conseguí pero de vez en cuando cuando tienen ganas me dieron el televisor entonces tengo mucha información para pasar pero algún día voy a tener uno solo para mí. La idea es todo lo que se ve o todo lo que vieron es lo que se utiliza, nosotros a partir de ahí que conocimos los materiales. Si hay mosquitos le vamos a liquidar, empiezan a parecer por todos lados ahora.        
        
No me convence la porquería esa, me parecía raro, vamos a poner desodorante por las dudas.        
No muere así que justo les les pica a ustedes encima, siempre están escondidos en la oscuridad(mosquitos).        
Ayudante: O las cucarachas.        
Profesor: El que ve un bichito por ahí que avise, no quiero que les pique. Le vamos a sacar a un lado, entonces si se joden ahí no van a entrar por acá ahí ya sabemos.        
\* Llega alumna.        
Profesor: Hoy encontré una llave así que le voy a probar el baño, sino le voy a pedir que me alivien la bañera ya que estamos.        
Botolli: Que hicieron el viernes?        
Leiva: Trajo el monitor.        
Botolli: Conectó una tele?        
Leiva: Una compu.        
        
Profesor: Bueno encontré una llave así que de última me pinta aunque sea para mañana así nos lavamos las manos aunque sea, tengan cuidado acá por las dudas.        
        
Minuto 17. Bueno como andan        
Vamos a guardar está para hacer una parilla.        
¿Que tal pasaron?        
Yo tengo hijos grandes y ahora querían comer huevo de pascua, 27 años y el otro tiene 20, pero los huevos de pascuas quieren.        
        
Esto faltaría fíjense que en algunos casos tiene la posibilidad de tener o poder colocar un pedazo de cable o lo que tengan la idea es que cuando esto vaya adentro se vaya que pueda sacarlo después, esa es la idea tengo la flexibilidad acuérdense siempre **los caños tienen que ser LIVIANOS este es de 3/4 entonces hay una parte que te pide o que te dice un radio mínimo el radio mínimo es para que uno pueda hacer la covertura**, en algunos casos si yo tengo que trabajar el método más casero directamente uno va y trata de empezar a doblar, ahora vamos a hacer eso.        
        
La idea es que cada uno pueda ver y reemplazar la curva de PVC, eso es lo ideal. Si no tenemos la curva tenemos la posibilidad a través de un mecanismo ya sea artesanal de lo que podamos resolverlo es tratar de doblar este pedazo de caño con la curva correspondiente esta. Tiene un radio en 1era instancia lo que vamos a tratar de hacer es 90 grados tiene que ser si o si o un poco mayor de 90 grados, eso no hay otra posibilidad. Acuérdense que ustedes van a hacer yo les traigo para que ustedes vean primero que conozcan el material, **el dispositivo o la herramienta que hace el doblez y se puede trabajar en seco antiguamente cuando no teníamos esto poníamos arena y empezábamos a doblar con calor**, demorábamos un buen tiempo y la idea principalmente cuando hacemos instalaciones es tratar de disminuir el tiempo para poder hacer más cosas cuando más tiempo ahorremos mucho mejor y después descansaremos. Esa es la idea principal.        
        
###### Esta `caja 5x10` yo puedo utilizarlo exclusivamente para tomacorrientes y llave de punto, o sea que esto nos permite a nosotros a través de un recorrido que hagan de acuerdo a la estructura que tengamos para poder desarrollar nuestra instalación y esta tiene posibilidad fíjense 3/4 y `3/4 + 7/8` y capaz que no sé si va a llegar a `una pulgada` acá al costado, 3/4 seguro pero a veces al costado llega por lo menos `7/8 o 1 pulgada`        
Vamos a probar ahora cuando tengamos un caño de 1 pulgada para ver si podamos a través de este sistema poder desarrollar.        
Este por ejemplo tengo la posibilidad de 3/4: 2 salida de 3/4 y acá tengo 7/8, acá atrás puedo llegar a tener 3/4, 7/8 o hasta 1 pulgada, **pero generalmente cualquier forma que hagamos todos estos elementos tienen que estar fijos ¿fijo donde? Si yo hago embutido fijo en la mampostería, si hago exterior tengo que fijar la pared**.         
        
**Antes de empezar cualquier cosa tengo que fijar las cajas.**        
Lo mismo ocurre si tengo que fijar las cajas en forma aérea.        
        
Hay no sé quién mando la foto por último, el tema es que para que ustedes vean, **se ve ahí en la parte divisoria con durlock como se instala a veces no se ve bien el detalle pero si me interesa que ustedes vean que hay una foto que no está fija la caja eso no sirve, tengo que fijar la caja arriba seguro**. Después dicen: "no pero ya fijé los caños", no me interesa. **Tiene que estar fija la caja** es para que ustedes vayan viendo que es lo que hago primero.        
        
Si tengo que hacer una instalación en la cual 1ero ubico las bocas, lo 1ero que tengo que hacer si son bocas están ubicados de esta forma pero acá los ganchos U. Los ganchos U no tuve tiempo de buscar en casa pero la idea es que ustedes vean **como se coloca un gancho U acá se sujeta porque tiene 2, es muy fácil tiene que entrar justo en estos 2 orificios y tiene 2 tuercas: tuerca y contratuerca para poder ajustar**, una vez que tengo ahí tengo que saber qué elección toma mi instalación ¿en qué sentido? Va para acá, va para el costado, a la izquierda, lo que ustedes quieran. Este también tiene la posibilidad de tener **fíjense distinto diámetro el 1ero es 3/4 el más chico es 3/4 generalmente 3/4 no es 5/8 pero por las dudas fíjense bien ¿que me da eso? conectores**.         
        
###### El conector me va a dar la posibilidad que sería el diámetro esto, el diámetro que yo tengo acá.        
Ustedes van a ver van a recibir unos conectores para que prueben como se saca esto, esto es fácil siempre y cuando yo tenga un buen alicate o evidentemente tenga la posibilidad de tener que no tengo acá una trincheta pero no es trincheta cualquiera tiene que ser una **trincheta para trabajar en talleres porque hay trinchetas que son livianitas y la hoja raspa y se rompe otras que son más fuertes**. Deme tú dijo (trincheta del ayudante).        
        
**Si yo voy a usar esta trincheta para pelar eso, tengo que tratar de hacerlo más corto porque esto es muy flexible y se rompe bien no hay problema, si se rompe mal voce tiene que tener problema después**.         
        
###### Cuando más cerca tengo del soporte esto me resulta más fácil entonces con esto empiezo a trotelar sería, todos los interticio para sacar los agujeros, depende de que característica tenga. Hay algunos que tienen doble que son para mayor caño y otros de menor caño.        
Entonces tengo la posibilidad de hacer que este elemento a su vez sea una caja de conexión (de paso) fíjense tiene la estructura pero vos vas a entrar por la alimentación grande, hago pasar y también puede servir como iluminación, la otra vez fui me hicieron trabajar: no hay que tener hijas mujeres (Minuto 27) porque me dicen mi novio necesita que le coloquen los artefactos. Bueno, departamento nuevo y no tenía cajas de paso sino todas las cajas eran bocas de estas característica por suerte teníamos que cambiar los artefactos nada más, entonces no había problemas pero vos te dabas cuenta que el bodoque de cable es bastante llamativo, entonces no es conveniente.        
Después terminamos el trabajo ahí y quería pagar, pero después uno empieza a leer y hay partes que hace el instalador electricista y dice: cambiar un artefacto al rededor entre 8, 9 o 10 mil pesos. 1 artefacto a veces es un poco ridículo porque lo único que haces es bajar el artefacto cambiar por otro pones soporte abulunas y listo, no hay mucha ciencia y no es un trabajo muy peligroso, tenes que tener escalera un buen taladro y listo.        
        
Bueno, **pero vamos a suponer que tenía que instalar 5 artefactos después había que hacer bajo mesada toma, la instalación ya estaba había que poner los tomas** porque va el carpintero los tomas ya estaban embutidos bajo mesada no arriba mesada porque ahí iba a ser un anafe eléctrico pero la anterior gente que estuvo ahí o los tipos **los carpinteros hicieron el agujero en la madera de tal forma que toda la parte del bastidor no entraba acá** quedaba de esta forma había que romper toda esta parte **o sea tenía toma con los cables colgados entonces había que buscar la forma de fijar las cajas porque eso está bajo una mesada tienen cajones y no se ve solo cuando sacas los cajones vas a ver que no está instalado 1ero el anafe eléctrico y 2do no está enchufado o si está enchufado así al aire libre**.         
Tenía 2 opiones: **cortar los cables y ponerlo en forma directa y la otra es ubicar las cajas de tal forma de romper todo el material y fijar las cajas 1ero, una vez que están fijas las cajas recién ahí buscar el enchufe para esa característica acuérdense que el anafe eléctrico tiene resistencia y si o si consume entonces no puedo usar un tomacorrientes normal tengo que dar el de 20 amper** entonces hay que poner una caja de 20 amper y la fija tiene que ser de 20 amper, entonces ahí estamos contento.        
        
La idea principalmente acá es contarle siempre todo lo que pasa en obra, ahora mañana voy a tratar de sacarle algunas cajitas más para que ustedes tengan las posibilidades (Minuto 31:40) **1ero de ver como coloco los conectores, 2do vamos a armar un esquema ya sea 2,3 o 4 personas en un recinto chiquito ahí para que ustedes vean como va, como corto los caños como doblo, si tengo que colocar los conectores como tengo que hacerlo para practicar**. No es para que ustedes tengan la idea de que esto es difícil, fácil lo que sea, más **luego cuando avancemos el curso después de las vacaciones cuando esté más despejado vamos a hacer en pared** hoy vamos a hacer esto.        
        
O vamos a empezar a hacer las cosas sobre pupitre y después haremos en pared y ahí ya le haremos la alimentación de otro lado y vendremos por acá, lo que sea, lo que quiero decirle es que en principio puede haber la gente que sabe es algo fácil, la gente que ya trabajo le resultará fácil, después iremos experimentando ya en pared cualquier otro lugar podemos llenar de artefactos acá focos así que tengo lugar de sobre todavía, cuando no tenga más lugar  bueno.         
        
Qué radio tiene que ser mínimo ahí? Radio de milímetros para que tengamos la idea, pero la idea principalmente es esto van a ver muy de seguido vamos a reemplazar o esta curva o esta curva a través de un **caño que sea LIVIANO**. Caño LIVIANO porque el otro es más duro y será difícil doblar y si es pesado peor todavía, **ahí si o si hay que usar curva, si es pesado es muy probable que se saquen parte de la rodilla menisco pero no van a poder doblar**.        
###### Se puede doblar siempre y cuando el caño sea LIVIANO        
Lo que vamos a hacer es un pedazo para cada uno (de caño) y que ellos intenten doblar, la idea principalmente que intenten doblar para que tengan la idea. Empezá de aquel lado vos y yo de este lado, así tomamos un pedacito más o menos igual. Este es de él le voy a dar que él ocupe su herramienta porque sino vamos a tener problemas porque si está doblado, **acuérdense que siempre tienen que apoyar en algún lugar para poder cortar, PVC no hay problema es livianito**.        
Ayudante(Alejandro): El tema es cuando cortas cañería de metal.        
Profesor(Espeche): Cañería de metal es mucho más difícil.        
        
\* Cortan.        
Profesor(Espeche): Por lo menos de a 2, vieron porque no quería usar la de él por las dudas.        
Maru: Vamos a fabricar una curva.        
Profesor: École, por las dudas 3/4 nada más.        
Gustavo Barrientos: El caño 3/4 sería 20 mm        
Profesor: **20 mm, caño de PVC 20 mm**        
Gustavo Barrientos: Pero estuve mirando algunos no dice         
Profesor: Este por las dudas mirá este es bien pesado, todos son pesados?        
Ayudante(Ale): No, el que usted tenía en la mano es semipesado, este no.        
Profesor: Bueno, por las dudas el de semipesado no vamos a tocar, pero por el diámetro del espesor que tiene estamos metiendo la pata ahí, se van a cansar de doblar.        
Ayudante(Ale): No creo.        
Profesor: Por el espesor uno se da cuenta que caño es, por las dudas, el espesor me va a indicar que caño es, y estamos metiendo la pata en el sentido de que **si usaron pesado es más difícil poder doblar**.        
Ayudante(Ale): Se puede pero es más difícil (la clase pasada dijo que te ibas a romper la rodilla el profesor).        
Profesor: **Viste cuando uno afana no sabe cuál afana, ese es el tema.**        
Gustavo Barrientos: No tiene ninguna, porque generalmente están escritos no dice nada como haciendo referencia al semipesado liviano?        
Profesor: No, recién el que yo tenía en la mano que yo traje hoy decía semipesado.        
Gustavo Barrientos: Porque yo había visto uno que decía 20 mm        
Profesor: No, y algunos dicen semipesado, a ver este, pero acuérdense el tema es que este es liviano, es exclusivamente para hacer... **No, a veces uno afana y afana mal** (Minuto 38:30).         
        
La característica principal acuérdense siempre es el espesor cuando más espesor tengo más difícil. El espesor me va a indicar las posibilidades, vamos a intentar hacer 1ero.        
        
###### Discuten sobre radio de doblez del caño 3/4 al parecer es 47,5mm        
Profesor: Para 3/4 fijate que radio dice ahí        
Ayudante(ale): **47 mm es el mínimo que se puede doblar.**        
Profesor: 47 mm?        
Ayudante(ale): Si.        
Profesor: Será 47 mm no? Será?        
Ayudante(ale): 47,5mm el radio.        
Profesor: El radio. Ponele 5 entonces de 3/4?        
Ayudante(ale): Acá dice 56.         
Profesor: **Acuérdense 56 es el radio (el mínimo) entonces si yo tengo...**        
Ayudante(Ale): Me parece que no hay liviano, o sea más allá de estos.        
Profesor: No ese no.        
Ayudante(Ale): No, este es semipesado.        
Profesor: No, este este dale ahí, dale ahí que vayan tocando los materiales, **depende de la rodilla que tenga uno pero generalmente siempre la idea principalmente es tratar de doblarlos de apoco, si yo tengo el soporte ahí lo 1ero que hago es tratar de doblarlo fíjense que esto más o menos es la rodilla de uno**. Probá ahí, despacito no más, si se rompió la rodilla es porque es semipesado.        
Ayudante(Ale): No, ese es liviano, ese no es semipesado.        
AlumnoX: Medio cortina(corto) parece.        
Profesor: No, está bien o sea medio cortina sí pero por lo menos para que vea.         
AlumnoX: **No llegar a 90 digamos?**        
Profesor: **Claro, pero a ver yo tengo que reemplazar la curva. La curva a veces sale 90 grados porque ya es de como les puedo decir... Fíjense que esta curva ¿cómo tiene 90 grados?, no es que el doblez le va...**.        
Benitez: Claro, no está derecho.        
Cardozo: Un redondo.        
Profesor: Sí. Yo siempre tengo que **tratar de moldearlo a través de sistema de rodilla XD**, despacito no más.        
Ayudante: Saca el resorte.        
Sebastián: Acá hay un semicírculo si quieren saber si hay 90 grados.        
Profesor: **No, tiene que ser mayor de 90 grados**, llevale a la gente que vaya probando para que tengan idea de como se dobla un caño, hay gente que tiene maña y hay lugares en donde yo tengo **distinto nivel y tengo que hacer tipo una S**        
Leonardo: Si o si hay que tener resorte se llama?        
Ayudante(Ale): Sí.        
###### Para crear una curva con caños si o si hay que usar resorte para doblar caños sino el caño se estrangula queda sin formellado como una manguera. Solo con el resorte no se caliente, se hace en frío en caños de PVC con memoria.        
Profesor: **Resorte para doblar caños**, eso que vimos el miércoles.        
Leonardo: Y así solo de por sí, no se puede doblar?         
Ayudante(Ale): Se te va a estrangular los caños.        
Profesor: **Se te va a quedar sin formellado así.**        
Leonardo: Se marca?        
Ayudante(Ale): Se estrangula como una manguera.        
Sebastián: Pierde la forma del caño sería?        
Ayudante: Porque los caños se aplastan cuando vos le doblas.        
Profesor: Lo que pasa es que estos caños son tipo memoria yo puedo seguir doblando pero estoy trabajando en doblez en frío.        
\* Profesor y ayudante hablan a la misma vez        
Maru: Con el resorte no más le dobla?        
Profesor: Con el resorte, no se calienta esa es la ventaja que tiene esto en caños de PVC con memoria se llama, o sea si vos queres podes volverlo otra vez a su doblez original.        
Maru: Pero ya queda marcado?        
Profesor: Depende, pero esa **es la idea de como reemplazar una curva a través de un simple dobles, generalmente siempre trato de ahí**. Hasta cuando uno hace cañería de hierro.        
Ayudante(Ale): La de hierro dolía.        
Maru: Y el de hierro si es el del como se llama amolador?        
Profesor: Amolador de caños, mañana si encuentro creo que vi arriba del depósito         
Maru: Y el del metal calienta el metal o no?         
Profesor: No, hay un elemento que se llama doblador de caño yo tengo hasta 3/4, 1 pulgada         
Ayudante(Ale): Bastante bien.        
Profesor: Sí sí.        
Ayudante(Ale): Está duro?        
Profesor: Por eso suelo poner una soga de un lado para poder estirar eso        
Ayudante(Ale): Porque a veces el resorte queda dentro del caño y la idea que uno pueda sacar.        
Profesor: Porque a veces los caños son acuérdense puedo tener una medida de 2 metros 1 metro y medio ya esto ya me vuelve loco, tengo que sacar después, saco con un hilo, para eso es esto.        
Ayudante(Ale): Algunas de las damas quiere probar?        
Profesor: No es difícil, pero acuérdense siempre esto sirve para poder reemplazar despacito no más.        
\* Maru intenta doblar el caño.        
Profesor: Ahora después queda sin rodilla culpa tuya.        
        
Hay gente que se acostumbra tanto al doblez de los caños que no necesita ni las curvas es cuestión de la forma en que trabajen.        
        
Gustavo Barrientos: Ese resorte usted compró ahora? Cuánto le salió?        
Profesor: Sí, 19 y pico.        
###### Como romper el resorte        
**Sebastián: Y sirve para mucho trabajos?        
Profesor: Y depende si ustedes rompen en seguida no me dura ni 1 día, a veces sacan mal y el resorte tiene que mantener su elasticidad y a veces hay gente que deja lleno de tierra a veces de cal la propia forma le oxida y va quedando así**, o sea es todo un elemento.        
Botolli: Profe y si yo estoy usando cañería de 3/4 el caño que va a hacer la curva de 1 pulgada pongo?        
Profesor: No, de 3/4.        
Botolli: Ah, es el mismo caño.        
Profesor: Claro, lo único que haces es esto el mismo caño lo único que haces es tener una unión.        
Botolli: Ah una cupla.        
Profesor: Una cupla, unión perfecto. Ahí pongo otra cupla unión y sigo mi trayectoria.        
Sebastián: Este arria del techo pasa así.        
###### Vicios ocultos en la obra        
Profesor: Hace una curva, una curva o un doblez les digo esto porque a veces hay gente que no tiene ganas y algunas veces **he visto obras que dejaron la curva ahí después los cables colgados arriba así sin protección, eso está mal**. Pero uno se da cuenta después que saca los artefactos hay veces que vos no estás en obra y **bueno cerraron todo el cielo raso y te quedaste sin ver y observar como estaba la instalación son vicios ocultos se llama**.        
Y es muy de seguido que hacen eso entonces vos tenes que estar en contacto.        
Sigan probando esto porque es necesario que ustedes aprendan eso, como hay de 3/4 hay de 1 pulgada y de 7/8.        
Botolli: El resorte que se usa es el mismo, no cambia el diámetro del resorte?        
###### Profesor: Por cada caño hay un resorte distinto porque sino vamos a suponer que vos tengas de 1 pulgada este te baila todo, entonces la forma de curvatura no será la misma.        
Botolli: O sea que tenes que tener 3 mínimo.        
Profesor: Es negocio ellos venden sus productos, aparte de sus productos venden sus resortes y venden todo, por eso que...        
Sebastián: Si hay una obra el electricista tiene que llevar su propio resorte        
Profesor: Depende. El tema es así si vos contratas electricista el tiene que tener todas las herramientas.        
Gustavo Barrientos: Cobra más, un tipo que hablaba de un edificio y decía los precios que cobraban los ayudantes si llevaba herramientas te cobraba más.        
###### Te cobran más si electricista lleva herramientas.        
Profesor: Claro, una cosa que vos tengas todas tus herramientas, eso significa que la producción que vos hagas para descubrir, parte de la herramienta se puede romper descomponer o a su vez vos queres cambiar entonces tenes que buscar un monto de esa mano de obra que sirva para que vos puedas el día de mañana reponer ese elemento que estas usando.        
###### Vamos al revés si tengo una empresa constructora y la empresa constructora contrata al electricista y ellos consiguen las herramientas lo 1ero que te hacen es que vos firmes, te van a comprar y te dan las herramientas para que vos utilices, vos terminas la obra si no devolves no vas cobrar.        
Hay veces que una empresa compraba para una determinada obra vamos a suponer perforadora y amoladora y terminaba la obra, el tipo porque está el encargado de obra, **el encargado de obra no sabe que herramienta usa el fulano de tal, pero lo que contrata la empresa tendría que el administrador antes de hacer la liquidación fijarse que herramienta llevó**.        
###### Yo he peleado con gente de la empresa porque digo la pucha se compró para esta obra y desaparecieron todas las herramientas. Hay nos olvidamos dicen. La pérdida es de ustedes no mía.        
Después para otra obra van a tener que conseguir otra vez herramientas.        
Botolli: Qué pasa si el operario rompe la herramienta?        
###### Al profesor Espeche le quemaron una perforadora con percutor porque apretaban y palanquean en vez de acompañarla, solo hay que apoyarla o sino palanquean están apurados no dejan que trabajen y le van palanqueando tuercen.        
        
Profesor: Si es casa fortuita y vos le repones, ahora si hizo por mal uso tiene que pagar porque yo a veces presto mi herramienta pero por muy poco, **quemó una perforadora que perfora hormigón lo que sea pero tiene un percutor que ella misma vos te apoyas y ella...        
Sebastián: Rotomartillo.        
Profesor: No, es un percutor, pero es automático el sistema, vos apretas y quemás**        
Gustavo Barrientos: No lo tenes que apretar tenes que dejarlo ahí, eso tiene un pistón adentro.        
Profesor: Sí, ella misma te hace tuc-tuc-tuc, vos tenes que apoyar nada más.        
Gustavo Barrientos: Tenes que acompañarle        
Profesor: **Hay otra gente que le apoya y empuja entonces y se quema**, yo una vez tuve que mandar arreglar en resistencia que había la marca esa una SPIT me demoró una semana, no, un mes me duró llegó allá volvé pagás y después te mandan, pero está mal hecho eso.        
Gustavo Barrientos: Sí, o sino palanquean están apurados no dejan que trabajen y le van palanqueando tuercen.        
Profesor: Y sí, **las herramientas si no es de uno es muy probable que el tipo que lo utilice la utilice mal porque no va a cuidarla**.        
###### Si yo pongo las herramientas un porcentaje de mi mano de obra tiene que ir para poder comprar mecha aunque sea.        
Vamos a suponer tengo este material para una obra nueva tengo que **comprar hojas de sierra nueva**, no voy a llevar la vieja. Vamos a suponer que él tenga este que necesita repuesto y va a tener que comprar o el otro sistema, que todos prueben.        
Gustavo Barrientos: O ese también le hacen hasta lo último y le revientan.        
Profesor: No sé, ahora ya probé este porque me rompieron así que ahora tengo este, este viste que         
Gustavo Barrientos: Le dice 3 metros y llevan a romper todo ¿? (Minuto 53)        
Profesor: Y sacan de ¿?         
##### Entonces es importante el tema de prever para poder reponer sus propias herramientas, los materiales les va a dar la empresa o el propietario.        
Fíjense que a veces se demora una obra porque no hay escalera adecuada, a veces vos te vas a la obra y está la escalera que hacen con la madera le apoyan pero **vos como electricista necesitas una escalera doble**.        
He visto en obras que no llevaron la escalera de obra y había un tipo teníendole NO PODES TRABAJAR ASÍ. **Y en lugares altos necesito andamio y no ponen la escalera así y después le ponen la otra**         
Gustavo Barrientos: O sino le meten los andamios.        
Profesor: O sea es importante el tema de las obras, **yo sé que la gente quiere laburar y a veces no tiene los elementos necesarios pero el tema de la escalera es fundamental**, eso te dice vía eléctrica y a veces sale un poquito más caro pero es interesante cuando yo estoy trabajando con electricidad.        
El tema de la escalera: las pestañas en donde uno pisa hay escaleras que son así.         
Ayudante: Los peldaños        
###### Profesor: El tema de escalera. Los peldaños lo ideal para nosotros es que sean así (horizontal) entonces uno apoya bien el pie.        
Botolli: Ah los que vienen así.        
Profesor: Claro hay peldaños que son así, entonces uno coloca ahí y si no tiene el zapato de obra te aguantas un tiempo y después fajate porque no vas a aguantar todo el tiempo y lo ideal en esos casos es que la escalera sea con peldaños de esta forma.        
Botolli: Y se venden escaleras para electricistas?        
Profesor: También para electricista, como él dijo **hay escaleras que tienen un material via-eléctrico entonces en caso que uno descargue eso no descarga a tierra**        
Gustavo Barrientos: No pero por ahí apoya por un cable o algo, las de aluminio por ejemplo por ahí.        
Profesor: Claro. Siempre es problema en el sentido, en obras se van más las cosas **para que no ocurra eso el tipo que está en obra o antes de empezar una obra debe planificar que es lo que debo hacer, ¿qué herramientas debo utilizar? ¿qué materiales vamos a utilizar?, y ¿quién me va a proveer los materiales?**        
Maru: Pero a veces se alquila, por ejemplo los andamios se alquila todo la mayoría de las cosas.        
Profesor: Claro, ahí el señor vende, alquila. Vamos a promocionar hormigoneras también alquila así que, andamios trompos, todo lo que sea para obra.         
Gustavo Barrientos: **Escaleras.**,        
Ayudante(Ale): Yo posiblemente le voy a llamar para algunos trabajos.        
Profesor: Exactamente. Pero el tipo que tiene que planificar tiene que saber que herramientas utilizar, **la escaleras es fundamental en trabajos en altura hay gente que hace andamio tipo de madera**        
Gustavo Barrientos: Si para no alquilar.        
Profesor: Y el vago hace así y se mueve a través de un pastelado yo no sé como pero ustedes vean cada caso **yo filmo de vez en cuando para el inspector de seguridad e higene**, tarde o temprano hay que mostrar eso, es interesante que vean que se necesita para cada obra en particular.        
        
La mayoría de la gente hizo algo por la patria (hicieron el doblez con la rodilla levanta los caños), esto me interesa que sepan que hay una forma de poder doblar los caños, **acuérdense siempre cañería liviana**.        
Hay gente que no vio pero no importa, está en el celular en video ese de todos los materiales¿? (no nos dió ningún video), ahí justo decía que todos **esos resortes son exclusivamente para cañería liviana** y volvía a repetir.        
        
###### Si me encuentro con cañería pesada es muy probable que me cueste doblar o no doble.        
Ahí tengo que usar elementos auxiliares.        
Botolli: Dos cuplas cuanto salen en comparación con una curva? No es más o menos el mismo costo?        
Benitez: Chilora        
Profesor: Sí, poco.         
Gustavo Barrientos: No, el tema es usted había dicho que las curvas nosotros podemos usar como máximo 2 y estas dobladas así?        
Benitez: También.        
Profesor: Estas dobladas te permiten a vos reemplazar las curvas y hay lugares en donde yo puedo hacer que... Esto es generalmente cuando **yo tengo distintos niveles vamos a suponer que empiezo las cañerías tengo que bajar tipo una S para otra superficie y para evitar poner CURVA y CONTRACURVA que yo les dije a veces es interesante hacer un doblez tenes que saber hacer la famosa S cuesta**. Yo no quiero ni hacer antes hacíamos los caños de hierro y a veces la S cuando empezábamos a hacer 1ero en vez de salir de un nivel a otro, salia un nivel pero el otro salía otra forma o sea que no salía en forma recta, salía medio desfasado costaba es la forma de como está el caño y a veces **el caño de hierro tiene una determinada costura y si la costura está justo con el doblez**, todo se aprende.        
###### el caño de hierro tiene una determinada costura y si la costura está justo con el doblez        
        
Vamos a suponer que tenía la costura, acá no había problemas si yo tenía una costura de este lado, es muy difícil que pueda hacer una curva perfecta en la parte de cañería de hierro, esto por ejemplo es cañería de hierro, este tiene una cupla encontré ahí tirado así que no se preocupen todavía no oxida¿? (Hoar 01)        
###### Todos los caños roscados tienen una cupla con rosca. Esto se la cupla de ellos ahí puedo introducir otro caño o una curva cualquiera.        
Fíjense este es una cupla con rosca entonces yo tranquilamente si va todo bien.        
Maru: Es más chico        
Profesor: No, es lo mismo pero esto como estaba oxidado es bastante difícil, en síntesis esto hay que roscarlo, se rosca ahí y tengo la posibilidad de seguir armando mi cañerías tengo que tener la posibilidad esto también tiene rosca así que.        
###### \* Benitez no quiere doblar el caño y el ayudante le dice que todos tiene que probar.        
Ayudante(Ale): Todos ya probaron a vos te falta.         
Benitez: No.        
Ayudante(Ale): Todos tienen que probar, la idea es que todos practiquemos.        
Profesor: Y cuando no tengo rosca automáticamente yo tengo una unión, esta es una unión bastante grande, esta unión es bastante chica y ahí pongo pasame.        
Gustavo Barrientos: Ese es el que dice radio de 56mm que sería la luz?        
Profesor: Ese es el diámetro mínimo que vos tenes que tener para poder hacer bien una curva de ahí más para acá. O sea si vos tenes un `radio mínimio 56mm` ponele 45 te va a costar hacer el, eso te da las normas, **el radio mínimo no es grados.**        
        
##### Para poder doblar necesitamos un radio. Es radio no es grados.        
Tu radio es este de acá hasta acá. Este es un radio, entonces acá este radio tiene que ser mínimo esas característica que te da para poder doblar, ese radio que dice 56 es que vos tengas un centro imaginario y esta curva te va a permitir hacer eso. Ese es lo que te dice. Entendes?        
Gustavo Barrientos: Eso es grados.        
Ayudante(Ale): El radio de una curvatura se mide en grados.        
##### Profesor: **Claro. El radio de curvatura o sea vos tenes un centro imaginario ahí ese radio de curvatura mínimo te dice que sea `56mm`**        
Gustavo Barrientos: Yo pensé que era el radio de la mitad del círculo diámetro radio.        
###### Se hace un círculo ese círculo debe tener de radio 56mm        
Profesor: No no, en este caso estamos trabajando con caños de `3/4`, vamos a suponer que vos quieras hacer 90 grados, vos vas a marcar de un lado al otro acá en el medio vas a tener ese radio es lo que yo tengo que respetar para que no me salga abollado nada por el estilo.         
        
Curva y esto son uniones pero a veces las uniones tienen una cierta rebarba que me cuesta para poder roscar entonces tengo que agrandar, sino agrando va a ser difícil o me va costar, tampoco le puedo abollar porque si lo abollo o le pego un martillazo esto se va a deformar tengo que buscar la forma de agrandar esto, una vez que agrando recién ahí mezclo y el otro ahí también este está todo rumbrado ya. **No hay que afanar cosas rumbradas muchachos**.        
Maru: Es más grande o se hinchó por la...        
Profesor: Está deformado y estaba tirando ahí, estaba todo pisado le saqué de ahí, pero bueno esto sirve para que uno vea más o menos, `3/4` por más que yo empuje esto va a quedar ahí y este va a quedar ahí, esta la unión del caño `3/4`, yo puedo tener distintos materiales.        
        
**Fíjense esto, a veces yo rosco un lado y necesito una cupla para hacer la bajada que sería esto, pero cuando se pone hormigón generalmente esto tiende a bajar entonces tengo que buscar la forma de que esa unión esté lo más compacta posible que no salga.** Ustedes van a usar PVC ahora ya invirtieron en el mercado con cañería de PVC.        
        
Acuérdense esto vamos a hacer mañana después vamos a hacer práctica, algo van a hacer voy a tratar de traer. **Los ganchos U para que prueben hagan un simulacro acá voy a ver las medidas que tienen para que ustedes se interioricen como trabajar con las cañerías después aparecen los soportes diámetro de 6 o de 8 yo perforo acá y esto a veces con la presión y con el roscado no se necesita poner tarugo**. A veces sale bien a veces mal.        
        
**Una vez trabajando esto viene con tipo clavo hice un agujero muy grande entonces no me quedaba otra forma de tratar de que esto quede fijo entonces pusieron cinta aisladora**.        
O sea yo voy sacando las cosas porque a veces me interesa la gente que vea que es lo que hizo mal o como puede mejorar porque **es muy difícil tratar de que esto quede fijo en la pared sin ningún tarugo, porque si vos pones esto en un tarugo no pasa ninguno de los dos, los preferibles en algunos casos con soporte que yo haga con taguro con otra característica**        
        
###### Hay otra forma de que esto también vaya en un determinado riel pero cuando yo tengo una gran cantidad de caños que salen de un tablero principal entonces esto va en un riel y esto va tipo soporte, soportando esto.        
Todo lo que cuento es lo que está en los catálogos, trato de explicarles para que se utilizan los catálogos para que son los materiales y las herramientas que uno puede conseguir o tratar de ejecutar de acuerdo a las necesidades que tiene.         
**Si yo no tengo el resorte es muy difícil que pueda doblar**, entonces automáticamente ya me convierto y trato de usar las curvas de PVC, es importante cuando yo tengo cualquier proyecto en papel y tengo las paredes yo sé que poniendo las bocas de iluminación arriba y encontrando los límites de la pared voy a saber que **cualquier elemento que utilice para prender la luz o tomacorriente sé que está a un nivel que de la boca de luz**. Y si o si necesito bajada y **como bajo a través de una determinada curva porque voy a doblar no puedo bajarlo así**, tengo que buscar la forma.        
        
Ese proyecto me permite contabilizar las curvas mínimas que necesito para poder ejecutarlo, de vez en cuando necesito tener, ahora el cálculo es materiales sino tengo que por las dudas **poner un par más de curvas porque a veces se rompe y se pierde y si tengo que doblar y no tengo (el resorte), entonces me va a faltar para hacer las curvas** y si me falta para hacer las curvas no puedo terminar mi trabajo.        
Son elementos auxiliares pero que a su vez necesito para poder ejecutar.        
###### Si empiezo un sistema sistelectric le llaman ellos la gente de GENROD con cañería de PVC, trato de utilizar cañería de PVC (no mezclar con hierro).        
Generalmente esto ya tienen un perimetral para que yo pueda hacer tranquilamente un sistema con durlock, o ladrillo hueco para apoyar la base eso que ustedes ven en la figura esa que vieron ahí, tienen un soporte para poder fijar y lo otro viene a hacer la parte de ¿? Ruido (Hora 01:11) va a ser la mezcla entonces yo puedo poner esto.        
        
Ahí la señora Soledad le va a decir algo.        
Profesor: Felices fiestas.        
Soledad: Felices pascuas.        
Botolli: Gracias.        
Profesor: Ah me olvidé de decirle gracias al centro de formación nos entregaron una rosca a cada uno, los que faltaron estaba rico.        
Sebastián: 15 huevos de pascuas a cada uno.        
        
Ahí hay fotos que la gente mandó que es interesante. Tengo 2 formas de colocar esto: directamente sobre el perfil porque tengo otro perfil acá, y tiene que ser de este tipo entonces **yo puedo fijar las cajas tranquilamente las cajas a los 2 perfiles, acuérdense que esto lo hago yo, si tengo tomacorrientes lo hago acá y a veces pongo otro perfil arriba para que esto no se mueva, estoy haciendo una estructura o una pared de durlock. Hay gente que utiliza esto para embutir y bueno si tengo ladrillo hueco no hay problema resulta fácil pero si yo trabajo con embutidos me gusta más la caja** (Hora 01:13) por más que tenga esa característica la persona que haga el hueco con esta cajita me es más fácil trabajar. He trabajado con electricistas igual tuvimos un pequeño encontronazo pero les dije ponganme la cajita de este tipo hacen después vamos a ver que medida tengo que tener mínima esta, tomame la medida acá y puedo utilizar conectores de PVC y ya utilizo cañería de PVC en las cajitas no me interesa tanto el sistema de continuidad eléctrica pero si estoy utilizando PVC en este caso utilizo en algunos casos para durlock esta clase y la otra para embutido, yo utilizo así.    
Alejandro: 4,3    
Profesor: Entonces si yo tengo que picar esto tiene `5x10`, dame la pintura. Esta caja es rectangular, vamos a hacerle perspectiva un poquito `5x10`. 10 tendría que tener así y 5 así y ahora el me dijo 5 así acá. Vos tenes 4 con pico.     
Ayudante: `4 y medio`    
###### Profesor: `4,5` de profundidad, entonces si yo pico la pared mínimamente tengo que picar 1 cm más o sea que sería de profundidad `5 y medio`    
Gustavo Barrientos: Para el hueco?    
Profesor: El hueco será de una profundidad...    
        
_Interrumpe Soledad(preceptora) sobre los que deben plata de la cooperadora._    
    
###### Como picar la pared para embutir cajas.    
Profesor: Yo tengo una cajita `5x10` generalmente trato que la profundidad en vez de ser 4,5 sea 1 cm más. 5,5 o 6 de profundidad o sea que el hueco que **yo haga tenga esa profundidad y acá tengo 5 entonces mínimamente tengo que tener 1 cm más sería 6. El hueco sería 6 acá por 5 acá si yo tengo que embutirlo tengo que picar la pared en esa característica**    
Otra posibilidad: traeme otro de cañería de hierro. Yo tengo el conector y tengo esta cañería si ustedes ven de perfil generalmente este no es el conector verdadero pero tampoco es falso, cuando empiezo a hacer, eso que hicimos recién fue el **tema de profundizar el tema de las cajitas que va embutida, ahora tengo que hacer PIENSEN UN POCO, ¿cómo hago para poner el caño? HACER LA PARTE DE CANALIZACIÓN DE LA CAÑERÍA**.    
Si yo pongo esta cañería, no es necesario que tenga la profundidad entre 5 y 6 o 5,50 esto porque lo que necesito es esta profundidad como máximo sería     
##### Yo quiero mostrarlo para que ustedes cuando tengan que trabajar sepan por qué es la profundización esto es 3/4 sería casi 20mm, 20mm yo lo que tengo que hacer entre 25 y 30 tengo que hacer o 3 cm tengo que hacer mi canalización mínima: 1 cm más dijimos, esto tiene 20 yo tengo que hacer 30 cm mínimo si puedo hacer un poco más mejor. Porque tengo toda la cañería esto se profundice de ancho y de profundidad tengo que tener mínimamente 3,5 porque acá tengo conectores y esto me llega hasta conector 3,5 es lo ideal en este caso. Cuando fijo la caja acuérdense que ya tengo que tener para donde vaya conector, si quiero poner conector después será difícil porque este tiene 2 partes dijimos uno que tiene rosca y otro que va roscado afuera.    
**Esa parte ya la tengo que tener armado afuera una vez que tengo armado recién embuto**    
###### He visto gente que puso la caja 1ero y no puso conectores, rompió todo para poder resolver este tema.    
Lo ideal es que yo arme todas la distribución las direcciones que tengo que poner el conector para que después las cañerías no tenga que poner conector rompiendo este tema, fíjense que lo más fácil es **profundizando del lado exterior ahí enseguida se dobla ahora si quiero hacer al revés mama mía**, en algunos casos esta caja quedo toda deformada porque empiezan a picar por adentro y se deforma todo.    
La gente que trabaja con esto ya va a aprender cuando haga siempre tienen que buscar la forma más fácil.    
    
Yo explico todo lo que puedo pero no hay como en obra. Uno cuando está en obra recién se da cuenta cuál es la parte más fácil, o como es más fácil para uno, uno puede tener el esquema todo lindo la profundidad pero la única forma de hacer es practicando acuérdense que esto está embutido, exterior es mucho más fácil, uno va marcando hasta en algunos casos a la gente que recién empezaba nosotros con la chocla esa que teníamos por ahí le ranurabamos para que sepa como debe picar la pared o donde tiene que ir la amoladora, entonces ya va buscando una forma, todo eso es trabajo que uno realiza antes de colocar las cañerías.    
**Los más vivos ya colocan cajas caños pican la pared y colocan todo junto después a veces el nivel de caja no está liberado hay un pequeño problema**, la otra vez por suerte conseguimos una instalación que estaba hecha todo con cañería metálica y hay lugares que te dan unos niveles chiquitos entonces ese nivel chiquito que te dan uno puede colocar para saber si está bien o no con toda la fé¿? (Hora 01:21) después viene el tema del láser pero ese nivel que debe tener 2cm nada más es muy útil en algunos casos.    
##### Los televisores tienen un imán para nivelarlo, lo mismo ocurre con las cajitas.    
**Gustavo Barrientos: Ese para porta para tele¿? (Hora 01:22), suelen traer.    
Profesor: Sí, eso también para tele también tiene un imán entonces con el imán automáticamente sabe si está nivelado o no la caja. Lo que el dijo es cierto los soportes del televisor es bastante grande tiene que estar nivelado porque sino hay veces que son rotativos entonces cuando uno pone de un lado parece que está inclinado depende de la forma en que coloques porque encima ese soporte tiene**, vamos a suponer que tenga un televisor con suerte 65 más o menos o 70 pones soporte acá para fijar la tele y después tiene eso que dice él **el nivel que tiene el imán ese entonces tenes que tratar de poner lo más parejo posible porque cuando vos rotás ese televisor hace esto, y se ve lejos que hay un pequeño desnivel, eso también ocurre con las cajitas**, hoy por suerte estamos en una época que **todos los bastidores entran exactamente**, esto es un bastidor que tiene el marco de la caja entonces apenas **tiene un juego si yo pongo mal la caja es muy probable que este bastidor esté torcido y a la vista cuando uno hace una casa nueva con varios lugares se nota**.    
    
###### Anteriormente no tenía estos soporte los bastidores entonces uno podía maniobrar y regular un poco para que quede la caja a nivel.    
Se va mejorando, pero a medida que se va mejorando nosotros tenemos que tener mayor precaución.    
Estos bastidores que les dije que pasaba bajo mesada tenía el bastidor entonces cuando hacen el hueco no trata yo tuve que agrandar y a presión colocar la caja sino el toma que estaba debajo mesada quedaba así.    
Botolli: Y eso no entra en la garantía de la construcción?    
Profesor: El tema es así, el carpintero entra después. **Vos hiciste bien el laburo colocaste ahí todo, pero cuando el tipo pone el mueble tomó mal la medida entonces hizo el agujero de acuerdo al chamamé que hizo. Entonces cuando quiso colocar el tema del toma no le daba la forma.**    
###### Lo idea es que el tipo marque toma la medida le ranure quede bien y esto entra a presión y justo con este soporte entonces yo puedo abulonar tranquliamente el toma o sino dejarle el toma adentro y buscar la forma de que el enchufe entre ahí eso hace el carpintero que maneja la madera. Ellos tienen herramientas especiales y con eso puede hacer el agujero ese.    
    
###### La gente en vez de gancho U usa ALAMBRÓN o fidel 6 no es lo correcto.    
Vamos a ver las direcciones que va a tomar nuestra instalación poner en este caso si son bocas octogonales que están arriba, que tenga gancho U, **les repito eso porque la gente no pone los GANCHOS U** entonces la única forma de **que no se olviden es que si o si cuando tengo bocas en este sentido tenga que poner gancho U me sirve para colgar cualquier cosa, cualquier colgante, cualquier elemento que yo necesite o fijar una caja necesito eso**, esto está fijo en algunos casos **hay gente que pone los ventiladores con ese gancho U perfecto pero la mayoría de la gente cuando se olvida pone un ALAMBRÓN o fidel 6 le hacen pasar de acá a acá y esto queda como soporte no es lo correcto pero antes que nada necesito una fijación**. La 1era fijación tiene que ser de la boca, cualquier elemento puedo tener un artefacto colgante y lo cuelgo de ahí, vamos a suponer que yo tengo que hacer un tinglado y ese tinglado necesita lamparones tipo industrial tipo campanas entonces necesito tener las bocas, **yo no puedo fijar allá arriba de la estructura tengo que fijar de la boca va un alambre 1ero y sobre ese alambre pongo el artefacto que tiene un gancho y después les paso el conductor que viene de allá arriba para abajo, le recalco eso porque hay gente pone el ALAMBRÓN que sujete el artefacto y directamente ponen el CONDUCTOR TIPO TALLER** y vamos a suponer que este sea el soporte de abajo pone el conductor le hace un nudo y después hace la unión al portalámparas.    
##### Los conductores no tienen que soportar peso está prohibido aunque venga más liviano.    
Maru: hay muchos casos por ejemplo los ventiladores se caen y se lastiman porque lo ponen así con el...    
Profesor: La boca floja. Si yo tengo una losa continua generalmente me conviene un soporte que tiene tipo una S más o menos, fijo un soporte a la losa entonces debo tener en casa este tiene el ganchito, pero vamos a suponer que ya está toda la instalación hecha toda las bocas ahí, no tengo soporte nada por el estilo.    
Maru: Como los ganchos de los carniceros sería XD?    
Profesor: No tan así, tiene un lugar para fijar acá esto tiene algo así y otra fijación acá, acá va el soporte, acá tiene para colocar la gomita del ventilador eso venden, es tipo un buje **una gomita que todas las vibraciones la absorbe la goma y estos soportes van a la losa, van fijados a la losa**. Y acá va un tornillo acá otro tornillo acá, fijo esto 1ero y esto tengo para poder fijar mi ventilador eso cuando yo no tengo ningún lugar en donde yo pueda tener una fijación segura, fijo eso, hay lugares en donde hacían eso para poder fijar los ventiladores hoy en día **hasta algunos tienen hasta placa algo de metal para poder fijar fuerte, no sale caro tampoco es un material chiquitito es una pavada, tenía antes porque fijábamos constantemente ventiladores, cambiábamos los artefactos y querían ventiladores con luz y todo el quilombo ese**,    
##### Colocar ventilador con luces.    
##### Lo único que hacíamos 220 seguro que llegaba de allá, y teníamos que poner las luces entonces teníamos que mandar mínimamente 4 cables hasta allá, un retorno más y la puesta a tierra, antes no había puesta a tierra.    
En lugares en donde yo no tengo un gancho para poder fijar mi ventilador hay gente que ahora que está en lugares del interior ponen las vigas de madera en lugares que vos tenes que fijar los ventiladores.    
    
###### El tema de las vigas de madera a la vista siempre hay un problema cuando está bien pintado luce mejor apareció un electricista y entre las dos vigas puso una cañería, en vez de seguir la dirección de las vigas.    
Era una viga de madera entonces que hizo el electricista para ahorrar camino puso una boca ahí otra boca acá y el caño por el medio de las 2 vigas a la vista.    
Esta viga algunos tienen 10 o 15 de espesor hay que hacer recorrido y volver de la misma forma por este lado para hacer la unión no puedo pasar un caño por ahí.    
En lugares en donde había vigas de madera y arriba estaba el machimbre algunos electricista en vez de hacer todo un recorrido un poco más algo para poder en algunos casos hasta esconder la boca hicieron ese pasaje.    
Maru: Pero fijó las bocas a las vigas?    
Profesor: No, el recorrido de los caños, puede fijar a las vigas. Fíjense yo acá pongo el artefacto no se ve pero este es una viga y esta otra viga, en vez de hacer todo el recorrido por arriba o por abajo, el tipo puso el caño pasando por la viga de una a la obra, me quedó un espacio así entre el cielo raso y el otro. Estéticamente horrible.    
Benitez: Una ganas de laburar.     
Profesor: Una vez me tocó hacer en Tacurú ahí tiene el comedor, el comedor en esa época tenía unas vigas. Y teníamos que esconder las luces ahí pusimos cañería de hierro y las vigas vamos a suponer que esta era la viga de madera salían así,     
##### tratábamos de esconder todas las cañerías por el costado de las vigas, cosa que la persona que venga de frente no vea el caño ahí poníamos las bocas lindo quedó es mucho laburo    
Pero si queda bien y te pagan bien no importa vos haces el laburo bien.    
A mi me tocó recorrer algunas escuelas con ese **sistema de viga a la vista** generalmente en lugares en donde está más retirado parece que **el profesional en este caso eléctrico no le da importancia y le mete cañería por todos lados tiene luz pero lo que estaba lindo antes estéticamente queda feo**.     
    
**Las cañerías a la vista necesitan seguir el recorrido de las vigas en forma ortogonal** ahí ya hizo de forma travesaño atravesó es como si fuera la otra viga acá le atravesó por afuera y listo eso es importante para el tipo que hace la parte eléctrica.    
Maru: Tener el detalle de la estética.    
Profesor: Prendé las luces puede prender cualquiera pero uno tiene que tratar de que todas las cañerías a la vista cuando uno entra no llame la atención, o esconderlo por lo menos hasta la pintura en algunos casos hemos pintado hasta la cañería del color que tenía el cielo raso o las columnas para que pase desapercibido pero no **estéticamente no debe lucir más la cañería que lo que está tiene que pasar desapercibido si es a la vista**.    
    
Generalmente siempre trabajamos con arquitecto y decoradoras entonces esa cualidades que tienen las personas te transmite a uno y uno que está dirigiendo la obra tiene que tener la misma idea que el otro, hasta se eligen hasta los artefactos para que luzcan. Fíjense ahora fui a un edificio creo también es de contaduría bastante nuevo hicieron una entrada de alimentación todo con bandeja cielo raso por afuera, hicieron     
Maru: Las de aluminio?    
Ayudante(Ale): Garbanizado    
Maru: Ese    
Profesor: Hicieron todo el recorrido por el exterior entraron acá yo puse una distribución y quedó estéticamente porque la losa que estaba ahí mantuvieron la losa continua, hicieron con una pintura tipo característica del hormigón medio verdecito así y después hicieron toda la alimentación de bajada, interesante.    
Maru: Así tipo industrial.    
###### Profesor: Sí, a ver Catamarca y Alvear creo que es la avenida esa. Uno da vuelta por Catamarca el 1er edificio este lado hay un lugar en donde venden vinos y ya empieza el recorrido con el... Es el hall de entrada y hay una planta todas colgadas ahí y hay un coso, pero toda la parte de instalación en bandeja tiene ese localcito y después seguís recorriendo dentro hay una parte de contaduría también tienen todo el sistema BANDEJA, es lindo si hacen bien.    
    
#### Cuando yo tengo bandejas no hacer la unión dentro de la bandeja    
Si yo tengo la bandeja generalmente para transportar es lo mismo que una canalización, vieron que cualquier canalización que hagamos ninguna unión debo hacer dentro de la cañería, **esto es una bandeja yo puedo pasar la cantidad de cables que yo quiera pero no puedo hacer el empalme si yo quiero meter una luz acá está, prohibido**.    
###### Tendría que meter una boca, una caja, octogonal acá o lo que sea y después ahí hacer la unión hay gente que se olvida de eso.    
Maru: Por que es conductor el metal?    
Profesor: **No, porque esto es como si tuviera un caño y si yo hago la unión acá arriba estoy haciendo como si fuera una cañería entonces tengo que buscar lugar para poder hacer o una boca o una caja para poder hacer el empalme.**    
Maru: Ahí tiene los agujeritos para poner las bocas?    
Profesor: **Esos agujeritos son para poner unas bocas o una derivación puedo hacer tipo una S así**, una S hago así sería esto de esta característica de doblez que sería el caño entonces ahí me va a dar por la pared, no sé si me entienden, esto es una S, si tengo este tipo de canalización tengo que hacer este sistema para la bajada y colocar la otra boca acá, o directamente...    
Maru: Ah, o sea tendría que hacer así y contra la pared?    
Profesor: Claro, así tipo una S.    
Ayudante: Contra la pared.    
Profesor: Quiero poner un toma acá, si quiero colocar un toma acá directamente no puedo bajar derecho hacía acá entonces fíjense donde está justamente ahí tengo que hacer justamente la S y ahí si puedo colocar la cañería.    
Maru: Quedaría más por la pared ... Inentendible ... ¿Cómo para que quede al ras de la pared?    
Profesor: Claro, al ras de la pared vos fijas este y vos fijas este vos tenes que buscar la forma de que esta canalización entre acá pero tiene que quedar la forma una curvatura. Tiene que ser así, hacer tipo una S y después.    
Ayudante(Ale): Si porque si no no podes meter el caño derecho así torcido.    
Maru: Sí, sí. NO y tampoco no podes porque no baja.    
Benitez(chiste): Le pones un corrugado anaranjado.    
Profesor: Estéticamente he visto algunos supermercados importantes esto tiene la ventaja que también vienen de a color azul, rojo, amarillo, entonces si uno **ya piensa con el arquitecto como va a ir pintado esto tranquilamente el color, hacen del color de la pared y listo**.    
Botolli: Yo he visto que le ponen como enredaderas o plantas para disimular la bandeja.    
Profesor: De todo se hace, hay lugares queda muy bien, estéticamente también depende mucho del arquitecto el razonamiento que tenga.     
Gustavo Barrientos: El presupuesto porque     
Profesor: El presupuesto porque hay que poner soporta también va nivelado esto, queda lindo.    
Ayudante(Ale): Y aparte vos tenes que tirar con subterráneo por las bandejas.    
Profesor: Entendieron? Yo sé que se aburrieron pero no importa. Todos los catálogos que ustedes recibieron vamos a empezar a utilizar los materiales entonces constantemente van a ir viendo cosas.... Blablabla. Quizás no tenga todos los elementos que pueda pero vamos a tratar de conseguir. Mañana me voy a dar una vuelta por alguna obra. Y vamos a armar algo.    
    
Leiva: Vamos a pedirle a Jair si estamos en política.    
Profesor: Sí, pedile vos. Cuando llegan se olvidan de las escuelas así que no se preocupen. Pero bueno lo que quiero mostrarles es que toda la canalización que se hace cualquier forma que tenga nos sirve a nosotros para proteger los conductores ese es lo principal, **cañería se utiliza para proteger los conductores**.    
    
Cualquier esquema ustedes tengan idea de que toda la simbología que tenga cualquier esquema es para que ustedes tengan la idea enseguida hagan razonamiento que ese dibujito, ese símbolo significa algo entonces así constantemente **fíjense que todo el rato he hablado de cañería de canalización todavía no empezamos el tema de cable ni conductores** a mi hoy me interesa que ustedes tengan una idea exacta de como canalizar un proyecto veo el plano y de acuerdo a lo que veo en el plano yo tengo que revisar la obra y esa obra, es la que nosotros tratamos de por lo menos empezar a hacer la canalización una vez que tengamos la idea exacta de como canalizar ahí empezaremos el tema de los conductores y armaremos los circuitos y bueno ahí ya empieza la parte eléctrica. Tenemos que canalizar primero, sino canalizo no voy a poder hacer hacer ningún circuito...    
Ayudante: Sin los caños no van a pasar los cables    
Profesor: Sí. Y tengo que tener la idea exacta de como hacer esto 1ero para poder armar los circuitos.     
Gustavo Barrientos: No, el local nuevo de de ferretería aguilar tiene todas las instalaciones en bandeja.    
Botolli: Adónde está Aguilar ahora?    
Profesor: Allá ruta 12.    
Gustavo Barrientos: Entre salado selva.    
Profesor: Sí, allá ruta 12. El de Uruguay quedó chico entonces si hay mucha gente tenes que hacer cola y cuando queres mirar ya te llaman el número y cuando queres mirar el número ya no podes ver las herramientas. Una cosa es que vos vayas y empieces a mirar las herramientas y pensar esta puede servir para tal cosa, o ves la calidad de las herramientas, y otra es hacer fila y ya te atiende ya para que compres y te vayas.    
Ayudante: Y después te vas porque estorbás.    
Profesor: Para que te vayas ya, pero es interesante porque hay gente que les gusta las herramientas, a mi me gusta a veces no tengo plata.    
Gustavo Barrientos: Disneylandia para el que le gusta la herramienta.    
Profesor: Es lindo.    
Ayudante(Ale): En corrientes yo entré a una ferretería como California,     
Profesor: Es lo mismo que cuando si ven ahí algunos tipos que hacen algunos videos de Ciudad del Este distintas ferreterías distintas cosas y novedades para herramientas y hasta la gente que trabaja en refrigeración tiene unos kits no sale ni 250k y es un equipo completo con el manómetro y todo eso la bomba de vacío todas esas cosas que uno acá probablemente valga 2 o 3 veces más.    
Gustavo Barrientos: O no hay directamente    
Profesor: Uno mirando esas cosas y pudiendo pasar se ahorra herramientas, yo me tengo que pegar una vuelta en ciudad del este. Lo único malo es a veces cuando va en vehículo ya empiezan los tipos y uno tiene una cierta como le puedo decir, no sabe si dejar el vehículo ahí porque los tipos son medio árabes ahí.    
Benitez: Ciudad del este es re picante ahí.    
Profesor: Entonces tienen cierto miedo, yo fui varias veces    
Benitez: 4 de la tarde, 5 listo.    
Profesor: Cuesta un poquito pero tiene buenos precios, eso es según lo que he averiguado a nivel internacional, ciudad del este es uno de los centros de América del Sur que todos los países importantes de fabricación Chico, Árabe lo que sea vienen en avión y traen ahí    
Benitez: 0 impuestos.    
Profesor: 0 impuestos, y acá distribuyen Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay a todos esos. Increíble, pero ellos ahí tienen el coso por eso a veces uno sin querer escucha el tema esto de Estados Unidos por qué está interesado en la triple frontera porque todo lo que se trae ahí es para vender y se vende de todo. Entonces tiene distinto lugares ahí la gente que conoce ciudad del este y barrio cerrado y están los árabes, con mucha plata y hacen de todo, son los dueños. Entonces para nosotros que tenemos algún esqueleto para algunas cosas de más ahí podemos conseguir,    
    
---    
    
###### Nota personal: Te cruzas de argentina a brasil deja el auto a un estacionamiento y te vas por el puente.    
    
---    
    
    
###### ustedes me dicen bueno acá en Encarnación también lo que pasa es que a veces cambian los Aduaneros y también quieren que le...    
###### Botolli: La jugada es Ciudad del Este FOS no? Y después venir para acá    
Gustavo Barrientos: Se consigue buenos precios acá en Encarnación.    
Profesor: Sí, pero la otra vez me enteré que si vos pasas 2 o 3 veces al mes ya tenes tarjeta ya te anotan en la computadora y la 2da vez o 3era ya te revisan todo el auto.    
Maru: Visitante recurrente.    
Profesor: Aparece en la computadora entones te revisan que es lo que tenes, ese es nuestro sistema ojalá tendríamos mercado libre nosotros con Paraguay, tengamos mejor precio.    
Belado Benitez: Mercosur.    
Profesor: Claro y podamos tener la posibilidad de...    
Maru: Igual a veces es porque están los que están los pasero cada casa tiene su pasero y te conviene a veces con pasero y todo y más seguridad, igual te conviene comparado con los precios de acá.    
###### Gustavo Barrientos: Mi hermano tiene ferretería a la calle, y vienen los paseros hay un tipo que le trae y el tipo compra viene y le cobra creo que estaba 30% pero vos ni siquiera tenes que darle la plata el tipo compra vende los taladros, compra 1 taladro viene y te cobra.    
###### Maru: Pero eso casi siempre es de recomendación que te recomiendan que te pasan el número del pasero porque muchos de mis conocidos cuando compran ahora vuelve de nuevo el de Amazon que compraron con Paraguay Box que ahora cambió de nombre y pasan no sé ahora como va a quedar con el tema de....    
Gustavo Barrientos: Pasa que todo iba a Miami y ahí venía para acá y ahora con los aranceles de Trump no sé como va.    
Profesor: Fíjense yo visito escuelas del interior y los directivos generalmente tienen su casa cerca de la frontera y algunos tienen caserones pero todos compran materiales de construcciones de en frente y arman su casa como si fuera casa brasilera **todo con piso porcelanato** hay veces que algunos se benefician con ese sistema y otros lastimosamente no porque para ir a comprar a Brazil.    
Gustavo Barrientos: Brazil una de las cosas que siempre me llamó la atención que **cualquier camioncito tiene el brazo hidráulico, acá solo tiene el nochero, el moldeado posadas, un par más no más, allá hasta el que vende garbaja tiene**    
Profesor: Sí. Fíjense el tema de los vidrios ellos hasta las mamparas de los baños tienen vidrio la estructura de los balcones son todo de vidrio, acá intentan hacer algo parecido pero le sale 1000 veces más.    
Gustavo Barrientos: Eso por el porque están muy perfeccionado con aluminio.    
Profesor: Traemos cosas de allá y lo ideal sería tener un mercado más o menos libre pagando algunos impuestos pero pudiendo traer algunas cosas que ellos fabrican porque ellos tienen una gran industria la cual nosotros no tenemos hoy. Y no creo que tengamos siguiendo así, **la idea de los políticos es hacerse más plata ellos y no poner tanta industria**.    
A mi me dicen sí pero como puede ser que un diputado o senador gane 20 millones de pesos por mes y a veces no va 2 o 3 secciones al mes y ellos se ponen esos sueldos,     
###### Profesor: ¿como uno trabaja para que los otros no hagan nada y tengan un buen pasar?.    
###### Ellos dicen: No, pero ellos nos dirigen pero con qué idea? Yo directamente estoy...    
Belado Benitez: Filosofía y letras de repente.    
###### Profesor: No, yo no no tengo la idea de que el político hace cosas por nosotros para mi no. Por más que somos un país democrático esos sueldos que tienen ellos son inalcanzables.    
Maru: Hay muchos representantes que no representan.    
Profesor: Es que nadie, es así.    
Benitez: Obvio, ahora supuestamente hay que exponer el patrimonio no tenes que tener cuotri ¿? etc (Hora 01:55). Son los tiempos que se vienen supuestamente vamos a ver si se depura un poco. Con que hayan amistad estamos dijo. ¿?    
Profesor: Estamos ahí y vamos a ver que pasa, pero estoy demasiado desilusionado con la política.    
Gustavo Barrientos: En Brazil es abismal los millonarios que hay allá no existe casi la clase media es millonario gente rica y después el laburante los pobres. Uno se va se va de vacaciones y uno ve el edificio que está construyendo que te alquila generalmente vos alquilas un departamento muchísimo más lindo de lo que vos vivís acá.    
Profesor: Sí, si si.    
Gustavo Barrientos: Hay gente que tiene muchísima guita y del pobre allá yo tengo amigos que me quedaron amigos de mi papá que los tipos no llegan a fin de mes, uno le comenta que está lleno de brasileros que vienen a comprar y dicen: nosotros no podemos hacer eso, yo le pago el pasaje a ese para que venga a Argentina, pero por ahí el que se va a Camburiú Florianopolis pero después está el Brazil que se está cagando de hambre.    
Profesor: Lo único del brasilero es que pase lo que pase ellos siempre están contento porque ¿? todo.     
Gustavo Barrientos: Porque se ríen de janeiro.    
Profesor: Ese es lo bueno que tienen. Bueno le agradezco que estén bien que hayan pasado bien las pascuas. Vamos a tratar de que aprendamos todo a la vez si mandan información manden cosas que la otra gente también le sirve, entonces me interesa la gente que está haciendo algo o lo que puedan ver yo generalmente salgo con una máquina o con celular y empiezo a mirar por ahí hay cosas que me interesan para ustedes, después le voy a pasar algunas cosas porque he visto también otra obra que no me gusta así que para que ustedes vean que no se deben hacer.    
    
###### Rápidamente: si estoy haciendo una instalación lo que no me gusta es que de esta boca, esta sea una boca que venga acá y después tener otra boca que me cruce de allá para acá y haga esta alimentación o sea que no me tengo que entrecruzar los caños tengo que buscar la forma de que esos caños que coloqué sean de la forma más prolija para evitar que se me entrecrucen los caños. "No pero se olvidaron que se yo". Hacé de vuelta si queres, pero no me vayas a pasar un caño y otro que cruza por encima o por abajo no es lo correcto. Tengo la canalización por acá bajo acá.    
La otra puede venir para acá y de esa bajo allá porque está más cerca de esa boca bajo ahí, total hago un circuito mixto, mixto en el sentido de la cañería **pongo 2 circuitos de toma corrientes y uno de iluminación entonces yo puedo ir bajando sin problemas**, eso quiero que vean después porque a veces uno va a la obra y ve cosas que no están bien y es porque la gente tiene un tipo que le dice hay que colocar esta caja, esta caja, esta caja, le ubica y se va entonces vienen y ya está colocada la caja. Ah terminaste! No le interesa como terminó nada por el estilo, y **siempre el mejor electricista tiene que seguir una determinada estética porque después ese mismo tipo puede ser recomendado para otro trabajo y si el trabajo de él es más o menos y yo le contrato a él (otro) por como trabaja, entienden como es el sistema? Hay cosas que no se ven porque una vez que está todo iluminado todo prendido es todo igual pero si hago una forma bien adecuada después ese tipo será recomendado para otra obra, es así**.    

Profesor: Esto me quedó para que ustedes sigan utilizando (resorte)?
Benitez: 20 luquitas?
Profesor: Voy a guardar yo en el bolsillo. Un kilo y medio de asado.
Benitez: Uh lo que nos perdimos, vamos a tirarle a la parri hoy. Comprate tuberías también?    
Profesor: Si tenía y después compré hace rato pero siempre voy comprando cositas. Ese es la S que tiene que la... Pero bueno es cuestión de práctica la 1era vez hasta a mi me costaba así que no...
Benitez: A mi me quedó una pregunta porque yo laburé también en la parte de durlock vos comentaste como montar la cajita donde están los perfiles 
Profesor: Si 1ero yo tengo perfiles verticales ahí está todo.
Benitez: Sí si si si.
Profesor: Si hasta ahí vamos?
Benitez: Pero cuando tenes una boca en el medio de la placa y no tenes como acá y viste que la otra va con mortero pero con nosotros que le ponen? Enduído? En el medio de la placa, no te digo donde apoyan los perfiles que soportan.
Profesor: Bueno en el medio pero tengo que tomar en otro soporte un soporte.
Benitez: Ah, o sea que le pego uno a otro y ahí 
Profesor: Corto acá le corto acá y sujeto esto lo hago bien a nivel una vez que yo fijé este es el otro ya, coloco la caja arriba, **tengo que fijar la caja hay gente que ¿vos sabés que hacía?** 
Benitez: Y atornillaba a la placa y no podes no vale el tornillo aparte **yo vi muchas obras con durlock que adentro no van tuberías adentro le mandan corrugado no más y a la mierda.**
Benitez: Total va la placa arriba le hacemos una boca¿? (Hora 02:01)
Profesor: No, no por eso digo.
Benitez: Le puedo pasar cinta pasacables y reventar todo y tirar a la mierda.
Profesor: **Claro y fíjate que hay gente que le pone esto atornillado a la placa.**
Benitez: No y seguramente porque como es ignífuga eso se ¿? Ruido.
Maru: Chau.
Profesor: Entonces yo le aconsejo a la gente que con una tijeta acá esto va a los perfiles que más ¿?¿? (Hora 01:01:40)
Benitez: Al montador.
Profesor: Este queda y loco coloco fijo esto acá, o acá y en algunos casos si quiero más seguridad fijo otro acá y listo esto queda bien fijo y no se mueve y después pongo la placa, fijate que tengo lugar para la placa.
Benitez: Claro
Profesor: Tranquilamente, no eso se hace eeeh listo.
Benitez: Y esto?
Profesor: Esos son los... 
Yo: **Me fui**


---    
    
FIN    
