---
title: "Electricidad / Clase 71: Diagrama unifilar tablero: símbolos de ITM y diferencial(disyuntor). Desarmamos tablero. Pregunta examen. Forma ascendiente vs descendiente. Distribuidor, peine, bucle o guirnalda. 8 módulos = 4 térmicas. El disyuntor determina la característica ahí dice donde entra el neutro y la fase."
date: 2025-09-25T12:37:15-03:00
tags: [electricidad]
---

#### Audio en Vocaroo:

[https://vocaroo.com/1cz27sakb724](https://vocaroo.com/1cz27sakb724)

#### Audio en Archive:

[https://archive.org/details/record-277](https://archive.org/details/record-277)

#### Audio en YouTube:

[https://www.youtube.com/watch?v=QDPkU6nuB08](https://www.youtube.com/watch?v=QDPkU6nuB08)

![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC9mlBKGs5FVji7bq3kcL0leVEReFIn4zP4eBzpcQaYpXaYE7RnjXQkxDMLfGmWTmnW1xvxL_AuZ-b4sS7uMdoNvFhIiMOJHqMt8zuooyyHzIFODvqG3OsEk-NPCaZq3U3C-8Twf4csSxythFYnDwXyZ5kXkWMrj8Q5Zub3YiwrXcnpB0s-S7M-XxT8Gw/s4160/IMG_20250924_184343385_HDR.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3E_QCg_RGAAz78_TU6QYDi1JW3Ma3wkXKzl16-j0WZupYk1W5Ws22XCjIcNIHOQEPw3XnXQ8mgIti4rRY75Z5_O5N_nvTgvtNKskJHIRy7AsNVKGkkVxWKh-i3eEk4w4WHLRVo50xnf6Y5G0yy1tjn6bvaEAZJ9UBOWKnguJ19K7zLISAH4bSWzvgHGs/s4160/IMG_20250924_184400319.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9UyKJyLi6ht4WQDgjKejJljHL2BC9IAZTILp1YSczINCNUm47EtMlBxlfLsRKdROsgnANOQ7ydoUqv6bAhobcxBPa6_-T-bJ4ypBHu8kITf3BwKRJxTNDJ0RDB36lQSg14ozv8eMs5m_R8C2s1BfAUDnE6EiNvppGoqS16oyrJtFzRAsqXwb31X8UoJo/s4160/IMG_20250924_190256854_BURST000_COVER_TOP.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5M-ccml8x2n3zyFPLCpjkebhGP5SnRVfbyBpjrbjuHX_HKhDxFUWfQQZobDoJ-FydCV66PmiKa33n1yR1s58Vcj9ku-WJFJm_PlxzJ1aD2C5DXlQFQEa5dxT-ZtCoI9_hPx8Op_UczgMbtX-d_kxmCxITjpmlmy0CpJxNWZ2UiSUP6-BPKO8c1HucPFU/s4160/IMG_20250924_190256854_BURST001.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9VuPIND0JoQ1AAhX3elirk5aiHhbvVtQzY1G3czryb81imH5x6oQZ0vBOoumoC4w1ky1rB0T7_aR6E9jMwxr5FZMcUdsQuXncu1SBgb5H73B39FWEJbVZIImAhr_A9W9q7H9wx_ug18voykIGnQnc-3BX3EVb6qW1gxyW6ycFjVE8DUACRo9APy_xG1Q/s4160/IMG_20250924_191058869.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhl4r2meyL7fumJS3qOodIHOEkdAXrjZDpMzr3cMlNeI82uetygOuAGdEwTCRKPRBNWjHLUQcGEK4Su3Pghgea_aK1E3kCdYulh3vLqBCj9AH8Fdr9DRUw1ALMBUkEA6IKpmYYNHL5IyGp_u1I-jWdl5Bt7lUTUb6i78aXObnvuYLeT_8HwGvm6h_AQXFw/s4160/IMG_20250924_191447358.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjX9uD-kBjpSQpc35csNSzQmSMeoa8WreLH0HaoUc72rsZ-maajt0-u9-M_prUFqcKV7t3C8xYv0SLjUYAyYn5cVVmMXscSWPnbbFqhsz3dDWjBsc4mbIVyy-NjYAosia7uX24AEid8g4s6VI3h-hqafCxiFtdE1aCuIFLUArkwTsnawd40Chs_x81axHg/s4160/IMG_20250924_191503032.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimh_Q0M4ty0j0pclZzfZutmxBDmkISROvNgjE0w1EIbrJDYTwhp0VFW-GBpf3YzSNlIy5TA1kYrLuFCO2mR0WKsmcG32eXT3_mu0c6uRGoei5-anTVmlTdn-0XNYqNhkQbMZs4zuZuqb04qL3ILRQ0wvurqxcM1irQqC6_DMG0CeyO-sUgsalAvMJgOC4/s4160/IMG_20250924_191506044.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihPgc8cupivqeIpmu55av2gA0rh3Z83i3IvfSiY7QS3RzQZlDXXVW6XOo9u0nap97uevwWp9hzjy8XyeXxRWeekXgEdmw2rxiJQN3-Kpe9kX0429gMrycOb1Xp-jTg0cKOJED39VM1dCxb-Aw5BmNSp-H2FyX23LLKG_1EJf74uHxWOkk-UqtTDOy86vQ/s4160/IMG_20250924_192117792_HDR.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgE4zu4hPRpkiEHiSK0x90q__-3YvNZxnez2IYHO3uANQuzeCfSEjEN6foDtJh_ThvH9u6ZXhAXphQ7kDGNkTJaYGU09XtWqVGg078Ew4tBO_H-OJiCaOBUIedTv3i2_gvVYubyu6uHkzF_-jnZ6ZY9xnRXjii4QWZkBfjE_LQXzNGAHyNrIoUejbmH1M/s4160/IMG_20250924_192119614.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN-1P4QtOpL-SHQTjoaQsopMA1KMFTvWBWI0P6V4JUqblAPaFCYcG0_z3RCUFQEKUvGMJOVpcYTQeQjEbttTGNdC0fu1HBXbNYpYxywPv2v98ZxiidRo_kFDbqpAvDzwpU9t6CXg7RMe1pxfYNxWLLkKC-akBsii0g7jbAK3W8dzF3kHU_XkVZALQyr84/s4160/IMG_20250924_192655287.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh39z5lAmdz7fUEHN7DkT-fDHBF65LWYupuZs9a2idYtWwK8CO33ccl-oFCMEK_8LtYgXwUL7wHbcjfSk2lnq8tn6o-NXc8YIGGo-24iRWoy8UWCKQQ0P3aPJeT9nuaOROtdWebb_Pi_mUMWH5d1Q2Lsixe389jmUl94BjpF2E_qarrjSM6-YPMj4jU7T8/s4160/IMG_20250924_201107664.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGz4mVDO4c7CXaQKQO-rqibyuAnmTc1MOH7T0Gh1j5PJb77kRa-itl9gGb6AMmk41fxbTo3EzmZtvy7e9lQ1HQKfx0WrW2vEkuuLX183QoaOMJyNdpWx32kPSQ7V9kl_I7d78G3lrxqEFMcgVkmDv-qJeuQ950ApA5S-WpGjNwgrKbuNGnCup0QkDsvgU/s4160/IMG_20250924_201206545.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlmQ8Tbl59hZMadU7RXhVlV-L2CUN_T2nKObdmlE65NTHUm0NI5LXCixCHJx5wqedjBm7decHAG9eQpC8ZurnOPrBUSrt6mhq5HxbO76ECZCFt-iMhNxWopTRFMQLvSlPqQEzQduz6Xop2JIXLFhutpjKJe7Xsp2OEg6ecbI554Ad47a492YEYYNwWMLE/s4160/IMG_20250924_201220173.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5_p6x-VAqPrCMf6h4US9HsrkY6U1Iy7ZJsMd44fEugkHuueQuT5ZVLW66GVWt6STOWUgkSvCV5R3jA6gx5-P_zrdKhOaVhtUk1qwSrQcMLOaL7FjZ-LnFOUDnGD962TeWCN7EBV3WHqSPoRXoQrNqt-EALfX8mKijOlMC0ZhqcAJ5GFn8hAcdiZ5i5y0/s4160/IMG_20250924_201526062.jpg)

## Resumen:


* Diagrama unifilar tablero: símbolos de ITM y diferencial(disyuntor).
* Cada circuito tiene como máximo 15 bocas.
* Lo ideal es 1 por boca.
* Desarmamos tablero.
* ITM tiene parte magnética y térmica: sobrecarga y cortocircuito.
* El cuadradito es el toloide en el diagrama del ITM y representa el térmico y el otro el magnético. La flechita es el magnético.
* Peine unipolar: cuando vio el precio no le gustó.
* Diagrama unifilar es la representación gráfica en este caso de un tablero: cantidad de circuitos, protecciones.
* Por cada tablero tengo un ITM de cabecera generalmente es mayor luego disyuntor.
* El que tiene un cuadradito que dice TEST y tiene otra característica es el disyuntor. Si el botón de TEST sale sigue funcionando el disyuntor.
* Hay gente que coloca al revés el disyuntor y no salta el test.
* Leiva probó botón de disyuntor y no saltó puede ser que hizo eso.
* Hoy en día siempre por arriba todos los disyuntores.
* Luego podemos agregar protector de tensión.
* Distribuidor ocupa 4 módulos y medio.
* Una sola línea en el plano un caño pero en un diagrama unifilar representa cuántos cables entran en el tablero en este caso haremos sistema monofásico: fase y neutro. El dibujo es una linea tachada con otra con un puntito.
* Tablero seccional está dentro de la casa: Interruptor principal de corte del tablero seccional.
* Si es monofásico mínimo conductor: 2x6mm^2
* Cuando está representando los conductores esa linea y la cruz representa el ITM.
* Disyuntor está después del ITM de cabecera y tiene que ser de corriente igual o mayor al ITM principal.
* La flechita del ITM significa que continúa para abajo los dibujitos van conectados.
* La linea representará un distribuidor tiene 7 polos: hay uno que recibe la carga principal (el agujero principal) y después los otros 6 para los circuitos. 2x7 polos.
* Si no tengo distribuidor puedo usar peine o guirnalda(bucle).
* La puesta a tierra tiene que tener la misma sección que el conductor interruptor principal.
* ITM de 2x32. Curva B, curva C una salta antes que otra a igual cantidad de corriente.
* Mínimamente los ITM tienen que tener corriente de ruptura de 3000 amper Espeche aconseja que sea 4500 amper sino puede explotar por un rayo (dudoso).
* Primero debemos poner interruptor de 1,5mm^2 
* Alumno tiene hojas sueltas, Espeche recomienda pasar todo en limpio.

---

#### Forma ascendente vs descendente.

* **Acá vamos a ir en forma escalonada del más chico al más grande porque el distribuidor en este caso tomo la alimentación del distribuidor todas las barras son de 100 amper entonces no hay problema tengo un distribuidor en donde la alimentación va a la barra y de la barra tomo a cada conductor entonces no hay problema de poner del más chico al más grande o si usas un peine se hace en forma ascendente**.
* **En forma descendente solo hago cuando tengo que hacer los bucles.**

---

* Distribuidor 2x7 polos. Peine o guirnalda (bucles) es decir unimos cada interruptor a través de esa forma.
* 2 de 2x20: uno para la ducha otro para el aire acondicionado.
* Abajo figura el número de conductor a veces: 4x2,5mm^2 y ruptura de 3000.
* Por cada circuito sale conductor de tierra.
* 2 tableros: uno tiene distribuidor otro no.
* El disyuntor me indica cuál es el neutro eso me da la característica para utilizar los distintos colores. Algunos usan todo neutro y le ponen anillos.
* En casa alumna el neutro era rojo.
* 8 módulos = 4 térmicas.
* En el tablero seccional que tiene 8x2 no vamos a tener el ITM de cabecera supongamos que está cerca del tablero general entonces aparecerá directamente disyuntor: 2x40 amper puedo poner 2x25 amper otra vez aparece la barra y ahí conecto otra vez. Acá vamos a poner 1,5 2,5 y 4. ITM de 2x10 amper, ITM de 2x16 amper e ITM de 2x20 amper.
* Un grupo hará un tablero 1 y otro tablero 2.
* Hay interruptores nuevos tener cuidado.
* Siempre calcular un 20% más al armar el tablero.
* El tablero principal está detrás del medidor.
* La puesta a tierra puede ser una bornera o tornillo o empalme de conductor a la jabalina.
* En el edificio en cada columna tiene un cobre pelado en la zapata misma. 56 medidores. Espeche pide que saque una foto.
* Cuando se hace la zapata se pone conductor que recorra toda la instalación eso está a nivel de piso 3 o 4 metros y el tipo que hace la estructura la zapata no sabe donde irá el tablero entonces cada 2 o 3 columnas se pone un chicote de conductor desnudo está todo mallado luego se toma de ese cobre de 25 50 mm hasta la descarga del pararrayos.
* \* Desarmamos el tablero...
* Si paso los 5500 watts tengo que usar trifásico en ese caso tenemos que poner un tetrapolar. Tetrapolar primero y luego disyuntor. Es de 5000 watts el tetrapolar.
* Protector de tensión va luego: protege contra sobre tensión o baja tensión.
* Benitez falta y hace preguntas que debería haber sabido: preguntó como proteger un circuito mixto iluminación y tomacorriente qué ITM tengo que colocar? Tenes que proteger el conductor más chico.
* Benitez: venite volando(chiste). (Hora 01:02:06)
* Algunos protectores de tensión son analógicos y otros digitales te dice que tensión tiene en un display.
* Para desarmar tiene un ganchito. Se pone un destornillador plano se baja y se levanta no vayan a arrancarlo.
* Para poner el ITM en el riel din: arriba pongo y después apretó porque si esto está en otra posición probablemente rompa y al romper esto ya no tengo fijación acuérdense que todos los interruptores tienen que estar fijos sobre el riel din no tener colgando, ocurre que se rompe el soporte. 
* Luego veremos contactores que también se pueden fijar a riel din o a la chapa.
* Leiva hace un chiste de que quiere ese tablero de chapa para su casa.
* Profesor explica como funciona temporizador, detectores de movimiento, pulsador. Llegabas a la escalera pulsabas y duraba un tiempo luego se apagaba la luz.
* Ayudante: Algunos tienen un resorte y otros que se bajan y se trancan.
* **Lo importante es ver como tienen los empalmes**.
* Los polos 3 entradas y 4 salida.
* **El disyuntor determina la característica ahí dice donde entra el neutro y la fase.**
* Entrada de ascensor pongo 2 detectores de movimiento depende de la longitud del pasillo. Detecta el movimiento y va prendiendo las luces por segundos.
* En la red urbana pusieron tubo LED.
* Alumno tiene ducha con conductor 2,5mm^2 y térmica de 25 amper (MAL).
* Alumna dice que hay que ser caradura para cobrar y hacer mal el trabajo.
* Hay que memorizar la simbología porque en cualquier cosa que tengan que hacer tendrán que leer el diagrama unifilar.
* Alumno cree que todos los conductores están preparados para aguantar más.
* En la 1era clase del curso de auxiliar electricista trajo un diagrama y un tablero grande, ese tablero ya lo entregó.
* Profesor intentó hablar con gente para que hagamos el 50% de los tableros del edificio que me den los materiales el diagrama unifilar es parecido solo que le agregó los aires el termotanque y la cocina eléctrica (anafe). Es todo monofásico me deben dar distribuidor y peine ahora le meten un conductor de 2x16 hay que llevar tu alimentación de 2x16 a todos lados. El profesor hubiera puesto 2x10.
* El protector de tensión solo se usa en barrios en donde se sabe que hay problemas de tensión.
* Profesor nos muestra un tablero en donde tiene protector de tensión trifásico, y están los display indica cada fase con respecto al neutro que tensión tiene en ese momento.
* El estabilizador es un aparato grandote no tiene nada que ver con el protector de tensión.
* Como funciona un protector de tensión? Si tenes en directo o manual si está protegido cuando llega o estabiliza la tensión eso se prende. En automático corta en baja tensión y después cuando se estabiliza vuelve solo. En manual habilitás el paso de la corriente.
* Focos led con tensiones de 60/80 voltios se prende pero después la heladera no puede arrancar y zapatea porque tiene tensión baja.
* Instalación protegida: interruptor termomagnético, diferencial(disyuntor) y puesta a tierra y esté bien calculado los cables y el ITM. Después hay más cosas que se pueden agregar.
* Hoy en día ponemos solo 1 disyuntor principal, las normas me piden que tenga un disyuntor por cada uno (una boludes en mi opinión).
* Algunas distribuidoras dicen que se hacen cargo si un electrodoméstico se rompió solo si en esa vivienda tengo un protector de tensión.
* Hay heladeras que salen 5 millones de pesos que se abren para todos lados, si tiene un problema de tensión no te cubre salvo que tengas protector de tensión.
* Ayudante: Protector de tensión está 60 mil pesos.
* **Pregunta examen: Cable de alimentación va todo por arriba y tiene que ser igual o mayor conductor de salida. Como pusimos de 4 va 4 arriba. Yo pongo generalmente todo de 4.**

##### El que entra si entra 6 todo 6 hasta después del disyuntor hasta el distribuidor si no tengo hasta el disyuntor.

* Padres revoltosos se quejaban de que los cables en el tablero eran "finos" en realidad estaban bien porque de iluminación se usa 1,5mm^2 pero el profesor puso todo de 4mm^2 en el tablero y lo llevaba a un caja de paso y ahí lo empalmaba.
* Profesor muestra el tablero que está en la entrada de la UOCRA regulador de tensión: Si hay una sobretensión descarga abajo a la jabalina. Instalaron la radio, etc. Se pone entre cabecera y disyuntor en algunos casos depende de qué característica tenga. Tenemos instalación trifásica en la cocina tendría que haber un ITM acá que maneje todo. Falta conector en el tablero. 
De la calle viene ahí con el negro tipo preensamblado acuérdense que soporta mayor carga, pero de ahí tomaron la alimentación y ya lo llevaron a este disyuntor, este disyuntor va para varios lugares (no sabe adonde va). Estos datos son de todos (los display). Fase fase pero si vos miras abajo la corriente hay una fase que está más cargada habría que repartir más. 12 amperes en la 1era. Hay que prender todos los aires y ver cuánto amper nos da.
* Como máximo entre fase y fase entre un 20% y 30%, supongamos que yo tenga 40 acá como máximo 35 acá entonces voy distribuyendo las cargas.
* Alumno con pinza amperométrica le daba 22 amperes en caliente y 12 en el tibio. No llega a los 22 que yo tuve cuando uso la ducha eléctrica.
* Profesor ya no quiere embutir más tableros porque hay que picar.
* Ver distribución un interruptor principal y otro que corte tablero seccional que está en la cocina y luego se va mejorando.
