---
title: "Test exámen final de electrodomesticos"
date: 2024-10-20T18:45:49-03:00
tags: ['electrodomesticos']
---

Acá hice una presentación de las preguntas:   
[preguntas contestadas](/files/examenelectro/examen_final_electrodomesticos.pdf)

{{< quizdown >}}

---
primary_color: blue
secondary_color: lightgray
text_color: black
shuffle_questions: false
shuffle_answers: true
---

### Qué es un electrodoméstico?

> Son aparatos eléctricos diseñados para facilitar tareas en el hogar, como cocinar, limpiar y conservar alimentos. Ejemplos incluyen frigoríficos, hornos y lavadoras

- [x] Son aparatos eléctricos diseñados para facilitar tareas en el hogar, como cocinar, limpiar y conservar alimentos. Ejemplos incluyen frigoríficos, hornos y lavadoras
- [ ] Un aparato que solo funciona con baterías.
- [ ] Un tipo de mueble utilizado en la cocina.
- [ ] Un vehículo utilizado para el transporte de personas.

### Qué es una línea marrón?

> Un grupo de electrodomésticos relacionados con el entretenimiento y la comunicación.

- [ ] Un tipo de electrodoméstico que se utiliza para la cocina.
- [x] Un grupo de electrodomésticos relacionados con el entretenimiento y la comunicación, como televisores, equipos de audio y computadoras
- [ ] Un sistema de calefacción para el hogar.
- [ ] Un tipo de electrodoméstico que se utiliza para la limpieza del hogar.

## Qué es una línea blanca?

> Un grupo de electrodomésticos que se utilizan para la cocina, limpieza y refrigeración.

- [ ] Un grupo de electrodomésticos relacionados con el entretenimiento y la comunicación.
- [x] Un grupo de electrodomésticos que se utilizan para la cocina, limpieza y refrigeración como neveras, lavadoras y cocinas.
- [ ] Un tipo de electrodoméstico que se utiliza para la calefacción del hogar.
- [ ] Un grupo de pequeños electrodomésticos de uso diario.

## Nombre grandes electrodomésticos.

> Frigoríficos y lavadoras, secadoras, cocinas, lavavajillas.

- [ ] Televisores y reproductores de música.
- [x] Frigoríficos y lavadoras, secadoras, cocinas, lavavajillas.
- [ ] Cafeteras y tostadoras.
- [ ] Computadoras y teléfonos móviles.

## Nombra pequeña aplicación de electrodomésticos.

> Licuadora, Cafeteras, Tostadoras, Afeitadoras, Freidoras

- [x] Licuadora, Cafeteras, Tostadoras, Afeitadoras, Freidoras
- [ ] Frigorífico, lavadora, horno.
- [ ] Aire acondicionado, calefactor, extractor de aire.
- [ ] Televisor, computadora, reproductor de audio.

## Realiza un circuito eléctrico de una estufa eléctrica halógena de tres velas e identifica sus componentes.
![estufa](/img/clase16electro/IMG_20241017_140508685.jpg)
> Some hint

- [x] La estufa eléctrica halógena es el mismo circuito que un horno eléctrico.
- [ ] No, la estufa eléctrica es diferente que el circuito de un horno eléctrico.

## Si una o más velas no encienden, menciona la causa, y cuál sería la solución y/o la reparación.

> Todas son correctas.

- [x] Contacto del temporisador dañado
- [x] Fallo en las Resistencias: Las resistencias pueden estar quemadas o dañadas, lo que impide que se calienten y, por ende, que el horno funcione correctamente.
- [x] Conexiones Sueltas: Un cable suelto o mal conectado puede interrumpir el flujo eléctrico hacia las resistencias.
- [x] Problemas Eléctricos: Puede haber problemas con la alimentación eléctrica, como un mal contacto en el enchufe o en el cableado interno del horno. Esto puede causar que algunas resistencias no reciban energía.
- [x] Avería en el Termostato: Si el termostato no funciona correctamente, puede no permitir que las resistencias se activen como deberían.
- [x] switch de operación

## Cual sería la solución? De que las velas no encienden?

> Todas son correctas.

- [ ] Pegarle una patada al horno y comprar uno nuevo.
- [x] Probar continuidad en el enchufe, los cables, termostato, temporizador, switch de operación, las velas y reemplazar lo que esté dañado.

## Realiza un circuito de una plancha eléctrica.

![plancha circuito](/img/plancha.jpeg)

> Placa de base, resistencia de calefacción, termostato, interruptor.

- [x] Placa de base, resistencia de calefacción, termostato, interruptor.
- [ ] Motor, ventilador, batería, pantalla digital.
- [ ] Cámara de combustión, válvula de gas, termómetro, filtro.
- [ ] Panel solar, inversor, batería, regulador.

## ¿Cómo se realiza una medición de continuidad?

> Desconectar la fuente de alimentación, configurar el multímetro en modo de continuidad, y conectar las puntas de prueba entre los puntos a medir.

- [ ] Conectar el multímetro a la corriente y medir la tensión entre dos puntos.
- [x] Desconectar la fuente de alimentación, configurar el multímetro en modo de continuidad, y conectar las puntas de prueba entre los puntos a medir.
- [ ] Utilizar un osciloscopio para observar las ondas eléctricas en el circuito.
- [ ] Medir la resistencia del circuito sin desconectar la fuente de alimentación.

## Si una plancha funciona pero no se logra la temperatura adecuada, nombre la causa, y cual es la solución.

> El termostato está defectuoso. Solución: Reemplazar el termostato.

- [x] El termostato está defectuoso. Solución: Reemplazar el termostato.
- [ ] La plancha está desenchufada. Solución: Conectar la plancha a la corriente.
- [ ] La resistencia de calefacción está sucia. Solución: Limpiar la resistencia con un paño húmedo.
- [ ] El cable de alimentación está dañado. Solución: Reparar el cable con cinta aislante.

## ¿Por qué se frena un ventilador y cómo solucionar?

> Causa: Acumulación de polvo o un motor defectuoso, falta de lubricación, internas dañadas, como rodamientos o el mismo eje, esto puede causar fricción excesiva y eventual bloqueo del ventilador. Fallo en componentes eléctricos, como el capacitor del motor, puede hacer que el ventilador no arranque correctamente o se detenga después de un corto tiempo.  Deformación del Buje: Con el uso y la exposición al calor, el buje puede deformarse, lo que reduce el espacio entre él y el eje. Esto provoca un bloqueo que impide que el ventilador gire. Solución: Limpiar el ventilador y verificar el motor. Limpiar y Lubricar: Limpiar cualquier residuo acumulado y aplicar un lubricante adecuado puede ayudar a restaurar la funcionalidad del ventilador. Reemplazar Componentes Dañados: Si se identifica desgaste en los bujes o ejes, es recomendable reemplazarlos para evitar futuros problemas.

- [x] Acumulación de polvo en las aspas. Se gasta el buje capacitor. Solución: Limpiar las aspas del ventilador.
- [x] El motor está sobrecalentado. Solución: Dejar enfriar el motor antes de usarlo nuevamente.
- [x] El cable de alimentación está dañado. Solución: Reemplazar el cable de alimentación.
- [x] El interruptor está defectuoso. Solución: Cambiar el interruptor por uno nuevo.
- [x] Deformación del Buje: Con el uso y la exposición al calor, el buje puede deformarse

## Realiza el diagrama eléctrico del ventilador y la disposición de las bobinas de un ventilador de tres velocidades.

![ventilador](/img/ventilador.webp)
![ventilador2](/img/ventilador2.webp)

> Ver imágen

- [x] El diagrama está arriba

## ¿Cómo medir continuidad de un ventilador?

> Desconectar el ventilador, configurar el multímetro en modo de resistencia, y conectar las puntas a los terminales de la bobina.

- [x] Desconectar el ventilador, configurar el multímetro en modo de resistencia, y conectar las puntas a los terminales de la bobina.
- [ ] Dejar el ventilador encendido y medir la tensión entre los cables de alimentación.
- [ ] Conectar el ventilador a una fuente de energía y observar si funciona.
- [ ] Utilizar un osciloscopio para medir la frecuencia del motor.

## ¿Por qué motivo un secador de ropa centrífugo no arranca?

> El blocapuertas está defectuoso o no cierra correctamente.

- [ ] El tambor está bloqueado por ropa atascada.
- [x] El blocapuertas está defectuoso o no cierra correctamente.
- [ ] La manguera de desagüe está obstruida.
- [ ] El motor está sobrecalentado.

## Nombra los componentes de un lavarropas semiautomático.

> Cesto, motor, bomba de desagüe, y panel de control.

- [x] Cesto, motor, bomba de desagüe, y panel de control.
- [ ] Termostato, resistencia, compresor, y filtro.
- [ ] Cámara de combustión, válvula de gas, y sensor de temperatura.
- [ ] Batería, inversor, y panel solar.

## Si un lavarropas semiautomático ajustamos el tiempo de lavado y el motor no arranca, menciona la causa y la solución.

> El temporizador está defectuoso. Solución: Reemplazar el temporizador.

- [x] El temporizador está defectuoso. Solución: Reemplazar el temporizador.
- [ ] La tapa no está cerrada correctamente. Solución: Asegurarse de que la tapa esté bien cerrada.
- [ ] El termostato está defectuoso. Solución: Reemplazar el termostato.
- [ ] La manguera de desagüe está obstruida. Solución: Limpiar la manguera de desagüe.
- [ ] Todo lo de siempre: el cable, etc...

## Nombra los componentes de un lavarropa automático.

> Motor, tambor, bomba de desagüe, y sensor de nivel.

- [x] Motor, tambor, bomba de desagüe, y sensor de nivel.
- [ ] Cesto, reloj temporizador, manguera de desagüe, y filtro de aire.
- [ ] Compresor, válvula de gas, y termostato.
- [ ] Batería, inversor, y panel solar.

## De que distintas formas el lavarropas manifiesta "ERROR"

> Todas son correctas.

- [x] Diferentes Códigos de Error
- [x] Señales Auditivas Algunos modelos emiten pitidos o sonidos
- [x] específicos como parte del sistema de aviso. Por ejemplo: Un
- [x] pitido puede indicar un error menor o que el ciclo ha terminado.
- [x] Dos pitidos pueden señalar problemas más serios, como fallos en el drenaje.
- [x] Luces Intermitentes Los lavarropas a menudo utilizan luces intermitentes para indicar errores. Por ejemplo: Una luz parpadeante puede señalar que hay un problema con el ciclo actual o un componente específico.
- [x] Mensajes en Pantalla.
- [x] Comportamiento Anómalo.

## Detalla la tabla de errores.

> Todas

- [ ] Error 4C: Problema de suministro de agua. Causa: Grifo cerrado o manguera obstruida.
- [ ] Error E20: Problemas de bombeo. Causa: Manguera de desagüe doblada o filtro obstruido.
- [ ] Error E7: La puerta no traba. Causa: Mal funcionamiento del blocapuerta.
- [x] Todas las anteriores.

## Detalla las conexiones en una placa de lavarropas automático.

> Electroválvula de llenado, motor, sensor de puerta, y bomba de desagüe.

- [x] Electroválvula de llenado, motor, sensor de puerta, y bomba de desagüe.
- [ ] Compresor, termostato, resistencia, y filtro.
- [ ] Batería, inversor, y panel solar.
- [ ] Cámara de combustión, válvula de gas, y sensor de temperatura.

## Realiza un circuito de comprobación de lavarropa.

![circuito lavarropas](/files/examenelectro/circuito_lavarropas.jpeg)

> Desconectar la lavadora, medir la continuidad del cable de alimentación con un multímetro, y verificar que llegue corriente a la placa.

- [x] Desconectar la lavadora, medir la continuidad del cable de alimentación con un multímetro, y verificar que llegue corriente a la placa.
- [ ] Conectar la lavadora a la corriente y observar si el tambor gira.
- [ ] Revisar el manual del usuario para encontrar códigos de error y seguir las instrucciones.
- [ ] Limpiar el filtro de agua y reiniciar la máquina.


## Nombra la causa de un lavarropa sin estabilidad en el centrifugado.

> Todas

- [ ] Ropa desbalanceada en el tambor.
- [ ] Falta de nivelación del lavarropas.
- [ ] Amortiguadores o resortes dañados.
- [x] Todas las anteriores.


{{< /quizdown >}}
