---

title: "[AUDIO][APUNTE] Taller de instalación y reparación de aires acondicionados (Clase 9) - Cortamos caños y lo pestañamos"
date: 2024-09-07T16:40:31-03:00
tags: ['AC']
---
### Video de la clase
https://m.youtube.com/watch?v=I5w-wKKC-mk

### O mirala en invidious
https://redirect.invidious.io/watch?v=I5w-wKKC-mk

### Audio de la clase 
https://youtu.be/Hm1F3omTxk8

### O escuchalo en invidious

https://redirect.invidious.io/watch?v=Hm1F3omTxk8

### O escuchá el audio en vocaroo
https://vocaroo.com/14eenFdJ8YLd


### Doble pestaña (está en el primer video) pero con audio
Acá usamos a nuestro favor la "rebarba", tiene que quedar el doble de espesor.

https://m.youtube.com/watch?v=-cT-RptpPQk

---

Vamos a usar una amordaza, un puente, un expansor, corta caños.    
El cobre es un material que se adhiere, el bronce con el cobre peor, por eso **nada que trabaje con gas refrigerante tiene teflón.** La cocina no lleva teflón.

Ponemos el caño en el pestañador en `1/2`.

En la **amordaza** cuando hacés la pestaña simple el caño tiene que sobrepasar el grosor de una moneda de 1 peso. Cuando hacés la doble pestaña no importa es sólo para poder martillarlo.

Tiene que ser de grosor una moneda de 1 peso porque si pones mas de una moneda de altura te va quedar muy grande la boca y cuando quieras poner la tuerca el caño no va a entrar dentro de la tuerca

Cuando hacés la pestaña la punta del caño tiene que mirar hacia el asiento.
![Punta caño](/img/9na_clase_aire2.jpg)

Así debería quedar la pestaña simple: 

![Boca](/img/9na_clase_aire.jpg)


Siempre la punta del caño va a favor del asiento, si no tiene asiento es porque va del otro lado.
