---
title: "Calefón"
date: 2024-11-04T13:04:16-03:00
tags: ['Marcelo']
---
Pierde agua porque es un eje con un orrín
hay que sacar tornillo de atras se intento usar llave tubo 8 pero no funcionó no podemos aflojar el tornillo de atrás 

Finalmente con una llave de boca vieja de 8 se pudo desarmar. 

Llave inglesa francesa, llave de tubo, llave de anillo. 

Ni se ve el orrin 

El orrin está entre el diafragma de agua y la válvula de gas existe un vástago(un eje) que empuja al abrir el agua para que encienda el gas. Ese eje (vástago) tiene orrin en los dos extremos.

Se usa el orrin porque el eje se mueve.

Para que sirve el orrin? Para que no pierda el agua 

No apreta afuera, el eje apreta porque adentro es chiquito pero le falta cuerpo al orrin.

Había orrin que entraban en el eje y también que apretaban pero afuera no porque son orrin finitos.

Vamos a poner cáñamo.

Vamos a tener que comprar uno nuevo, fuimos a comprar y tiene orrin pero ninguno de la medida que necesitamos.

Vamos a poner cañamo porque el orrin entra apretado, apretado adentro apretado afuera

Va a comprar orrin pero no encontró la medida.

Al final le pusimos mucho cañamo detrás del orrin, esto no tiene que moverse. El eje solo se mueve. 

![calefon](/img/calefon/IMG_20241105_095302077.jpg)
![calefon](/img/calefon/IMG_20241105_101018086.jpg)
![calefon](/img/calefon/IMG_20241105_102346372.jpg)
![calefon](/img/calefon/IMG_20241105_102417463.jpg)
![calefon](/img/calefon/IMG_20241105_102420650.jpg)
![calefon](/img/calefon/IMG_20241105_102423352.jpg)
![calefon](/img/calefon/IMG_20241105_102434507.jpg)
![calefon](/img/calefon/IMG_20241105_102739182.jpg)
![calefon](/img/calefon/IMG_20241105_102750675.jpg)
![calefon](/img/calefon/IMG_20241105_102753558.jpg)

