---
title: "Probar fuente alimentación de PC"
tags: ['reparacion']
---
Hacer un puente entre el cable verde y negro y medir con el tester en continua los diferentes voltajes.

>Para probar una fuente de alimentación ATX (de PC) sin conectarla a una placa madre, puedes puentear el pin verde con cualquier pin negro (tierra) del conector de 24 pines.
Pin verde (solo hay uno): es el `"PS_ON"`.
Cualquier pin negro (hay varios): son tierra `("GND")`.
Puedes usar un multímetro para medir los voltajes de los diferentes cables (amarillo = +12V, rojo = +5V, naranja = +3.3V, negro = GND).
