---
title: "Electricidad / Clase 85: [FOTO PIZARRÓN] Estuve ausente. Videos enviados al grupo: Trafo si o no en tablero de bombas. El rele termico. Leer una placa de bomba de agua. Y como limpiar un contactor que hace ruido."
date: 2025-11-03T17:36:25-03:00
---

Estuve ausente.

Fui la próxima clase y le saqué una foto al pizarrón.


![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrM5FfwUZuAEN3ytvGt3vYGHrNK5To7eoPuYts7cMhuG1kLgDn8ezQiU7ACOsk3PvmWDT3i8gMGk1JmLPFnPCqUSQ7pmzspofN6YM1S63nhfdU4BwJUzQIvJN5h_9LPji6ApfnQ23fDndCkyVIYMyJbSznKsFTVtXcYMhQzYBtNmpL73d2YMGGyMH_FXc/s4160/IMG_20251103_182803685.jpg)

Mirá https://cursoelectricidad.github.io/86clase.html en donde subí archivos enviados a través de WhatsApp.

---

Resubí los videos a YouTube porque Facebook es horrible de usar.

### Videos enviados por Profesor: 

Trafo si o no en tablero de bombas: [https://www.youtube.com/watch?v=IFZKViaZKCo](https://www.youtube.com/watch?v=IFZKViaZKCo) - [https://www.facebook.com/share/v/1A4v3tK7xN/](https://www.facebook.com/share/v/1A4v3tK7xN/)

El rele termico: [https://www.youtube.com/watch?v=ax_-Kt9x7gk](https://www.youtube.com/watch?v=ax_-Kt9x7gk) - [https://www.facebook.com/reel/1520938135569746](https://www.facebook.com/reel/1520938135569746)

Leer una placa de bomba de agua: [https://www.youtube.com/watch?v=ZfmGW8VyLYY](https://www.youtube.com/watch?v=ZfmGW8VyLYY) - [https://www.facebook.com/share/v/14REfSk4oTd/](https://www.facebook.com/share/v/14REfSk4oTd/)

### Video enviado por alumno: 

Contactor con ruido: [https://www.youtube.com/watch?v=Krx5T8di5BM](https://www.youtube.com/watch?v=Krx5T8di5BM) - [https://www.facebook.com/share/v/1K6dj5T6mC/](https://www.facebook.com/share/v/1K6dj5T6mC/)

#### Descargue los subtitulos de los 3 videos enviados por el profesor y le pedi a ChatGPT que me haga un resumen.

### **Relé térmico bimetálico**

* Función principal: proteger motores eléctricos contra sobrecargas.
* Partes principales:

  * **Pines de potencia**: se insertan en el contactor según el modelo.
  * **Bornes de potencia**: para conectar los tres cables hacia el motor trifásico.
  * **Contactos auxiliares**:

    * 95-96 → normalmente cerrado (NC)
    * 97-98 → normalmente abierto (NO)
  * Funcionamiento:

    * Si hay sobrecarga, el NC se abre y el NO se cierra.
    * Límite de corriente regulable mediante una **perilla**. Ejemplo: rango 7–10 A.
* **Botón de test**: permite simular una sobrecarga para verificar funcionamiento.
* **Botón de reset**: devuelve los contactos a su posición normal.

  * Puede estar en modo **manual** (H) → presionar para reset.
  * Puede estar en modo **automático** (A) → se rearma solo después de un tiempo.
* **Botón stop**: interrumpe momentáneamente el contacto normalmente cerrado.
* Algunos modelos permiten modificar la posición de los pines para adaptarse al contactor.

---

### **Placa de bomba**

* Información importante en la placa:

  * **Año de fabricación**: ejemplo, abril 2017.
  * **Modelo**: HF70A.
  * **Tipo de bomba**: centrífuga (tipo C).
  * **Caudal (Q)**: 50–300 L/min.
  * **Altura (H)**: máxima 38–39 m, mínima 25 m.
  * **Temperatura máxima**: 90 °C.
  * **Conexión eléctrica**: trifásica (3 líneas).
  * **Potencia**: 2.2 kW / 3 HP.
  * **Frecuencia**: 60 Hz.
  * **Velocidad**: 3450 RPM.
  * **Clase de aislamiento**: F (soporta hasta 155 °C).
  * **Protección IP**: IPX4 → protegido contra salpicaduras.
* **Configuración de borneras según tensión**:

  * 220 V → conexión en triángulo → 10.2 A
  * 380 V → conexión en estrella → 5.9 A
* **Armado de tablero de bombas**:

  * Uso de **flotantes y automáticos** para cisterna y tanque elevado.
  * **Tensión de seguridad**: 24 V mediante transformador (entrada 220 V → salida 24 V).

