---
title: "Examen final aires acondicionados"
tags: ['AC']
---
El examen tiene muchas preguntas que son FALSOS multiple-choice.

1. ¿Qué refrigerante conoce para aire acondicionado, ¿cuáles son sus presiones para cada tipo y que distancia de caño como mínimo deben tener?
2. ¿Qué formas de realizar un balance térmico conoce?
3. ¿Por cuál caño debo cargar refrigerante?
* Por alta
* Por retorno
* Por el capilar
4. ¿Con qué se mide la presión de un refrigerante y que escala conoce?
5. Para buscar una fuga de refrigerante: ¿qué debo tener en cuenta y como la realizo?
6. El evaporador se encuentra:
* En la unidad exterior
* En la unidad exterior
(Acá fue un error del examen y hubo que escribir manualmente en la unidad interior)
7. Al instalar un equipo ¿de qué forma deben estar los robinetes?
* Abierto
* Cerrado
8. Describa los procedimientos para la instalación de un aire acondicionado split.
9. Si conecto un aire acondicionado split y no me da ninguna señal que tengo que revisar.

10. En un aparato con refrigerante 22 tengo una presión de 35 lbs. ¿Qué debo hacer y en uno con refrigerante R-410? (Así redactaron la pregunta les falta practicar hacer preguntas a los profes). Yo escribiría la pregunta de la siguiente forma: 
10. ¿Qué debo hacer si tengo un aparato con refrigerante R-22 con una presión de 35 lbs. y como se diferencia en el caso de que el refrigerante sea R-410?

11. Si en una unidad condensadora arranca solo el forzador, ¿qué debo revisar?
12. ¿Cuáles son los componentes de una unidad condensadora y qué función cumplen?
13. ¿Por qué causa se congela la unidad evaporadora?
14. Si cae agua del evaporador, ¿cuál puede ser el problema?
15. Un equipo de 6000 frigorías. ¿De cuánto es el capacitor de marcha que debe llevar?
16. ¿Cómo me doy cuenta si no tengo una etiqueta que lo distinga, de qué tipo de refrigerante es un aire acondicionado?
17. Marque el diagrama correcto. (Ese lo vas a tener que mirar acá) 
![diagrama](/files/aires/linea_arranque_trabajo3.jpg)
18. Dibuje un diagrama de conexiones de una unidad condensadora con capacitor combinado.
19. Describa el procedimiento que hay que realizar en el caso que un equipo no tenga refrigerante.
20. Detecte en el siguiente esquela la línea, arranque y trabajo. 
![diagrama](/files/aires/linea_arranque_trabajo2.jpg)

---

1. Marque la escala de presión correcta utilizada en refrigeración
* Kg/cm2
* ° c
* Psi
* BTU

Tache los incorrectos:   
Un equipo con R-22 la presión es de 128 lbs, 57 lbs, 44 lbs.

2. Para realizar un vacío la manguera del manovacuometro se conecta en el robinete de baja o alta?
3. Calcule las frigorías de:
Una habitación de 4mts x 5mts x 4mtsde alto como máximo 15 personas.
4. Un equipo de 6000 watts a cuántas frigorías equivale?
5. Indique línea, arranque y trabajo (sacar captura)
![examen](https://imlauera.github.io/files/aires/linea_arranque_trabajo.jpg)
6. **PREGUNTA ELIMINATORIA** Dibuje un diagrama con capacitor combinado y un diagrama con capacitor individual.
7. ¿Cómo me doy cuenta si no tengo una etiqueta que lo distinga, ¿de qué tipo de refrigerante es un aire acondicionado?
8. Describa los procedimientos para la instalación de un aire acondicionado split.
9. Si conecto un aire acondicionado split y no me da ninguna señal. ¿Qué tengo que revisar?
10. Cuáles son los componentes de una unidad condensadora y qué función cumplen?
11. Si en una unidad condensadora arranca solo el forzador, ¿qué debo revisar?
12. ¿Por qué causa se congela la unidad evaporadora?
13. Si cae agua del evaporador, ¿cuál puede ser el problema?
14. Describa el procedimiento que hay que realizar en el caso que un equipo no tenga refrigerante.
15. Describa como recuperar refrigerante.
16. ¿En qué caso va una plaqueta universal con relay?
17. ¿Cuáles son los beneficios de un SPLIT inverter?
18. ¿Cada cuánto para un aire inverter?
19. ¿Cómo verificar el estado de un motocompresor inverter?
20. ¿Qué diferencias hay entre un aire acondicionado inverter y un convencional?

---

##### Preguntas de exámen que tiro en clase:

1. Tenés que saber la tablita de frigorías y a que capacitor de motocompresor y forzador se relaciona. Acá está la tablita: https://imlauera.github.io/post/examenes_aires_acondicionados/

2. Dibujar placa por pulsos y placa por relay con TODAS las conexiones, ventilador exterior, interior, capacitores, válvula inversora, etc.

3. Cuándo se congela el caño de alta y cuando se congela el caño de retorno(baja es lo mismo). 
4. Diferencia inverter y convencional.
5. Precauciones que hay que tener con el inverter.
6. Como buscar pérdida (fuga) y presurizar un equipo. (Se hace con nitrógeno, hay un tipo que puso que se hacía con oxígeno y lo desaprobó solo por eso)
7. Como conectar motocompresor, capacitor y la placa. Común = neutro??
**Errores del examen al conectar placa**: En COM ponen la línea y en ON ponen el NEUTRO,  **está mal**: se pega el relay y queda en corto.

8. Calcular frigorías.
9. Dibujo conexión capacitor simple y compuesto toman.
10. PSI = libras por pulgadas cuadradas.
11. Recuperación de refrigerante.
12. ¿Cuándo se debe hacer Trampa de aceite?
Si se debe instalar un equipo en donde la unidad condensadora es mucho más alta que la unidad evaporadora llegando hasta 3 metros de alto, se debe utilizar una trampa de aceite, la trampa de aceite se hace en el caño de succión, retorno, línea de gas.
**Está mejor explicado acá: https://imlauera.github.io/post/examenes_aires_acondicionados/**
13. ¿Cuál es la diferencia entre R-22 y el R-410?
14. Trato con el cliente: es recomendalbe pasar el presupuesto de mano de obra y los materiales por el otro.
La alimentación eléctrica al equipo no incluye la instalación eléctrica de la unidad no puedo instalar un equipo y también hacer el toma corriente, soy técnico en refrigeración no electricista, tenemos que hacer otro presupuesto para lo que es instalación eléctrica y por ende es otro tipo de trabajo, los clientes no quieren reconocer.
15. Balance térmico: saber si el equipo es el adecuado para el ambiente haciendo el cálculo explicado. Y habla sobre el lugar específico de como ubicar el equipo a 10 centímetros mínimo del techo y 20 en el caso de que esté a una pared lateral. Instalar siempre aprovechando lo largo de la habitación. Tenes que saber si multiplicar por 60 o por 200 dependiendo la altura, etc.
16. Las 4 posiciones del swing: El swing tiene 4 posiciones vamos a ver que en el pin tiene 7 y los cablecitos de su motorcito swing tiene 6. Si yo tengo 6 en el swing y en placa me falta 1 al neutro.
17. Identificar línea, arranque y trabajo: La línea siempre está solo. El trabajo está acompañado del neutro. Y el arranque está conectado al capacitor sin el neutro. El capacitor está entre trabajo y arranque.
18. Marcar lo que corresponde: Por cuál medimos el refrigerante? En el caso de correcto explicar su respuesta
* Capilar
* Retorno
* Válvula inversora
* Ninguna es correcta
Respuesta correcta: es ninguna es correcta por el robinete, el robinete es la única manera de medir la presión. Al menos que sea un aire de ventana y se tenga que colocar una válvula de servicio.
19. Identificar cuál de los diagramas son correctos del ciclo de refrigeración. Método de compresión en uno circulaba al revés y en el otro circulaba bien.
Alumno: puede ser capciosa la pregunta porque en un frío calor se invierten los circuitos.    
Profesor Enzo: **Si el diagrama no tiene válvula inversora, vos sos el técnico y tenés que saber cuál es el correcto. Si está el dibujito de la válvula inversora ambos sistemas son correctos**. Y en la fila 2 ambos diagramas eran correctos, en la fila 1 solo el 1ero.
20. Definición capacitor dual: La capacidad que tenía el capacitor de poseer dos capacitores en uno, uno para el forzador y uno para el motocompresor y un borner en común.
21. ¿Por cuál caño debe ingresar refrigerante?
22. Cuando tengamos que cambiar un robinete o necesitamos cambiar una válvula inversora el refrigerante se va a perder todo. Al menos que la reparación sea en el evaporador.
23. Qué puede ser si al enchufar no da señal? Revisar la pila de control está mal porque todos los equipos se pueden prender sin control. Lo primero que tenés que revisar es la alimentación y si hay alimentación hay que revisar si llega alimentación a la placa.
24. Ciclo de refrigeración: indicar cuál diagrama es el correcto y cuál el falso. (Explicado acá: https://imlauera.github.io/post/examenes_aires_acondicionados/
25. Saber pasar frigorías a watts y a BTU y a tonelada.
26. PSI = libras sobre pulgadas al cuadrado. El de vacuómetro es de mercurio.
27. Hay que tocar el sensor y ponerlo a 16 para que arranque más rápido el motocompresor.
28. Practicar constante, balance térmico, introducción refrigeración, amoníaco, **transferencia de calor**.
29.  Hay 3 formas de transferir calor: conducción, convección, radiacción: por medio de ondas electromagnéticas.
30. Memorizarse tabla de frigorías, amper, capacitor motocompresor, capacitor forzador.

31. En un ambiente de 5 metros por 4 metros por **metro** de alto donde va a haber 15 personas como máximo, ¿cuántas frigorías necesita para llegar a la temperatura deseada?

Respuesta: Ellos no sabían como colocar, no es un error. Le dimos a elección para que ellos coloquen la altura que ellos querían y en base a eso corregíamos si hacían bien.
**Si hacían por 2 metros o 2,50 metros no les iba a dar. La constante si era por menos de esa altura, entonces la constante debería ser 200 si superás eso tiene que ser por 60. La constante depende de la altura.**

32. Si tenemos un ambiente para refrigerar 8 x 5, ¿de cuánto BTU necesita ser mi equipo?
No queremos el resultado en frigorías. Ahí tenemos que todo este cálculo en frigorías y luego pasarlo a BTU. Para obtener el BTU tenés que multiplicarlo por 4.


---

#### Otro modelo examen:

https://imlauera.github.io/clase23_aires_adicional/


---

**Examen práctico**

Acostumbrarse a colocar pinza amperométrica examen práctica.
Insertá la foto del tablerito porque hay que aprender a conectar ese.

Una placa vale 50.000 pesos. Es recomendable comprar una placa porque en el examen tenemos 15 minutos para armarla y desarmarla. Tenemos 2 horas de clase y vamos a ir pasando de a 4 independientemente, vamos a tener 1 equipo para cada uno, todo desarmado.

**Estos ya son agregados por mi que creo que son importantes.**
1. Como verificar motocompresor dañado.
2. 1 f = 4 BTU. 1w = 0,86f

**Tendrás que conectar esta placa a pulsos**   
![placa a pulsos](https://imlauera.github.io/img/aires/clase21_aires2.jpg)
![placas](/img/claseaire13/IMG_20241005_112429534.jpg)
  
**Tendrás que conectar esta placa a relay**   
![placa relay](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi9cXFMwS4THR17T6M6bDqdrKtBvb-2-VSGsRAltVEEmxup1KLz5jf4vkXBmm4XZ09ZVb-jpeDEu49bLk79pW2z9sWopT5RhB30XXdxg9BppcUgOnu_9wHoHeJlCK0PtQFz2XZ2-ULvKfgnR6F4b4CNMHaN_4SehpDcCSxPj21zq9HJd-XkrMIc1WhOiA/s4160/IMG_20241207_113910741.jpg)
![placa relay](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrWKWhbkyHKc5K4hmOz3N80tsI5tnpjxpmuSEqps1M_VjUcMlkSrNF9XoeWJUdskO_x5fr-iZle5btxz8BvuQLAxVIqwhnTdOVkHZoH1ZD9-xGLJN1jvm8G61ytGDZv5W_4bZujiizR9Dhz16jWNU-A6w9hDc7gsS-G3HebXgy1R6SNw7SF7eSvNK3IOI/s1280/IMG-20241130-WA0009.jpg)
![placa relay](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2ZAOv_r7ClOCcHVhsXxDGJKxAfheatvANvVG1IVXs4L2kA4TYkoSh1fxgv-G3j8-4Q4IHIR9Um3QawqLyxkouDy-HqFFKH7xY9kC7b4Oxj__didAPdvGJVO9vjvU0e0nSaz05pN02oQevPhSsCDOicvqESHxP33YvcDpAdhTdzblzqOnbua-QSWN1wpc/s4160/IMG_20241130_104257039.jpg)
![placa relay](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRgBHrB7mzms_2XVDD9RvZk-TUrDcGYj9AUI9TETP_Nho-h9ZbbMuAOJD0hgW8UBDA0K5eFO7EhUDS5eaIOV5ULt7pJO8-6B-0vJ90bqT_wpTqhp5w02Ka0Bt0ecL9RVRNgNo_2D8OASkE3DIHw0EmGrNProqi1NUCDg-hVvTpqc5V6c8q-s3P5LMXjG0/s4160/IMG_20241130_104307246.jpg)
![placa relay](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8ytVof59s38GKVuJh6jc1mkKiDZxbsxMzjzcQRSzRFN_jOmTGwenf6uQYSRSwPVuXfSmimine7EYZe9kTlUERZjOhtg4OBqavYR_ub-z0qnsRCQCm84fFa9cBN-lTSIBoBkITGnRMGWSDJ0mSjp7BLSLerIHd4HGQ7_d0jolCcBR0sy_Ftw2KyZDsWLU/s1280/IMG-20241130-WA0012.jpg)


**Diagrama placa relay:**   
![diagrama relay](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi9cXFMwS4THR17T6M6bDqdrKtBvb-2-VSGsRAltVEEmxup1KLz5jf4vkXBmm4XZ09ZVb-jpeDEu49bLk79pW2z9sWopT5RhB30XXdxg9BppcUgOnu_9wHoHeJlCK0PtQFz2XZ2-ULvKfgnR6F4b4CNMHaN_4SehpDcCSxPj21zq9HJd-XkrMIc1WhOiA/s4160/IMG_20241207_113910741.jpg)

![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGjdpnAN-Bt-kv22ykfOd85EgM2UGBteXqY7VxSBcJHCggN0-L4Rn9Lq3QacIZMUFs0hEKYGpbt5-Te0E3g_Im5o1xuLxxIej3I_nCe15tHWqTBVHTyW5wP35kFx5DdP5IlsthdWlkmw01LhxO2m3wuny0mpfq_ZnXArlNXRYlsNFrueLYT0L7-PfZWAA/s4160/IMG_20241214_092332444.jpg)

![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6oSGZg5f_XrJQ6LKDxgpGJfHl85BZJnsDHvV9w74GUdHSHMfElPpdQSHUVFZd-PG59IYsu7okOJT-LQryLZegn4V9k_q6PDQznpkhWaHyrG3ab3QBdtad-fUjUuhnEnfP2RBN4RnyaSp11Ra2bTnMnn3VQsvAsHUd0-rRaKU6IgehQhW99RBJ_NcyWEk/s4160/IMG_20241214_091540649.jpg)

![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhy6981PQilqthSm_34bYwrvyMmn6u0h-ma_BJIKxBzBJ6aXD4Mzfz6XcFALGr9fRy9faj4Ao4NLSV_HoZkR-v79qetSDpAU1hcSaIzkqtw2dtdWyxd1_rpmkhk0lYh5s7SG6UV7c8D1CrQwL-IEEp1ssrMtWVE-_hu9d3y_Us_DgSxmekrckIMmc1f-0/s1280/IMG-20241130-WA0014.jpg)

![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhtE2pYVODb22bzbS39Lt3wwj_zpkk1j3Sp5NUHIYNDjNSKnK77dka_OlyAvQwkz3mWJab7R84L0_duzYgQKkHFIfJVL_JLrpVIQhsrEOzlNpaMPMBfyPknIBKWgKQSO79MtTyvVViOGwYDSQHd_i-7_cTH-90UT3D5GOuneRneKvGg38sU1psnORShto/s1280/IMG-20241130-WA0001.jpg)

![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgs_NjKJ-PSjAGY0bPQAVyh3cs3fhzk064MJEBUarOJe8NCUK2qv6h3nCvIRb2HEWO8fOHhHFLfyFYS1l2Chwl7btKxj8LDcwFRyQRGQJ5NlnzzR2mBSWJcgx6CRe64Z8p6iemjhYueRIIxIHIH_ZxN6g0FJcMzrTBOEXya0GCyXNm_5miJTQIYWbw30Vo/s4160/IMG_20241207_101327986.jpg)

![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj37PVmP0t-OW0Kflv_N1MVlW6gW8euYIJ-W4QCvqn7zQVS64UfLTb5Z0w1rnA7JB4djWXvA3e6KMtelBMGEAvuMqIucMaVwyxYeEw_hWxqPNG_qWyfU0HbW0fxzZj-j_Ra1TG-ooz2NwfPJdEfGOELOjsiN5m9wxXnWubsbHLA5eHhBwurMxNEOFI_-eM/s4160/IMG_20241207_101322599.jpg)

![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6oSGZg5f_XrJQ6LKDxgpGJfHl85BZJnsDHvV9w74GUdHSHMfElPpdQSHUVFZd-PG59IYsu7okOJT-LQryLZegn4V9k_q6PDQznpkhWaHyrG3ab3QBdtad-fUjUuhnEnfP2RBN4RnyaSp11Ra2bTnMnn3VQsvAsHUd0-rRaKU6IgehQhW99RBJ_NcyWEk/s4160/IMG_20241214_091540649.jpg)

![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGjdpnAN-Bt-kv22ykfOd85EgM2UGBteXqY7VxSBcJHCggN0-L4Rn9Lq3QacIZMUFs0hEKYGpbt5-Te0E3g_Im5o1xuLxxIej3I_nCe15tHWqTBVHTyW5wP35kFx5DdP5IlsthdWlkmw01LhxO2m3wuny0mpfq_ZnXArlNXRYlsNFrueLYT0L7-PfZWAA/s4160/IMG_20241214_092332444.jpg)

![tablero](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgF4dDnITF9OgK3pEk66plVIwJOrSQ5ZXXHKJfzFD6JJNl4rgPmMjk3ZkBmIBuxboboKvobI4l3DXDOfxdpt8dDNnwSpjM8AavOUPNUc4EJjBqyFURGCGzU2d7E6BLWgUwvqE4Z4gLill1bagax1g-kEAk6c7CE4lQrnRZNLWMO1g9u2BVv_ou49D2uHnI/s3264/IMG_20241116_103711563.jpg)


