---
title: "Gentoo basic installation"
date: 2023-11-29T08:39:16-03:00
tags: ['gentoo','install']
categories: ['linux','installation']
---

Siempre poné el comando `time` al inicio de emerge y usá `su` es más conveniente que escribir sudo cada vez.

Si queres bluetooth no te va a alcanzar con instalar
bluez bluez-tools tenes que activar las banderas de systemd
 en /etc/portage/make.conf aunque diga que están explícitas
 supongo.

**Actualización**: Este fue mi error. Instalé bluez de la 
siguiente manera.

```bash
emerge -avG bluez y no tenía la bandera systemd activada
```

cuando lo instalé así

```bash
emerge -avg bluez me instaló el binario con la bandera systemd activada :)
Y pude ejecutar
systemctl start bluetooth
```

---

```bash
[gentoo@tux ~]$ ls /lib/systemd/system/*blue*
/lib/systemd/system/bluetooth.target
[gentoo@tux ~]$ emerge -pv bluez
[binary   R   ] net-wireless/bluez-5.85-4  USE="cups mesh obex readline systemd* udev -btpclient -debug -deprecated -doc -experimental -extra-tools -man -midi (-selinux)
-test -test-programs" ABI_X86="(64) -32 (-x32)" PYTHON_SINGLE_TARGET="python3_13 -python3_11 -python3_12"
```

No tengo el service pero instalé bluez y bluez-tools.

Hice asi la instalacion.
Comencé instalando Gentoo OpenRC con binarios
pero no usé OpenRC y despupés seguí con esta XD.

NO USES LA MISMA PARTICIÓN DE EFI PARA INSTALAR
2 SISTEMAS OPERATIVOS OS-PROBER NO DETECTA BIEN.
Y SI NO DETECTA BIEN VAS A TENER QUE GENERAR
EL GRUB CON MKCONFIG DESDE GENTOO COPIAR LA CONFIGURACION
A A /etc/grub/40_custom VAS A TENER QUE BORRAR
EL MENUENTRY QUE USE EL KERNEL DE ARCHLINUX (VMLINUZ)
Y VAS A TENER QUE QUEDARTE CON EL MENUENTRY DE AVANZADO
QUE USA EL KERNEL DE GENTOO (kernel-6.18.9-gentoo-dist)
Y CADA VEZ QUE LO ACTUALICES VAS A TENER Q HACER ESO xd




Para instalar rápido usá binarios y quiet `emerge -qavG`

Yo hice la instlación de binarios de `gentoo_openrc`
y instalé `emerge -G gentoo-kernel` no instalé el 
`gentoo-kernel-bin` no funcionó.

TENES QUE USAR `--binpkg-respect-use=n` para instalar
binarios sin respetar las USE FLAGS y `--autounmask-backtrack=y`.

```bash
emerge -aqvg --autounmask-backtrack=y --binpkg-respect-use=n jackett-bin
```

Observación: Intenté instalar jackett-bin pero me quedó
compilando wxGTK por un tiempo largo con `emerge -g jackett-bin`
luego cancelé e intenté `emerge -G jackett` pero no había binarios,
entonces lo que hice fue instalar el binario de wxGTK así:
`emerge -G wxGTK` y luego `emerge -g jackett-bin` (anteriormente
configuré el repositorio de binarios por defecto como está
en openrc gentoo). No entiendo por qué no tomó el binario
de wxGTK, por las flags (banderas) será?

```bash
arch / # emerge -avG x11-libs/wxGTK

 * IMPORTANT: 27 news items need reading for repository 'gentoo'.
 * Use eselect news read to view new items.

[binary   R   ] x11-libs/wxGTK-3.2.8.1-r2-10  USE="X gstreamer keyring libnotify lzma opengl sdl spell tiff -curl -debug -doc (-pch) -test -wayland -webkit" ABI_X86="(64) -32 (-x32)"

Would you like to merge these packages? [Yes/No] ^CInterrupted.
arch / # emerge -av x11-libs/wxGTK

 * IMPORTANT: 27 news items need reading for repository 'gentoo'.
 * Use eselect news read to view new items.

[ebuild   R   ] x11-libs/wxGTK-3.2.8.1-r2  USE="X libnotify lzma opengl sdl spell tiff -curl -debug -doc -gstreamer* -keyring* (-pch) -test -wayland -webkit" ABI_X86="(64) -32 (-x32)"

Would you like to merge these packages? [Yes/No]

```





## Usé el USE FLAG (agregué xinerama para el dwm)


```bash 
USE="dist-kernel X -wayland -gtk -qt5 -gnome -kde minimal xinerama"
```

### Este comando me tomo 8 horas por aproximadamente en una netbook del gobierno G5.
```bash
emerge --quiet yt-dlp mpv irssi net-fs/samba imagemagick tmux
```

## Audio: no uso pipewire sino me da problemas.
```bash
esotericwarfare@conectargentoo ~/Videos $ sudo emerge media-sound/pulseaudio-daemon alsa-plugins jack2
```

---

Importante: All I'm saying is that if you install software that's big and bloated Gentoo is gonna punish you, unless you have a very powerful PC or use binaries.

---


Esto son los paquetes que instalé por el momento, sin Xorg solo wayland. Sí uso fish y qué?
La verdad es que Gentoo es un meme pero a mi me divierte.

Recién me estoy iniciando lejos de ser un experto. Use systemd con ext4, la mayoría de usuarios de gentoo no usan systemd ni ext4, usan xfs con openrc creo. 

Aca estan los pasos que segui:

De acá me bajé minimal installation CD: https://www.gentoo.org/downloads/ lo puse en un pendrive ejecutando `dd if=...iso of=/dev/sdb status=progress bs=1M` y lo boote pero podés instalar gentoo desde cualquier distro de linux siempre y cuando no sea esa partición en donde quieras instalarlo.


```bash
loadkeys es # Teclado en español de españa (no uso el de argentina)
fdisk -l
```
Hacemos el particionado con `cfdisk /dev/sda` o usando `fdisk /dev/sda`.

Explicación sobre MBR(DOS) y GPT : https://youtube.com/watch?v=Ch9f7i0hj90 Basicamente si tenes un disco duro de mas de 3 teras usa GPT pero si es de menos usa DOS, para UEFI tenes que usar GPT.

**Crea una particion de efi de por lo menos 300 megas, otra de swap de 4gb, y el espacio que sobra para ext4**

**Si no lo quieren hacer con cfdisk lo pueden hacer con fdisk de la siguiente manera:**                          

##### uefi (gpt)
```bash
g (gpt disk label)
n
1 (partition number [1/128])
2048 first sector
+300M last sector (boot sector size)
t
1 (EFI System)
n
2
default
+4G
t
2
swap
n
3
default (fill up partition)
default (fill up partition)
w (write)
```

#### Formateo, montado de particiones e instalación base (usando UEFI)
```bash
mkfs.ext4 /dev/sda3 (root partition)
mkswap /dev/sda2 (swap partition)
mkfs.fat -F 32 /dev/sda1 (efi partition)
mount /dev/sda3 (root_partition) /mnt/gentoo
mount --mkdir /dev/sda1 (efi partition) /mnt/gentoo/boot
swapon /dev/sda2 (swap_partition)
links https://gentoo.org/downloads/mirrors
```

##### Por ahora uso systemd
```bash
South America -> AR ->  [url]https://gentoo.zero.com.ar/gentoo/[/url] -> releases -> amd64 -> autobuils -> current-stage3-amd64-desktop-systemd/ -> stage3-amd64-desktop-systemd-20250406T165023Z.tar.xz -> descargá y guardalo 
```

##### Descomprimí y borralo.

```bash
tar xvf stage*
rm stage* 
genfstab /mnt/gentoo > /mnt/gentoo/etc/fstab
```

#### Configurá las dns (No uses las de personal ni claro porque bloquean todo si me creen tirale un ping a thepiratebay.org o a librefutbol.su)
```bash
cp --dereference /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc
cd /mnt/gentoo
arch-chroot .
nano /etc/portage/make.conf
ACCEPT_LICENCE="*"
MAKEOPTS="-j3" # Sirve para optimizar el tiempo de compilacion sugieren: numeros de núcleos+1
ln -sf /usr/share/zoneinfo/America/Buenos_Aires /etc/localtime
hwclock --systohc
nano /etc/locale.gen y descomentá en_US.UTF-8 UTF-8 (es el idioma del sistema operativo a mi me gusta en ingles)
locale-gen
echo "LANG=en_US.UTF-8" > /etc/locale.conf
echo "KEYMAP=es" > /etc/vconsole.conf
```
##### Mirá en el directorio /usr/share/consolefonts/ para ver tus letras disponibles
```bash
echo "FONT=latarcyrheb-sun32" >> /etc/vconsole.conf
echo "gentoo" > /etc/hostname
```

#### Agregá o reemplazá
`nano /etc/hosts`    
```bash
127.0.0.1       localhost
::1 localhost
127.0.0.1       gentoo.localdomain        gentoo
```
#### Cambiamos contraseña root y sincronizamos
```bash
passwd 
emerge-webrsync
echo "America/Buenos_Aires" > /etc/timezone
emerge --config sys-libs/timezone-data
```

#### Esta linea compilara todos estos paquetes
Mejor si usás el repositorio de binarios con la opción `-g` explicado más abajo.

### Si queres usar xorg con xinitrc y dwm
```bash
[gentoo@tux portage]$ cat /etc/portage/package.use/dwm 
x11-wm/dwm savedconfig
[gentoo@tux portage]$ cat /etc/portage/package.use/st
x11-terms/st savedconfig

Poné `dwm -e tmux` en la configuración de dwm: `/etc/portage/savedconfig/x11-wm/dwm`

sudo emerge -va x11-base/xorg-server xinit st dmenu xterm # Actualmente estoy usando kitty en vez de st porque soporta imágenes usando chawan 
sudo emerge -vaqG x11-base/xorg-fonts
sudo emerge -G xfontsel
sudo emerge -G terminus-font

Agrega a /etc/portage/savedconfig/x11-terms/st-0.9.3

monospace:size=20

Fijate de escribir bien el savedconfig x11-terms/st savedconfig si escribis x11-wm/st no te va a funcionar XD

Luego etc-update o dispatch-conf

eix x11-terms
sudo emerge -qav x11-terms/st

fc-cache -f -v
fc-list
sudo emerge x11-libs/libXft
xfontsel

sudo emerge media-fonts/dejavu
EN LA GUÍA DE INSTALACIÓN DE ARCHLINUX ESTÁ COMO CAMBIAR LA DISTRIBUCION DE TECLADO (sudo vim /etc/X11/xorg.conf.d/10-keyboard.conf)
echo "x11-wm/dwm savedconfig" | tee  /etc/portage/package.use/dwm
sudo emerge -va dwm
sudo vim /etc/portage/savedconfig/x11-wm/dwm-6.5 # Cambia tu configuracion generalme cambio el Mod1Mask a Mod4Mask (tecla Windows)
sudo emerge -va dwm
```

Si usás Kitty desactivá el sonido de campana:
```bash
vim .config/kitty/kitty.conf
enable_audio_bell no
```

#### Para poner la HORA XD en la barra de arriba de dwm:
```bash
sudo emerge -va xsetroot
```
##### Agregá a tu `.xinitrc`:

```bash
while true; do xsetroot -name "$(date)"; sleep 1 ; done &
exec dwm
```

#### Esa configuración es muy básica lee todo esto XDD: https://wiki.gentoo.org/wiki/Dwm

INSTALÁ KEYNAV ASÍ PODES MANEJAR EL MOUSE CON EL TECLADO (VIM KEYBINDINGS)
```bash
mkdir tools
cd tools
git clone https://github.com/jordansissel/keynav
sudo emerge x11-libs/cairo x11-libs/libXinerama x11-misc/xdotool
make
sudo make clean install
```


Si querés tener íconos tenés que **COMPILAR UN PARCHE XDDD**.


#### Saber que banderas usa un programa

```bash
emerge --info falkon
sudo emerge -va app-portage/gentoolkit
equery uses dwm

```

##### Para saber qué paquetes usan una bandera

```bash
[gentoo@tux ~]$ equery h eglfs
 * Searching for USE flag eglfs ...
[IP-] [  ] dev-qt/qtbase-6.10.1:6/6.10.1
[gentoo@tux ~]$ 
```



### Ahora instalá todos estos paquetes (si usaste dwm borrá sway):
Para instalar OBS tenes que habilitar las banderas antes sino no funcionará cámara.

Actualización: No uses networkmanager usa wpa_supplicant con dhcpcd, netifrc y usa emerge --ask net-wireless/wireless-tools para tener el comando iwlist para escanear las redes.

```bash
iwlist wlan0 scan 
```

#### No me podía conectar a WiFis puntos de acceso con WPA TKIP y era porque está deprecado tenés que activar la bandera `tkip` en `wpa_supplicant`: 

```bash
tkip               : Add support for WPA TKIP (deprecated due to security flaws

[gentoo@tux ~]$ cat /etc/portage/package.use/wpa_supplicant
net-wireless/wpa_supplicant tkip
[gentoo@tux ~]$ sudo emerge -vaqg wpa_supplicant
[gentoo@tux ~]$ sudo systemctl restart wpa_supplicant dhcpcd
[gentoo@tux ~]$ sudo systemctl daemon-reload
[gentoo@tux ~]$ sudo wpa_supplicant -B -i wlp1s0 -c  /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
[gentoo@tux ~]$ sudo dhcpcd wlp1s0
```


---

OJO. Si instalás w3m sin imlib no vas a poder ver las imágenes en la tty.

Esta es la forma más rápida de hacerlo:
```bash
emerge -aqvg --autounmask-backtrack=y --binpkg-respect-use=n paquete
```

Para instalar netsurf con soporte framebuffer tenes que mirar las banderas primero (actualización NO NO FUNCIONÓ NO TENGO SOPORTE SDL)

```bash
equery uses netsurf
vim /etc/portage/package.use/netsurf
[gen2@tux ~]$ cat /etc/portage/package.use/netsurf
www-client/netsurf fbcon
emerge -agv --autounmask-backtrack=y --binpkg-respect-use=n netsurf
```

NO USES NETWORKMANAGER ES DEMASIADO BLOAT,
USA `WPA_SUPPLICANT` CON `DHCPCD`


```bash
emerge -va gentoo-kernel-bin grub networkmanager pipewire tmux fastfetch os-prober sudo fish sway wmenu foot alsa-utils firefox-bin mpv php apulse imagemagick sys-kernel/linux-firmware wpa_supplicant translate-shell dev-vcs/git hugo dev-python/pip wl-clipboard grim btop feh yt-dlp neomutt aircrack-ng falkon irssi w3m net-fs/samba vim links obs-studio gimp app-arch/unzip  app-arch/unrar net-im/pidgin net-irc/irssi-xmpp

```

Agregá `--autounmask-write` y luego `dispatch-conf`

NO USES NETWORKMANAGER ES DEMASIADO BLOAT,
USA `WPA_SUPPLICANT` CON `DHCPCD`

```bash
hwclock --systohc
systemctl enable NetworkManager
```

en mi caso cuando lo instalé no me detectaba todas las wifis (access point) tenía poco alcancé le pregunté a claude ai y ejecuté este comando y se solucionó:

```bash
iw reg get
sudo iw reg set AR
sudo modprobe -r rtl8723be && sudo modprobe rtl8723be ant_sel=1
echo "options rtl8723be ant_sel=1" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8723be.conf

```

## NO USES NETWORKMANAGER. Usá iw con wpa_supplicant

ip link set wlp1s0 up # ifconfig wlp1s0 up

sudo iw dev wlp1s0 scan

wpa_passphrase NOMBRE_RED PASSWORD >> /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

#wpa_supplicant -Dnl80211 -iwlp1s0 -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf



En algunos UEFI frameworks con fallas tenes que instalar el grub usando el parámetro --removable para instalar
el bootloader a la ubicación de respaldo “fallback” porque sino se borra sólo la entrada del efi.

`sudo grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot --removable`

Para que os-prober descubra otra particiones tenés que montarlo y en `/etc/default/grub` escribí `GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false`

```bash
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
echo "KEYMAP=es" > /etc/vconsole.conf
echo "FONT=latarcyrheb-sun32" >> /etc/vconsole.conf
```

Modifica sudoers opcional si queres sudo sin contraseña

sudo visudo

```bash
sudo systemctl enable gpm
exit
exit
reboot
```

#### Nos logueamos y creamos un usuario luego de bootear gentoo
```bash
useradd -m -g users -G video,audio,wheel nombre_usuario
passwd nombre_usuario # agregarle una contraseña al usuario
$ nmtui (para conectarse wifi)
vim /etc/sudoers y agregá tu usuario copiando la linea de root y sustituyendo root por tu nombre de usuario debajo de todo.
```

Y abrimos el entorno grafico ejecutando sway desde la TTY y con Tecla Windows+Enter abrimos una terminal llamada foot.

Ahora en `/usr/bin/firefox-bin` a la última línea agregá `apulse` (por el audio).


Listo.

## En Gentoo cada vez que instalás algo tenés que ir a leer la Wiki que te dirá las FLAGS más usadas.
#### Cuando configurás un profile Gentoo selecciona por vos un par de USE FLAGS, pero no es suficiente.
Por ejemplo leyendo OBS gentoo dice que las flags más comunes son: 

> For a standard streaming setup that uses a webcam, PulseAudio, has a NVIDIA graphics card and integrates with major streaming services one might add to `/etc/portage/package.use`:

```bash
YO NO USO PULSEAUDIO 

ACTUALMENTE LO USO ASI PORQUE NO TENGO NVIDIA (NVENC)
media-video/obs-studio v4l lua speex


media-video/obs-studio lua nvenc pulseaudio speex v4l 
```

###### Cuando agregás flags USE tenés que ejecutar
```bash
emaint --auto sync
emerge --ask --verbose --update --deep --newuse @world
```

###### Instalar ladybird: Primero googleá ladybird gentoo y fijate en que overlay está para agregarlo
```bash
sudo eselect repository enable 331
sudo emerge --sync && sudo eix-update && sudo eix lady
sudo emerge -va ladybird

sudo touch /etc/portage/package.accept_keywords/zzz_automask # si está masked
sudo emerge -va ladybird --autounmask-write --autounmask
sudo dispatch-conf # u 
sudo emerge -va ladybird 
```


###### Borrar un paquete
```bash
sudo emerge --deselect pkg
emerge --update --newuse --deep @world
sudo emerge --depclean
```

###### Configurá la hora
timedatectl set-ntp true

###### Agregá repositorio de binarios (ya viene agregado por defecto).
```bash
vim /etc/portage/binrepos.conf/gentoobinhost.conf
Agregá sync-uri (probablemente ya la tengas)
# getuto (si ya la tenías no necesitás esto)
sudo vim /etc/portage/make.conf
FEATURES="${FEATURES} binpkg-request-signature"
### Esto es para que siempre baje los binarios si es que los tiene. O sea no necesitas usar la opcion -G o g
EMERGE_DEFAULT_OPTS="${EMERGE_DEFAULT_OPTS} --quiet --getbinpkg --binpkg-respect-use=n"

sudo emerge --getbinpkg -vauDU @world
```
Para instalar un binario: `emerge -vag falkon` o si solo queres todos los paquetes binarios `sudo -vaG falkon`

##### Instalá lm-sensors
```bash
sudo emerge -vag lm-sensors
sensors
```


https://imlauera.github.io/post/como_configuro_la_hora_y_la_fecha_desde_internet/


# Actualizar.

Para actualizar todos los paquetes: `emerge --ask --verbose --update --deep --newuse @world`

```bash
sudo emerge --sync
sudo emerge -avuDN @world
``` 


Las noticias se leen con `sudo eselect news list` y `sudo eselect news read 1`


Si tu WiFi funciona lento: https://forums.gentoo.org/viewtopic-t-1075252-start-0.html
https://forums.gentoo.org/viewtopic-t-996692.html

https://reyabogado.com/us/what-is-wireless-regulations/

```bash
iw reg set AR # (codigo de tu pais)
```

Para ver cuanto tiempo te tardará compilar un paquete: 
```bash
sudo emerge -av genlop
genlop -tq www-client/falkon
```

O podes conseguir un valor estimado acá:
https://gentoo.linuxhowtos.org/compiletimeestimator/ 

O preguntale a ChatGPT.

###### Para instalar navegador chawan: 
```bash
git clone https://git.sr.ht/~bptato/chawan
sudo emerge -va nim libssh2
cd chawan
make
sudo make install
```
###### Agregar soporte de imágenes a chawan
```bash
mkdir ~/.chawan
vim .chawan/config.toml
[buffer]
images = true
[external]
copy-cmd = "wl-copy"
[siteconf.hn]
cookie = "save"
```

###### Duckduckgo desde la terminal
```bash
mkdir cli_tools
cd cli_tools
git clone https://github.com/jarun/ddgr.git
sudo cp ddgr /usr/bin/
```



###### Para ver key-bindings de chawan
```bash
mancha cha-config # Para ver diferentse parámetros de configuración
cha about:chawan
```


**Emerge comandos**:  https://forum.calculate-linux.org/t/comandos-emerge-de-portage-explicados/7932


#### Agregar repositorio pentoo (herramientas hacking):     
```bash
sudo emerge app-eselect/eselect-repository
sudo emerge eix
sudo eix-update
eix wifite # busca
sudo eselect repository list 
sudo eselect repository enable pentoo
cat /etc/portage/repos.conf/eselect-repo.conf
sudo emaint sync -a
eix wifite
sudo emerge -va wifite
```

###### Masked packages
```bash
sudo touch /etc/portage/package.accept_keywords/zzz_automask
sudo emerge -vag sys-kernel/linux-firmware --autounmask-write --autounmask
sudo dispatch-conf # u
sudo emerge -vag sys-kernel/linux-firmware
```
**Otra forma**:
```bash
echo ">=net-vpn/xxxvpn-3.16.6 ~amd64" > /etc/portage/package.accept_keywords/xxxvpn
sudo emerge -va xxx-vpn/xxxnpn
```

**Instalar OBS**: https://forums.gentoo.org/viewtopic-t-1150271-start-0.html
## NO USES PULSEAUDIO SI USAS WAYLAND NO VAS A PODER CAPTURAR LA PANTALLA, SI USAS FIREFOX-BIN TENES QUE INSTALAR APULSE Y EJECUTARLO ASI: APULSE /OPT/FIREFOX/FIREFOX
###### Tenés que usar pipewire y no instalar pulseaudio todas las aplicaciones que compilaste con pulseaudio las tendras que recompilar con pipewire
###### Matar servidor pulse audio
```bash
pulseaudio -k
```
###### Iniciar servidor:
```bash
pulseaudio -D
```


**Grabar pantalla con OBS**: https://old.reddit.com/r/swaywm/comments/xldx5c/how_to_record_in_obs_studio_in_sway/    

###### Momento clásico de Gentoo: Cuando instalé OBS no podía usar la cámara así que tuve que leer la Wiki:https://wiki.gentoo.org/wiki/OBS_Studio y habilitar las flags en `/etc/portage/package.use/obs`. Las nuevas banderas están en verde.

```bash
media-video/obs-studio lua nvenc pulseaudio speex v4l
```

**Ahora después de agregar las banderas emerge**: 
```bash
emerge -va media-video/v4l2loopback obs-studio
```

**Grabar video**: media-video/v4l2loopback-0.13.1

```bash
[I] atavistic11@netbook ~> cat /etc/portage/package.use/obs-studio
media-video/obs-studio pipewire screencast
[I] atavistic11@netbook ~> sudo emerge --ask --verbose --update --deep --newuse @world
[I] atavistic11@netbook ~> 
systemctl --user enable --now pipewire pipewire-pulse wireplumber
[I] atavistic11@netbook ~> dbus-run-session sway
systemctl --user restart pipewire pipewire-pulse wireplumber
```

https://wiki.gentoo.org/wiki/PipeWire#USE_flags

```
[I] atavistic11@netbook ~> cat /etc/portage/package.use/obs-studio
media-video/obs-studio pipewire
[I] atavistic11@netbook ~> cat /etc/portage/package.use/xdg-desktop-portal
gui-libs/xdg-desktop-portal screencast
[I] atavistic11@netbook ~> sudo emerge -va xdg-desktop-portal xdg-desktop-portal-wlr obs-studio
```


###### Instalar airgeddon
Al querer instalarlo tuve un problema de paquete bloqueado: 
```bash
net-misc/iputils[arping(+)] ("net-misc/iputils[arping(+)]" is soft blocking net-analyzer/arping-2.25)
```
Lo que hice fue agregar una `USE flag` al paquete de iputils y recompilarlo de la siguiente manera.
```bash
echo net-misc/iputils arping | tee /etc/portage/package.use/iputils
sudo emerge -va iptuils # Recompilo con la bendera arping (te aparece en rojo).
```


```bash
sicro@sicro ~ $ cat /etc/portage/make.conf
...
INPUT_DEVICES="libinput mouse keyboard synaptics"
USE="elogind -systemd swaybar wayland X xorg dbus wifi hwaccel jpeg git ssh threads persist postproc cups text bluetooth icu nss pulseaudio minizip -kde gui curl gnuplot opengl readline vulkan googledrive cairo egl pdf acpi alsa speex v4l lua screencast x264 npm gtk gtk3 -doc udev -networkmanager"
VIDEO_CARDS="amdgpu radeonsi radeon"
...

sicro@sicro ~ $ cat /etc/portage/package.use/obs-studio
media-video/obs-studio pipewire

sicro@sicro ~ $ cat .config/sway/config
...
exec gentoo-pipewire-launcher
exec --no-startup-id /usr/libexec/xdg-desktop-portal -r
...
I don't know exactly how I solved it, I called in the Sway config file xdg-desktop-portal-wlr instead of xdg-desktop-portal- and emerge Wireplumber and at the next boot it worked on OBS and Firefox. Discord still doesn't work but after months of trying to solve this I'm just gonna celebrate this and fix it later
```




###### Actualizar gentoo
We therefore recommend the following procedure for users:    
1. Sync your tree:    
```bash    
# emerge --sync    
```    
    
2. Perform a full world upgrade, e.g.:    
```bash    
# emerge -a -uvDU @world --keep-going=y    
```    
    
3. Perform a world upgrade again.    
    
4. Once complete, depclean:    
```bash    
# emerge -a --depclean    
```    

###### Actualizar un paquete en específico:
```bash
sudo emerge --update --ask yt-dlp
```

**Instalá asistente de inteligencia artificial**:    
```bash
git clone https://github.com/sigoden/aichat
cd aichat
cargo install aichat
cd ~/.cargo/bin/
./aichat - elegí deepinfra
```
Después lo podés agregar a tu PATH.


```bash
[I] esotericwarfare@jentu ~> cat /etc/portage/package.accept_keywords/obs
=media-video/obs-studio-31.0.3 ~amd64
sudo emerge -va obs-studio xdg-desktop-portal-wlr (para grabar pantalla)
```

###### Instalar gimp
```bash
sudo emerge -va gimp
```
###### Tiempos de compilación en una netbook con Intel(R) Celeron(R) N2806 (2) @ 2.00 GHz con 4GB de RAM y GPU integrada XD
### Ya no uso pipewire porque los paquetes binarios vienen todos con pulseaudio.
# Actualización: Ya no uso pulseaudio porque me consumía un montón de CPU volví a pipewire

```bash
#### Nuevo
[I] esotericwarfare@jentu ~> sudo qlop -t gentoo-kernel-bin grub networkmanager pipewire tmux fastfetch os-prober su do fish sway wmenu foot alsa-utils firefox-bin mpv php apulse imagemagick sys-kernel/linux-firmware wpa_supplicant translate-shell dev-vcs/git hugo dev-python/pip wl-clipboard grim btop feh yt-dlp neomutt aircrack-ng falkon irssi w3m net-fs/samba vim links obs-studio gimp

#### Viejo (pulseaudio)
[I] esotericwarfare@jentu ~> sudo qlop -t gentoo-kernel-bin grub networkmanager pulseaudio tmux fastfetch os-prober su do fish sway wmenu foot alsa-utils firefox-bin mpv php apulse imagemagick sys-kernel/linux-firmware wpa_supplicant translate-shell dev-vcs/git hugo dev-python/pip wl-clipboard grim btop feh yt-dlp neomutt aircrack-ng falkon irssi w3m net-fs/samba vim links obs-studio gimp

2025-04-07T02:02:57 >>> app-misc/fastfetch: 3′40″
2025-04-07T02:06:37 >>> sys-boot/grub: 23′26″
2025-04-07T02:35:49 >>> sys-kernel/gentoo-kernel-bin: 10′14″
2025-04-07T03:25:48 >>> net-wireless/wpa_supplicant: 7′11″
2025-04-07T03:57:13 >>> net-misc/networkmanager: 19′45″
2025-04-07T06:42:25 >>> sys-boot/grub: 23′47″
2025-04-07T07:06:13 >>> sys-boot/os-prober: 32s
2025-04-07T07:33:55 >>> app-admin/sudo: 8′46″
2025-04-07T07:52:44 >>> app-editors/vim: 7′02″
2025-04-07T08:30:04 >>> www-client/w3m: 4′57″
2025-04-07T09:31:03 >>> dev-vcs/git: 39′01″
2025-04-07T10:10:29 >>> www-apps/hugo: 31′11″
2025-04-07T11:10:14 >>> app-shells/fish: 36′51″
2025-04-07T12:07:29 >>> net-misc/yt-dlp: 6′18″
2025-04-07T12:22:02 >>> net-wireless/aircrack-ng: 14′28″
2025-04-07T13:33:16 >>> app-misc/tmux: 9′14″
2025-04-07T13:46:35 >>> media-video/mpv: 23′57″
2025-04-07T12:52:58 >>> dev-lang/php: 2:28:43
2025-04-07T14:17:35 >>> net-fs/samba: 2:04:19
2025-04-07T17:25:28 >>> acct-group/pipewire: 47s
2025-04-08T00:27:52 >>> media-video/pipewire: 31′01″
2025-04-08T03:11:44 >>> gui-wm/sway: 7′32″
2025-04-08T03:44:15 >>> gui-apps/foot: 2′43″
2025-04-08T04:10:18 >>> media-sound/alsa-utils: 4′37″
2025-04-08T04:56:09 >>> www-client/firefox-bin: 59s
2025-04-08T07:01:08 >>> www-client/firefox-bin: 2′37″
2025-04-08T10:17:36 >>> gui-apps/wmenu: 1′34″
2025-04-08T15:17:55 >>> www-client/firefox-bin: 1′19″
2025-04-08T17:18:24 >>> media-sound/apulse: 1′46″
2025-04-08T22:00:17 >>> media-gfx/imagemagick: 30′11″
2025-04-09T14:30:05 >>> sys-kernel/linux-firmware: 9′55″
2025-04-09T14:41:00 >>> net-wireless/wpa_supplicant: 12′09″
2025-04-09T17:15:01 >>> app-i18n/translate-shell: 45s
2025-04-10T04:54:49 >>> dev-python/pip: 1′02″
2025-04-10T07:41:13 >>> gui-apps/wl-clipboard: 4′15″
2025-04-10T09:51:02 >>> sys-process/btop: 10′50″
2025-04-10T10:07:54 >>> gui-apps/grim: 53s
2025-04-10T10:16:20 >>> media-gfx/feh: 1′10″
2025-04-10T15:10:11 <<< net-misc/yt-dlp: 30s
2025-04-10T15:12:54 >>> net-misc/yt-dlp: 2′37″
2025-04-12T17:19:43 >>> www-client/links: 7′59″
2025-04-13T10:33:57 >>> www-apps/hugo: 18′30″
2025-04-13T14:57:13 >>> www-client/firefox-bin: 1′09″
2025-04-13T17:01:45 >>> media-video/obs-studio: 1:01:06
2025-04-14T01:06:18 >>> media-gfx/gimp: 1:51:45
```

###### Intro to gentoo de Immolo
https://youtube.com/playlist?list=PLySnTFv9rBnSyQEw1RHSR3g-ZAowjegBm

Ahora bajate youtube-upload desde GitHub: https://github.com/tokland/youtube-upload y ejecutá el binario ;)


---

## Antigua guía.


Tiene que ser más grande que 5 gb la partición root
Crea una particion de efi de por lo menos 300 megas, otra de swap de 4gb, y el espacio que sobra para ext4

Si no lo quieren hacer con cfdisk lo pueden hacer con fdisk de la siguiente manera:

### Particionamiento
### bios legacy
```console
o (gpt disk label)
n
p
1 (partition number [1/128])
2048 first sector
+1G last sector (boot sector size)
t
swap (EFI System)
n
p
2
default (fill up partition)
default (fill up partition)
w (write)
```


#### uefi (gpt)
```bash
g (gpt disk label)
n
1 (partition number [1/128])
2048 first sector
+300M last sector (boot sector size)
t
1 (EFI System)
n
p
2
default
+4G
t
2
swap
n
p
3
default (fill up partition)
default (fill up partition)
w (write)
```

### Instalación
```console
mkfs.ext4 /dev/sda3 (root partition)
mkswap /dev/sda2 (swap partition)

mount /dev/sda3 /mnt/gentoo (no lo montes en /mnt o se romperá todo tu sistema)
swapon /dev/sda2 (swap_partition)
cd /mnt/gentoo
links gentoo.org/downloads/mirrors/
Public Mirrors -> releases -> amd64 -> autobuils -> stage3-amd64-musl.tar.xz -> download and save
exit links
tar xvf stage3-amd64-musl.tar.xz
mount -t proc none proc
mount --rbind /dev dev
mount --rbind /sys sys
mount --rbind /run run
cp -L /etc/resolv.conf etc/
chroot . /bin/bash -l
nano /etc/portage/make.conf
MAKEOPTS="-j8"

emerge-webrsync
emerge gentoo-kernel-bin grub neofetch
grub-install /dev/sda
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
passwd
exit
reboot

```
Done


#### Instalacion de Gentoo de DenshiVideo

https://m.youtube.com/watch?v=J7W9MItUSGw

cfdisk /dev/sda

Ya expliqué  la diferencia entre gpt o dos en el tutorial de archlinux.

Creá 3 particiones 100M, la mitad de tu RAM para el swap, y la otra partición con lo que sobra.

Verificá que se hizo bien con: lsblk
```bash
mkfs.fat -F 32 /dev/sda1
mkswap /dev/sda2
mkdir /mnt/gentoo
mount /dev/sda3 /mnt/gentoo
cd /mnt/gentoo
```

https://www.gentoo.org/downloads/

Elegí stage3 (openrc o systemd)

```bash
wget https://distfiles.gentoo.org/releases/amd64/autobuilds/20240811T170405Z/stage3-amd64-openrc-20240811T170405Z.tar.xz
tar xpvf stage3*.tar.xz --xattrs-include='*.*' --numeric-owner 
vim /mnt/gentoo/etc/portage/make.conf
MAKEOPTS="-j5"
## Busca los mirrors en Downloads(gentoo)
GENTOO_MIRRORS="https://ftp.linux.org.tr/gentoo/"
cp --dereference /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/
mount --types proc /proc /mnt/gentoo/proc/
mount --rbind /sys /mnt/gentoo/sys
mount --make-rslave /mnt/gentoo/sys
mount --rbind /dev /mnt/gentoo/dev/
mount --make-rslave /mnt/gentoo/dev/
### Cuando usas un medio de instalación que no es Gentoo:
test -L /dev/shm && rm /dev/shm && mkdir /dev/shm
mount --types tmpfs --options nosuid,nodev,noexec shm /dev/shm
chmod 1777 /dev/shm
ls -l /run/shm
chroot /mnt/gentoo /bin/bash
source /etc/profile
export PS1="(chroot) ${PS1}"
emerge-webrsync 
eselect news list
eselect news read 10 | less
eselect profile list
eselect profile set 5
emerge --info
### Flags/banderas.
emerge --info | grep ^USE
vim /etc/portage/make.conf
## La unica forma de sacarte alguna bandera es agregando un - en frente de la palabra.
En este caso dejaremos las flags por defecto
USE="" en el make.conf
### Actualizar todos los paquetes
emerge --ask --verbose --update --deep --newuse @world
ACCEPT_LICENSE="*"
echo "America/Buenos_Aires" > /etc/timezone
emerge --config sys-libs/timezone-data
vim /etc/locale.gen
### Agregá y guardá
es_ES.UTF-8 UTF-8
### Ejecutá
locale-gen
eselect locale list
eselect locale set 4
ln -sf ../usr/share/zoneinfo/America/Buenos_Aires
env-update && source /etc/profile && export PS1="(chroot) ${PS1}"
### Ahora configuramos el kernel.
emerge --ask sys-kernel/gentoo-sources
cd /usr/src/linux-6.10..
make menuconfig
### Otra opción es instalar el binario del kernel.
Podés elegir uno que tenga `systemd` o si te bajaste openrc tenés que usar la 2da opoción que sirve para cualquiera.
emerge --ask sys-kernel/installkernel-systemd-boot    
emerge --ask sys-kernel/installkernel-gentoo
emerge --sys-kernel/gentoo-kernel-bin
```
Ahora abrí otra terminal ejecutá:
```bash
sudo -s
cd 
chmod +x genfstab
./genfstab /mnt/gentoo
./genfstab /mnt/gentoo > /mnt/gentoo/etc/fstab
```
Luego seguí de la consola en donde tenías el chroot
```bash
vim /etc/fstab
Borrá todo menos /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sda3 y guardá
vim /etc/conf.d/hostname
hostname="Jentu"
vim /etc/hosts
Agregá tu hostname ahí
127.0.0.1 Jentu
passwd
vim /etc/conf.d/keymaps
es
vim /etc/conf.d/hwclock
emerge dhcpcd sudo screenfetch grub efibootmgr
### Cualquiera de estas dos formas funcionan, pero algunas computadoras tenés que agregar --removable al final.
#grub-install /dev/sda
#sudo grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot --removable
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
vim /etc/sudoers
Descomentá la linea %wheel ALL=(ALL) ALL
useradd -m -g users -G video,audio,wheel nombre_usuario
useradd -m -G users,video,audio,wheel -s /bin/bash nombre_usuario
passwd nombre_usuario
cd /
rm -rf stage3....tar.xz
exit
exit
### Desmontar todo
sudo umount -a

```



---
### Guía de IMMOLO
Booteá el CD de instalación de gentoo.

cfdisk /dev/sda 

gpt o dos (ya lo expliqué anteriormente en la instalación de archlinux)

Creá una partición de 1G (efi system)  
2G de swap  
y el resto para Linux filesystem  

```bash
mkfs.vfat /dev/sda1 (efi)
mkswap /dev/sda2 
mkfs.xfs /dev/sda3
mount /dev/sda3 /mnt/gentoo
cd /mnt/gentoo
mkdir boot
mount /dev/sda1 boot
swapon /dev/sda2
mount
free -m
links gentoo.org/downloads/mirrors/
Seleccioná el mirror más cercano
releases > amd64 > autobuilds > current-stage3-amd64-desktop-openrc > bajate el *.tar.gz > save
tar xvf stage3*
rm stage*
arch-chroot .
vim /etc/portage/make.conf
en COMMON_FLAGS agregá -march=native

Agregá FEATURES="getbinpkg binpkg-request-signature"

ACCEPT_LICENSES="*"

cp /etc/resolv.conf etc/
arch-chroot .
emerge --sync
emerge -va gentoo-kernel-bin
dispatch-conf
getuto
emerge -va grub
## efi
grub-install --efi-directory=/boot /dev/sda
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
emerge -va sysklogd cronie chrony xfsprogs 
rc-update add sysklogd default 
rc-update add chronyd default 
passwd
qlop -t grub
vim /etc/hostname
poné el que quieras
exit
reboot
emerge -va fastfetch
emerge -va mate-base/mate lightdm xorg-drivers --jobs 8
useradd -m -G audio,wheel,video esotericwarfare
passwd esotericwarfare
rc-update add dbus default
rc-service dbus start
vim /etc/conf.d/display-manager
cambia DISPLAYMANAGER a lightdm

rc-update add display-manager default
rc-service display-manager start
Tenés que crear el .xinitrc y start XD

```


Perfecto. **Gentoo sin X11 + eglfs + Falkon + WiFi con wpa_supplicant** — directo y corto.

---

To install Qt with EGLFS support on Gentoo for use with Falkon, you'll need to configure the Qt packages with the appropriate USE flags. Here's how:

## Setting USE Flags for Qt

First, add EGLFS support to your Qt base packages. Create or edit `/etc/portage/package.use/qt`:

```bash
sudo nano /etc/portage/package.use/qt
```

Add these lines:

```
dev-qt/qtbase eglfs
dev-qt/qtgui egl
```

You might also want to ensure you have proper graphics support:

```
dev-qt/qtbase eglfs egl opengl
```

## Install/Reinstall Qt packages

```bash
sudo emerge -av dev-qt/qtbase
```

This will rebuild qtbase with EGLFS support.

## Install Falkon

```bash
sudo emerge -av www-client/falkon
```

## Running Falkon with EGLFS

To run Falkon using EGLFS instead of X11 or Wayland:

```bash
falkon -platform eglfs
```

Or set it as the default platform:

```bash
export QT_QPA_PLATFORM=eglfs
falkon
```

## Additional Considerations

- Make sure you have proper GPU drivers installed (mesa with appropriate VIDEO_CARDS in make.conf)
- EGLFS is typically used for embedded systems or kiosk-mode applications without a full window manager
- You may need to configure `/etc/eglfs.json` for multi-display or specific graphics configuration

Does this setup work for your use case, or are you encountering specific issues?

## Falkon (máx binarios posibles)

```bash
emerge -aqvg \
  --autounmask-backtrack=y \
  --binpkg-respect-use=n \
  www-client/falkon
```

Para usar solo binarios si existen:

```bash
emerge -gK www-client/falkon
```

Opcional en `/etc/portage/make.conf`:

```
FEATURES="getbinpkg"
```

---

## Ejecutar con eglfs

```bash
QT_QPA_PLATFORM=eglfs falkon
```

---

# 2️⃣ WiFi con wpa_supplicant

## Instalar

```bash
emerge --ask net-wireless/wpa_supplicant
```

---

## Config

```bash
wpa_passphrase NOMBRE_RED PASSWORD >> /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
```

Agregar arriba del archivo:

```
ctrl_interface=/run/wpa_supplicant
update_config=1
country=AR
```

---

## Conectar

```bash
ip link        # ver interfaz (ej: wlp1s0)
ip link set wlp1s0 up


wpa_supplicant -B -i wlp1s0 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
dhcpcd wlp1s0
```

---

## Auto inicio (SystemD y OpenRC)

```bash
systemctl enable wpa_supplicant
systemctl enable dhcpcd

rc-update add wpa_supplicant default
rc-update add dhcpcd default
```

Instalar st terminal con el parche para que no tenga flickering de imágenes w3m.

Primero instalá stterm con USE="savedconfig" o directamente podes compilar.

```bash
mkdir -p /etc/portage/patches/x11-terms/st
cd /etc/portage/patches/x11-terms/st

wget https://st.suckless.org/patches/w3m/st-w3m-0.8.3.diff

sudo emerge -a1v x11-terms/st
```

Al intentar instalar aircrack en gentoo

```bash
[gentoo@tux ~]$ sudo emerge -av aircrack-ng

These are the packages that would be merged, in order:

Calculating dependencies |

!!! Problem resolving dependencies for net-wireless/aircrack-ng
... done!
Dependency resolution took 9.18 s (backtrack: 0/20).


!!! The ebuild selected to satisfy "aircrack-ng" has unmet requirements.
- net-wireless/aircrack-ng-1.7-r3::gentoo USE="airdrop-ng airgraph-ng experimental netlink pcre sqlite -test" ABI_X86="(64)" PYTHON_TARGETS="-python3_11 -python3_12"

  The following REQUIRED_USE flag constraints are unsatisfied:
    airdrop-ng? ( any-of ( python_targets_python3_11 python_targets_python3_12 ) ) airgraph-ng? ( any-of ( python_targets_python3_11 python_targets_python3_12 ) )

```

Tuve que agregar `PYTHON_TARGETS="python3_12"` al `/etc/portage/make.conf` y volver a ejecutar el comando.


